                                                                                                         Экз..№_________
                                                                                                         Инв. №_________

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 

                                                                                            Шифр: 9607-08 

 Заказчик:       Администрация Тасеевского района

        Наименование         ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  с. ТАСЕЕВО
           объекта:        ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Директор                                                                        И.И. Орлов

Главный инженер                                                        Ю.И. Кучеренко 

Главный инженер проекта                                        Л.Г. Устинова
г. Красноярск, 2010 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1
Начальник МГП-1
Т.П. Лисиенко
Архитектурная часть:
Главный архитектор проекта                                             В.Ф. Бахошко
Главный инженер проекта                                                  Л.Г. Устинова
Зав. группой
                                                                        Н.К. Каханова
Архитектор II категории
М.В. Титов
Экономическая часть:
Зав. группой
                                                                       Н.А. Жилкина
Транспорт:
Главный специалист





Л.М. Резвых

Инженер I категории





О.В. Стулев
Ведущий  инженер                                                              М.В. Веселина
                                    Охрана окружающей среды:






Зав. группой




                               Т.Н.Черняева
Инженерная подготовка территории:
Зав. группой




                               Н.Г. Царёва
Инженерное оборудование:
ГИП сектора инженерных сетей
                               Д.Б. Тугужаков
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС):
Зав. группой







П.А. Марченков

Инженер I категории





М.В. Клюкас

Состав проекта:

А. Графические материалы
	№
п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	№

листа
	Инвентарный №

	1
	Ситуационная схема
	М 1:50000
	1
	

	2
	Схема современного использования территории. Схема планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды.
	М 1:5000
	2
	

	3
	Схема  адресной привязки жилищного фонда
	М 1:5000


	3
	

	4
	Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории
	М 1:5000
	4
	

	5
	Схема транспортной инфраструктуры
	М 1:5000
	5
	

	6
	Схема инженерной подготовки территории
	М 1:5000
	6
	

	7
	Схема инженерной инфраструктуры
	М 1:5000
	7
	

	8
	Схема охраны окружающей среды
	М 1:5000
	8
	

	9
	Схема размещения границ землепользователей федеральной и краевой форм собственности
	М 1:10000
	9
	

	10
	Альбом. Графические материалы
	
	
	


Б. Текстовые материалы
Том I «Архитектурно-планировочные решения».
Инв. №

Том II. Мероприятия по охране окружающей среды 
Инв. №

Том III «Инженерная инфраструктура».
Инв. №

Том IV Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям

             (ИТМ ГО и ЧС) 
Инв. №

В. Электронные материалы
CD (DVD)-диск, -материалы форматаArcView 
  материалы  формата  JPG 
Инв. №

СОДЕРЖАНИЕ 
                                                  Том I
6Введение


8ГЛАВА I.  ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ


8(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)


8Раздел 1. Цели и задачи генерального плана


9Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию


23Часть 1. Природные условия


231.1.
Климат


1.2.     Геологические и геоморфологические условия

31в границах проектирования


321.3      Гидрогеологические условия района проектирования


331.4      Гидрологическая характеристика


371.5      Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы


441.6      Комплексная оценка природных условий


461.7      Комплексная оценка территории


50Часть 2. Градостроительная оценка района размещения села


502.1.
Ситуационные факторы


502.2.
Ресурсные возможности


512.3.
Интенсивность освоения территории


522.4.
Уровень жизни населения


55Часть 3. Характеристика современного состояния и условия развития населенного пункта


553.1.
Общие сведения о районном центре


573.2.
Анализ реализации генерального плана села


603.3.
Современная планировочная ситуация и характеристика застройки


613.4.
Жилищный фонд


623.5.
Адресная привязка жилищного фонда


623.6.
Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания


69Часть 4. Экономическая база развития села


4.1.
Промышленность. Существующие предприятия и перспективное

69развитие отраслей промышленности


704.2.
Лесное хозяйство


704.3.
Сельское хозяйство


714.4.
Транспорт


714.5.
Средние специальные учебные заведения


714.6.
Административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения  внепоселкового значения


734.7.
Неучтённый резерв градообразующих кадров


734.8.
Отраслевая структура экономики села по численности занятых. Градообслуживающие кадры.


744.9.
Демографическая ситуация и расчет проектной численности населения


78Часть 5. Проектная организация территории


785.1.
Основные направления территориального развития села


825.2.
Предложения по архитектурно-планировочной организации


835.3.
Планировочная организация производственных и коммунально-складских территорий


855.4
Озеленение.


865.5
Жилищный фонд и расселение


895.6
Организация культурно-бытового обслуживания населения


955.7
Организация отдыха населения


965.8
Охрана объектов культурного наследия с. Тасеево


98Часть 6.  Инженерная подготовка территории


986.1.
Водоотвод


1006.2.
Защита территории от затопления


1006.3.
Защита территории от подтопления


1006.4.
Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий


1016.5.
Рекультивация нарушенных территорий.


101Часть7. Транспортная инфраструктура


1017.1.
Внешний транспорт


1027.1.1.
Воздушный транспорт.


1027.1.2.
Автомобильные дороги.


1037.1.3.
Автомобильный транспорт.


1047.2.
Транспортная инфраструктура с. Тасеево.


1057.2.1.
Пассажирский общественный транспорт.


1057.2.2.
Легковой транспорт.


1067.2.3.
Инженерно - транспортные сооружения.


1087.2.4.
Улично-дорожная сеть.


1137.3.
Основные показатели развития транспортной инфраструктуры.


114Часть 8. Сельские земли их использование


1148.1.
Земли муниципального образования и их использование.


1148.2.
Граница села и баланс территорий


118Часть 9.  Первая очередь строительства


1189.1      Жилищное строительство на 2009-2014 г.г.


1189.2      Культурно-бытовое строительство.


120Часть 10. Основные технико-экономические показатели


124ПРИЛОЖЕНИЯ




Введение

Проект генерального плана населённого пункта  Тасеево Тасеевского сельсовета выполнен  по заказу Администрации Тасеевского района. При разработке данного проекта были использованы  материалы проекта генерального плана (институт «Красноярскгражданпроект», 1982 г.), содержащие предложения по упорядочению сложившейся застройки и рациональному размещению перспективного строительства.
Осознание перспектив и возможностей освоения территорий на современном этапе, необходимость изменения качественных характеристик проектируемой среды, появление новых подходов в градостроительном проектировании, обеспечивающих возможность перехода к правовому градорегулированию, объясняют необходимость переработки ранее выполненной документации. В проекте учтены все изменения в области проектирования и строительства, а также даны рекомендации по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований. 

Обязательными положениями генерального плана являются:

· установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

· предложения по изменению  границ населенного пункта;

· решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

· обеспечение необходимых параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур;
· благоустройство территорий;
· предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

· предложения по установлению границ зон охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

· меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне;

· предложения по выделению резервных территорий для развития населенного пункта;
· меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

· меры по улучшению экологической обстановки;

· первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

· исходный год       - 01.01.2009 г.

· I очередь               -           2014 г.

· расчетный срок    -           2024 г.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития села. 

При разработке учитывалась:
· Схема территориального планирования Красноярского края, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2008 г. 

· «Комплексная программа социально-экономического развития с. Тасеево на период до 2012 года».

При разработке генерального плана использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий предыдущего генплана. Для уточнения изменившейся ситуации – материалы ортофотопланов. Для анализа новых площадок при расширении населенного пункта применялась топооснова масштаба 1:200000. На последующих стадиях потребуется осуществление дополнительных топографических и инженерно-геологических изысканий до начала освоения новых территорий.
Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

1. Градостроительный кодекс  РФ;

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

4. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

5. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;
6. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7. Лесной кодекс РФ;

8. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1 200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

10. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

11. Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

12. СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

13. СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

14. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
ГЛАВА I.  ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)
Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Генеральный план, являясь документом территориального планирования, определяет стратегию градостроительного развития населенного пункта, является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы села, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, структурного и социально-экономического развития; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Основными целями проекта генерального плана села Тасеево  на расчетный период являются:

1. Реализация принципа устойчивого развития с. Тасеево.

2. Позиционирование райцентра как территории, привлекательной для инвестиций.
     Для достижения поставленных генеральным планом с. Тасеево  целей необходимым является решение следующих задач:

1. Создание современной системы социально-инженерной  и транспортной инфраструктуры.

2. Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4. Создание экологически чистой  и комфортной градостроительной среды.

5. Формирование привлекательного для инвестиций  функционального зонирования сельской территории.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, в результате анализа исходных данных были также выделены следующие архитектурно-планировочные задачи:
· выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории села;

· формирование основных культурно-административного центров села и системы квартальных общественно-деловых центров;

· улучшение качества жилого фонда, строительство доступного комфортного жилья; реконструкция и модернизация существующей застройки.

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Территориальный потенциал:
Село Тасеево является административным центром Тасеевского района,  расположено на территории Тасеевского района по  обе стороны  реки Усолки.
Территория села в существующих границах – 1344,4 га. Население – 8519 чел. Плотность населения  6,3 чел/га.

Село Тасеево исторически в социально – экономическом отношении развивалось как агропромышленная территория и территория,  занимающаяся заготовкой и переработкой леса. Специализация сельского хозяйства - производство мяса, молока,  выращивание зерновых культур для фуража. В настоящее время из сельскохозяйственных предприятий и организаций на территории села существует предприятие по переработке мяса  - ООО «Восход». Заготовкой и переработкой леса занимаются мелкие частные предприятия.
Природа данной территории  разнообразна. Лесные ресурсы позволяют развивать в районе  пчеловодство, сбор грибов и ягод, заготовка дикорастущих трав. 
Село Тасеево обеспечивается электроэнергией отделением «Восточные электрические сети» ОАО «МРСК Сибири», имеет развитую сеть линий электропередач напряжением 220,110, 35 кв.
Предложения по архитектурно-планировочной организации территории
Основными методами архитектурно-планировочной организации территории с Тасеево  на расчетный период по 2024 год являются:

1. Упорядочение планировочной структуры села, строительство в условиях реконструкции, уплотнение застройки.

2. Формирование системы транспортных магистралей, обеспечивающих удобную связь всех кварталов и районов.

3. Развитие инфраструктуры общественных центров в районах сложившейся жилой застройки. Формирование системы поселкового центра.

4. Улучшение качества жилищного  фонда. Строительство по улучшенным проектам, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей застройки.

5. Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

6. Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий в промзоне. Вынос вредных производств из селитебной территории.
7. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.
8. Установление проектируемой границы населенного пункта.
Предложения по основным направлениям развития села
Для определения  направлений развития райцентра, он  разделен на зоны градостроительного развития:

1. Зона активных градостроительных преобразований.

2. Зона выборочного строительства.

3. Строительство на свободных площадках.

4. Зона запрещения нового жилого строительства.

5. Формирование промышленных зон.
1 Зона активных градостроительных преобразований – это территория, расположенная в центральной части села. 
Проектом предлагается отдельные территории этой зоны занять объектами общественно-деловой застройки, другую часть – 2-х этажной жилой застройкой, остальную застройку оставить, с условием  соблюдения нормативных правил и проведения  соответствующих инженерных мероприятий.
2 Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

1. Строительство на свободных площадках.
Генеральным планом определены основные  площадки  для  жилищного,   коммунально-бытового  и  производственного  строительства. 

         Строительство  жилищного  комплекса  размещается  в  западной  и  юго-западной  части  села,  между  объездной  дорогой  и существующей  застройкой.

          Коммунально-производственные территории  сформированы  в западной  и  северной частях села.

2. Зона запрещения нового жилого строительства.

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается.

3. Формирование промзон:

-создание новых промышленно-коммунальных  зон в западной и северной частях села, а также  рациональная организация пустующих территорий 
-организация территорий для малого бизнеса (в северной части села).
- вынос из селитебной застройки хлебоприёмного пункта в западную производственную зону  
Население:

По данным социально-экономического развития района численность населения по селу на 2009 года составляла 8,519 тыс. человек.

За последние  13 лет население сократилось на 974.человека Общее снижение составило 11,4 %. В среднем ежегодное сокращение составило 75 человек. Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением. 

Возрастная структура населения села постепенно изменяется, причем происходит снижение долей группы населения моложе трудоспособного возраста .Удельный вес группы людей старше трудоспособного возраста возрастает. В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимает население  30-34 лет и 45-49 лет (7,7% и 7,6% соответственно). Меньше всего по численности группа 55-59 лет:240 чел. (2,8%).

Перспективная численность населения принимается:

на I очередь 8,52 тыс. чел;

на расчетный срок – 8,54 тыс. чел, 

Жилищный фонд

На современном этапе развития жилищный фонд насчитывает 190,31 тыс.м2 общей площади.

По количеству строений жилищный фонд на 99,5 % состоит из одноэтажных деревянных и кирпичных домов.

Частный жилищный фонд составляет (93,4%).

По техническому состоянию, значительная часть жилищного фонда находится в ветхом состоянии – 45,1% по общей площади. 

Обеспеченность населения жильем в с. Тасеево составляет 22,3 м² общей площади на 1 жителя.

На перспективу планируется развивать село в южном и в юго-западном направлении.
Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью на конец проектного срока в соответствии с действующими нормативами в Красноярском крае и достигнутым уровнем обеспеченности жильем в с. Тасеево принимается 28 м2/чел. При численности населения на расчетный срок 8,54 тыс. чел. проектный жилищный фонд составит 239,1 тыс.м2 общей площади, в том числе нового строительства 216,8 тыс.м2
На I очередь строительства необходимо дополнительно 100,0 тыс.м2. жилищного фонда. Новый жилищный фонд на первую очередь и расчетный срок предусматривается на новых и реконструируемых территориях.

Объекты социальной сферы:
Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения в с. Тасеево  недостаточно разнообразна, но при этом количество и объем представленных услуг, по многим объектам обслуживания, выше нормативных требований. Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания (таблица №) колеблется от 5% (бытовое обслуживания) и до 300 % пожарное депо, так как больницы, поликлиники и пожарное депо рассчитаны на населения Тасеевского района. Большинство учреждений обслуживания размещены по ул. Луначарского, Советской, Краснопартизанской, Партизанской, Мичурина и др. не образуя единого композиционного ансамбля.

Объекты  народного образования

В с. Тасеево две общеобразовательных школы на 1374 места. 

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену и, исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным села (на расчетный  срок –170 мест на 1 тыс. чел.) составит к 2024 году 1452 места. При сохранении существующих общеобразовательных школ на перспективу потребуется дополнительно начальная школ на 100 мест.

В настоящее время в селе функционирует шесть детских садов на 385 мест, но к концу расчетного срока сносится 310 мест по % износа.

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 335 мест, при сохранении одного детского садика на 75 мест.

Учреждения здравоохранения

Сеть учреждений здравоохранения представлена следующими учреждениями:
· центральной районной больницы на 140 коек;

· поликлиника на 350 посещений в день;

Станция скорой помощи расположена на территории центральной больницы.

Аптечная сеть представлена двумя аптеками, одна сохраняется на перспективу (Губернская аптека).

 Проектом предлагается на территории центральной районной больницы построить новую поликлинику на 350 посещений в смену в замен существующей с высоким % износа.  По радиусу обслуживания в селе построить четыре аптеки.

Всего по генплану размещается около 80 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 262,5 тыс. м3  из них 161,4 тыс. м3 вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом районных и административно-хозяйственных учреждений составляет 30,7 м3, а собственно учреждений обслуживания 25 м3 при рекомендуемой норме 26 м3/человека.

Предложения по организации производственных территорий
Общая территория всех промышленных зон составляет 73,95га. Анализ  существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время. Некоторые предприятия  и организации села в последние десятилетия сократили объемы производства или были ликвидированы, но территории для других целей не используются.
Проектом предлагается следующая трансформация территорий промышленного и коммунального назначения:
 . Создание новых промышленно-коммунальных  зон в западной и северной частях села, а также  рациональная организация пустующих территорий (благоустройство, озеленение).
2.   Вынос из селитебной застройки хлебоприёмного пункта в западную производственную зону.
    Развитие в северной  части села территории для организации малого бизнеса.
       В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому функциональному зонированию  и повысит  качество проживания населения в селитебной зоне.
Мероприятия по охране окружающей среды
            В границах проектирования проанализированы все компоненты окружа-ющей среды, дана оценка их существующего состояния, определены источ-ники их загрязнения /таблица 2.1.4, том 2/, разработаны мероприятия и даны рекомендации по их улучшению. 
Мероприятия по охране воздушного бассейна

        Для улучшения состояния воздушного бассейна села Тасеево проектом рекомендовано:

  1.Филиалу «КрайДЭО»: 

         - выполнять производственный лабораторный контроль за выбросами в атмосферу от всех источников загрязнения по разработанному плану – графику согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, п.5.3 и 5.4.;

          - осуществлять регулярный контроль за соблюдением установленных нормативов - предельно-допустимых выбросов;

          - сформировать зеленую СЗЗ со стороны примыкания предприятия к жилой застройке по ул.  Сильвина  от территории производственной базы. 

          - при увеличении объемов производства асфальтобетона  сформировать СЗЗ  АБЗ в 500м 

 2. Руководству ведомств существующих котельных:

    а) на первую очередь развития села:

      - установить системы очистки на дымовых трубах теплоисточников;

 - заменить имеющиеся изношенные системы очистки на новые с эффективностью пылеулавливания – 96%.
    б) на расчетный срок:

      - ликвидировать малоэффективные котельные с внедрением централизо-ванного теплоснабжения /согласно 1 варианту развития инфраструктуры се-ла/;

      - заменить котельные, работающие на  твердом топливе, на электроко-тельные  /2 вариант развития инфраструктуры/.

   3. Владельцам передвижных источников загрязнения: 

      -  ежегодно проводить транспортные средства через технический осмотр;

      -  ежедневно контролировать техническое состояние транспортных средств.

  4. Тасеевской администрации:

      - провести инвентаризацию источников загрязнения воздушного бассейна; 

      -  разработать и согласовать в установленном порядке программу производственного контроля окружающей среды, включающую в себя мониторинг  воздушного бассейна;

      - осуществлять контроль за состоянием  воздушного бассейна по разработанной программе.

      - деятельность новых предприятий согласовывать на отведенных генеральным планом территориях, а для предприятий с классом опасности III и выше с обязательным представлением предварительно разработанного и согласованного проекта его санитарно-защитной зоны, предусматривающего необходимые воздухоохранные мероприятия;

      - вынести предприятия /ХПП, ООО «Восход», ветлечебницу, ИП «Максимов», /на предлагаемые проектом  территории производственно-коммунальных зон, как несоответствующие требованиям  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03;

      - предприятиям - ИП «Горбачев», ИП «Лексин», сформировать СЗЗ в границах своего предприятия; 

      - ИП «Дмитриев», АТП – сократить производственные территории до площадей, предлагаемых генпланом;

      - ИП «Вишняков» - уменьшить СЗЗ до 50м, перепрофилировав деятельность на 5кл. опасности;

      - предписать АЗС, расположенной у ЦРБ, обслуживание только легковых автомобилей, сформировав СЗЗ в 50м;

      - пекарню /на правобережье/ перевести на потребление электроэнергоре-сурсов;

      - разработать «Проект теплоснабжения села Тасеева».

      Источники загрязнения атмосферы в рассматриваемом районе 
охарактеризованы в таблицах табл.1.4.1,  2.1.4, том 2, где даны рекомендации по охране воздушного бассейна от загрязнения.
Мероприятия по охране водного бассейна

            В целях охраны водного бассейна проектом генерального плана:

  - ликвидируются все несанкционированные свалки твердых отходов;

 - откорректировано положение для полигона ТБО санкционированной свалки с организацией СЗЗ в 500м/ при условии выполнения ее по предварительно разработанному и согласованному проекту/.
- выделены водоохранные зоны  /ВОЗ/ существующих водотоков согласно Водному Кодексу Российской Федерации;

- в границах водоохранных зон выделены прибрежные защитные полосы /ПЗП/ шириной 50 м от береговой линии;

-рекомендованы дополнительные ограничения хозяйственной деятельности в зонах ВОЗ и ПЗП;
- разработана схема централизованного водоснабжения села с  канализованием  его бытовых и производственных стоков на предусмотренные в проекте очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой сточных вод до ПД - уровня концентраций веществ в очищенных стоках в р. Усолка. 

- ликвидация свалки для жидких отходов и  септиков муниципальных объектов ЖКХ по окончанию строительства канализационных очистных сооружений;

- предусмотрено пять локальных очистных сооружения ливневых стоков закры-того типа для полной очистки собранных поверхностных загрязненных вод, которые впоследствии, очищенные, сбрасываются в реку Усолка и ручей Плехановский. 

- предложены пути выведения содержания железа на ПД-уровень на водозаборе по ул. Мичурина 8

          Оценка источников загрязнения водного бассейна представлена в табл.2.2.4,том 2,  где сделаны выводы и даны рекомендации по охране вод от загрязнения.

Мероприятия по защите почв от загрязнения

Комплексная характеристика источников загрязнения почв и их оценка отражена в таблице 2.3.2,том 2.
В целях охраны почв рекомендовано:

- использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий;

- на землях, наложившихся на водоохранные зоны водотоков, допустима лишь регламентированная в ВОЗ деятельность;
          -на участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе его осуществления, рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на участках, предлагаемых генпланом для озеленения;

-   отводение стоков поверхностных и талых вод схемой                                   

вертикальной планировки на локальные очистные сооружения;

- закрытие существующего кладбища и организация захоронений на отведенном месте в южной части села;

- ликвидация свалок №1, №2 с последующей рекультивацией нарушенных земель;

-отведение территория для полигона ТБО в северо-восточной части на расстоянии необходимого санитарного разрыва - 500м;

-вынесение скотомогильника за водоохранную зону;

           В целях улучшения санитарно- гигиенического состояния почв села проектом предусматривается ряд природоохранных мероприятий:

·  на первую очередь развития села необходимо выполнить все процеду-ры по отводу участка для размещения полигона твердых бытовых и промыш-ленных отходов, отвечающего всем действующим санитарным правилам /местоположение свалки для жидких отходов – ныне существующее/;

           - выполнить все процедуры по отводу участка для размещения скотомо-гильника /местоположение принять по генплану – откорректированное,  вне водоохраной зоны ручья Феликтор/;
           -  разработать проект скотомогильника;
·  разработать проект полигона ТБО;

          -  существующие несанкционированные свалки ТБО необходимо ликви- дировать, проведя механическую рекультивацию   территорий грунтами, разве-данными на близлежащем Суховском месторождении, используя плодородный слой его почвы для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83;   

- разработать рациональную схему сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов по селу;

-  разработать программу, направленную на сокращение отходов произ-водства и потребления;
- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах сельской черты и в районах хозяйствующих предприятий села Тасееево;

- в холодный период года  необходимо проводить регулярную зачистку от загрязненного снега и отходов промдеятельности  коммунально-складских территорий села, а также проезжих частей его улиц.

Характеристика источников загрязнения почв и рекомендуемых мероприятий по их охране приведена в  таблице № 2.3.2, тома 2.  

Мероприятия по охране растительного мира

В целях  создания  благоприятных  экологических  условий  для  жизни  и  отдыха  населения проектом  формируется единый зеленый каркас, включающий:

- естественные  участки  природы, лесопарк,  парк;

-  прибрежные  территории  ручьев  и рек, которые  очищаются,  озеленяются  и  благоустраиваются;

- участки территории производственно - складских предприятий, рекомендованые к озеленению и благоустройству;

- насаждения  специального  назначения /в границах  санитарно-защитных  зон/, размеры которых приняты в  соответствии  с  санитарной  классифика-цией  промышленных  объектов  и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; озелененные из ассортимента газоустойчивых и пылеустойчивых. 
Предприятиям рекомендовано выполнить проект санитарно-защитной зоны по уменьшению вредных выбросов до границ своей территории. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предусмотреть вынос предприятия на резервную площадку. Резервные площадки размещены с учетом санитарно-защитных разрывов от жилья.

Водоохранные /см табл.2.2.4/, санитарно - защитные зоны, предлагаемые проектом, рекомендуется озеленить лесопосадками. А в 20-ти и 40-метровом коридоре /по оси воздушных линий электропередач/ –  выделить СЗЗ с растительно – травяным покровом.

Необходимо осуществлять подсадки также на незалесенных участках, рекомендованных генпланом как зоны озеленения, восстанавливать погибшие и надлежащим образом беречь лес от пожаров. Для этого сформирована пожарозащитная полоса со стороны преобладающего направления ветров /юг  и Ю-З села/.

Мероприятия по охране  животного мира 

       В границах проектирования присутствует 53,25 га водного пространства и 348,3 га лесов 1 категории, в которых обитают птицы и рыба. Река Усолка отнесена к категории рыбохозяйственого водотока. Для сохранения обитаю-щих в них популяций необходимо строгое контролирование промысловой деятельности в отведенный для этого период.

Мероприятия по охране  недр

       С западной стороны села к существующей застройке примыкает месторождение полезных ископаемых. С восточной стороны  к селу примыкает проявление глин и суглинков/см. гл.1.1.5/. Их границы продемонстрированы на схемах планировочных ограничений и ССОС. Планировка генплана выполнена с учетом залежей природных ресурсов.

          С северной, северо-восточной и юго-западной сторон село окаймляют проявления песчано-гравийных материалов, строительных песков, камней строительных и поделочной окаменелой древесины / см. табл.№1.1.11/- это перспектива для развития экономики села и задействования незанятых трудовых ресурсов. Близлежащие месторождения полезных ископаемых, находящиеся в радиусе 6км, так же могут быть задействованы трудовыми резервами села Тасеево

      При разработке близлежащих к селу месторождений и проявлений полезных ископаемых необходимо руководствоваться рациональным  использования недр: разработку месторождений осуществлять не хаотично, а по предварительно выполненным проектам. Разрабатывать недра  на большую глубину, по сравнению с указанной разведкой, что при совершенствовании технологии добычи приведет не только к уменьшению потерь, но и к комплексному использованию всех полезных ископаемых, как основных, так и сопутствующих. Выработанные до конца карьеры необходимо своевременно рекультивировать.
В целях охраны недр проектом рекомендуется:

      - проводить  предварительные геолого-гидрогеологические исследования перед освоением недр;

      - выдерживать сроки проведения полных химических анализов лечебных ресурсов;

     - своевременно переутверждать запасы подземных минеральных вод с опытно-промышленной категории C1 в промышленные категории А+В;

     - регулярно проводить проверки предприятий по вопросам геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ, выполнения лицензионных условий и согласованных управлением нормативов эксплуатационных и технологических потерь;

     - контролировать оформление уточненных границ горного отвода;

     - проводить проверки соблюдения требований законодательства о недрах при разработке месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов;

     - вывести на должный уровень надзорную деятельность.

      Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических факторов 
        Для исключения влияния шума, ЭМИ и ЭМП 

а) в проекте выделены:

 - СЗЗ от электроподстанции 

        - СЗЗ от котельных 
вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /35кв/ шириной 40м;  коридор для ЛЭП /110кв/ шириной 50м и для ЛЭП /220кв/- шириной 60м./см. табл.№ 2.7.2/.
б) проектом рекомендуются:

-  установка тройного остекления в существующей застройке;

- применение шумозащитных материалов при возведении новых объектов с установкой в оконных проемах стеклопакетов с высокими звукоизоляционными характеристиками;

         -  инвентаризация источников формирования ЭМИ и ЭМП в пределах села;

         -  инвентаризация источников шума в границах села;
- осуществление контроля за уровнем ЭМИ и ЭМП, уровня шума в жилых и рабочих зонах санитарно - эпидемиологическими органами;

 -  разработка проекта теплоснабжения села Тасеево с ликвидацией малоэффек-тивных котельных;

- разработка проектов СЗЗ котельных /в рекомендуемых генпланом границах/ сохраняемых и предложенных к реконструкции;

         - при невозможности достижения СЗЗ в рекомендуемых генпланом границах: а) либо замена теплоисточника на электрокотельную, б) либо его ликвидация с подключением нагрузок к централизованному теплоснабжению.

         Источниками электромагнитного излучения в селе сведены в  табл.№ 2.7.1, том 2. Для исключения влияния электромагнитных излучений  на население высотная застройка в зоне ЭМИ не предусматривается.

Мероприятия по охране  объектов культурного наследия
           В генеральном плане с. Тасеево  подтверждается сохранение исторического наследия поселка с учетом градостроительных регламентов и требований  Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ.
Планировочные решения генерального плана приняты с учетом наличия в проектируемом  селе объектов культурного наследия. 
Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначена для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия. На территории охранной зоны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора. 
Необходима экспертная оценка состояния памятников истории, с целью своевременного принятия решения о поддержании данных основных фондов и по мере необходимости проведения их реставрации.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги. Общая протяженность улично-дорожной сети населенного пункта с. Тасеево увеличится с 67,76 км до 92,5 км (на 1 очередь – до 80,2 км). Магистральная сеть составит 28,3 км (на 1 очередь – 17,0 км).

Проектом рекомендуется построить к расчетному сроку 24,7 км новой улично-дорожной сети, в том числе на 1 очередь – 12,4 км. 

Реконструкции подлежит к расчетному сроку 43,76 км улично-дорожной сети, в том числе на 1 очередь – 20,0 км.

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание определенной ширины улиц  по значениям в красных линиях.
Мостовые сооружения. На расчетный срок проектом предлагается:

- реконструировать автомобильный мост через р. Усолку в створе ул. Луначарского с расширением проезжей части и устройством тротуаров;

- заменить деревянный мост через р. Усолку (подвесной) в створе ул. Л. Чайкиной, используемый в настоящее время как пешеходный, железобетонным с пропуском автомобилей и автобусов и устройством тротуаров;

- заменить деревянный мост через р. Шумиху в створе ул. Каменская, железобетонным мостом с тротуарами, ликвидировав при этом деревянный пешеходный мост, расположенный рядом;

- построить новый автомобильный железобетонный мост через р. Плехановский в створе ул. Пушкина, которая на своем продолжении обеспечит связь существующих жилых образований с перспективной промышленно-коммунальной зоной располагаемой в северо-западной части села;

- кроме того,  для обеспечения комфортной доступности жилых образований проектом предлагается построить 2 пешеходных перехода через р. Аниськин и 3 пешеходных перехода р. Плехановский (трубы). 
Автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев на 1000 жителей  вырастет к расчетному сроку до 300 автомобилей (на I очередь - до 250 автомобилей). Количество автомобилей индивидуальных владельцев увеличится  соответственно до 2,56 тыс. единиц (на I очередь – до 2,13 тыс. единиц). 
Заправка транспорта на перспективу обеспечится существующими АЗС, но для удобства обслуживания транзитного транспорта предлагается разместить еще одну АЗС на западном обходе с. Тасеево.
 На расчетный срок  потребуется  13 постов СТО, следовательно, предлагается развитие СТО на территории села.

 Моечные пункты  рекомендуется размещать при СТО и  АЗС. 
Пассажирская сеть общественного транспорта. Проектом по населенному пункту предусматривается расширение сети улиц с автобусным сообщением, для обеспечения нормативной пешеходной доступности автобусных остановочных пунктов. К расчетному сроку протяженность улиц с маршрутной сетью увеличится с 13,1 км до 29,4 км, в том числе на I очередь до25,05км.
В плане социальной защиты населения рекомендуется  сохранить все имеющиеся автобусные маршруты  и обновить подвижной автобусный парк.
Мероприятия по инженерной подготовке
Водоотвод. Существующие улицы и дороги, не имеющие водоотводных сооружений, и проектируемые улицы и дороги оборудовать придорожными кюветами или лотками. Все улицы и дороги запроектировать с асфальтобетонным покрытием. Центральные улицы запроектировать в бетонных бордюрах с разрывами для принятия ливневых стоков. Кюветы и лотки запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов). В случае невозможности укрепить одерновкой. Водоотводные сооружения перекрыть металлическими съемными решетками. Кюветы, лотки, пересекающиеся с улицами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов, подъездами к общественным зданиям и т. д., перекрываются плитами, решетками, мостиками или забираются в перепускные трубы. Существующие водоотводные сооружения (лотки, кюветы, водоперепускные трубы) прочистить, лотки, кюветы укрепить.
По кюветам и водоотводным лоткам вода транспортируется в водоотводные канавы либо в закрытые ливневые коллекторы, а затем – к месту выпуска в водоем. 
У каждого выпуска в водоем запроектировать временные локальные очистные сооружения, до строительства общей сети ливневой канализации, с выносом очистных сооружений за пределы населенного пункта 

Предприятия, расположенные в границах населенного пункта, а также прилегающие к территории, в результате деятельности которых загрязняется окружающая среда, должны иметь на своей территории локальные очистные сооружения для очистки ливневых стоков.
Защита территории от затопления. Предлагается выполнить мероприятия по защите территории от затопления, а именно, берегоукрепление русел рек Усолки, Шумихи, ручья Плехановского. Мероприятия сводятся к расчистке русла, профилированию, укреплению и благоустройству берегов. При регулировании русла предусматриваются работы по приданию проектного профиля с подчисткой и выравниванием дна. Протяженность участков, подлежащих регулированию, составит: река Усолка – 3,6 км, река Шумиха – 0,6 км, ручей Плехановский – 0,3 км.

Защита территории от подтопления. Для ликвидации процессов подтопления необходимо провести гидрогеологические исследования с целью установления причин подтопления. По результатам изысканий и после устранения всех техногенных причин определить, какой тип дренажного устройства наиболее оптимален в данных условиях.

Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий. Проектом предлагается элементарное благоустройство русел водных объектов в границах рассматриваемой территории путем частичного спрямления меандрирующих участков русел с последующим их профилированием, расчисткой дна и простейшим укреплением откосов методом одерновки. Протяженность благоустраиваемых русел составляет: река Усолка – 6,5 км, река Шумиха – 4,9 км, ручей Аниськин – 4,3 км, ручей Плехановский – 6,7 км.

Рекультивация нарушенных территорий. По планировочным требованиям недействующие свалки, карьеры, расположенные на проектируемой территории и за её границей, подлежат рекультивации. Ориентировочные показатели: карьеры – 28,4 тыс. м3, свалки – 54,9 м2.
Организация отдыха населения
Для организации массового отдыха населения с. Тасеево предлагаются к освоению прилегающие леса  и водно-зелёные пространства р. Усолка, р. Шумиха и ручьёв Аниськин и  Плехановский.
А. Длительный отдых
Проектом определена потребность в основных объектах длительного организованного отдыха для детей и взрослых.
При въезде с южной стороны с. Тасеево, на пересечении главной улицы и объездной дороги, генпланом предусматривается размещение кемпинга, как объекта рекреации. В сосновых лесах с северной и восточной частей, вне селитьбы  возможно также размещение базы отдыха для организации семейного отдыха, где рекомендуется как длительный отдых, так и кратковременный активный в выходные дни.
Б. Кратковременный отдых

Нормативная потребность в местах кратковременного отдыха определена из расчета 30 % охвата всех категорий населения. 
Для массового отдыха предлагается создание парковой зоны, организация скверов и озеленённых прогулочных зон вдоль р. Усолка, р. Шумиха, ручьёв Плехановский и Аниськин, а также и прилегающих лесных массивов. 
Мероприятия инженерной инфраструктуры села

Водоснабжение:

В городе проектом предлагается строительство водозабора на основе артезианских скважин  для добычи подземных вод. Проектом  предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора.

На 1 очередь строительства и на Расчетный срок в городе проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». 

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. 

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.  

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Канализация:

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод.

Санитарная очистка:

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

          Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка 

мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Связь:

         В состав проектируемых устройств,  входят:

         - телефонные аппараты

         - телефоны-автоматы

  - радиоточки

  - уличные громкоговорители 

   Теплоснабжение:

К обеспечению автономным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2  этажные дома в проектируемых кварталах. Для обеспечения теплоснабжением объектов проектируемой общественно-деловой застройки  проектом предлагается осуществить строительство индивидуальных котельных. Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Энергоснабжение:

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ. 

Проектом предлагается выполнить модернизацию и реконструкцию существующих сетей  ВЛ 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ, а так же ПС 110/35/10 кВ.

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Часть 1. Природные условия

1.1. Климат
Рассматриваемая территория расположена на Среднесибирском плоскогорье,  представляющем  собой сглаженное плато. 
Средние высоты левобережного рельефа реки Усолка в границах поселка варьируются в пределах 128 – 176,4м; правобережного- 125,4-182м. Высотная разность составляет 54м.
Климатические параметры  в границах рассматриваемой территории приняты по результатам многолетних наблюдений на метеостанции «Троицкое». 

Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наибольшая разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца  равна – 40,7 
[image: image1.wmf]o

С, а между максимумом и минимумом - 95
[image: image2.wmf]o

С. Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 13,1°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –-23°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -51°С. 
Абсолютный минимум температур  – -57°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +17,7°С. Средняя максимальная +24,1°С.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 10°С – 268 дней. 
Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (23.V) и продолжается до 10.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится 65 дней.
Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 18 октября происходит переход среднесуточных температур через 0(С к отрицательным значениям.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (15.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 3.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 30 марта.
Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год.
В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1597ч в год, в том числе в июле – 258 ч., в декабре – 29 ч.
Характеристики ветрового и температурного режимов воздуха, облачности, атмосферных явлений и осадков, влажности воздуха и температурных параметров почв в рассматриваемых границах представлены в таблицах 1.1-1.6. 
В результате комплексного анализа климатических условий сделаны выводы и рекомендации.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА

                                                                                                                                                                                         Таблица № 1.1.1
	№

п\п
	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I


	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/
	-23,0
	-19,8
	-11,2
	-0.9
	6,7
	14.4
	17.7
	14.1
	7.0
	-1,0
	-12.9
	-21,7
	-2.6

	2
	Средний минимум
	29.6
	27.4
	20.2
	-8.3
	-1.1
	5.1
	8,8
	6.6
	0.8
	-5.6
	-18.2
	-28.0
	-9.8

	3
	Абсолютный минимум
	-57
	-54
	-48
	-37
	-20
	-8
	-2
	-5
	-17
	-35
	-53
	-55
	-57

	4
	Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха
	-48
	-43
	-37
	-23
	-10
	-3
	2
	-2
	-8
	-19
	-37
	-46
	-50

	5
	Средний максимум
	-16.5
	-11.2
	-2.4
	5.8
	14.5
	22.6
	25.5
	21.8
	14.1
	4.4
	-7.6
	-16.3
	4.6

	6
	Абсолютный максимум
	6
	7
	16
	25
	34
	37
	38
	36
	29
	23
	10
	7
	38

	7
	Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха
	-3
	0
	9
	16
	27
	31
	32
	30
	24
	16
	4
	-2
	33

	8
	Дата первого заморозка:

самая поздняя средняя
	
	
	
	
	
	
	
	21
	22


	
	
	
	

	9
	Дата последнего заморозка:

самая ранняя

средняя
	
	
	
	
	31
	21
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Даты наступления и прекращения устойчивых морозов:

наступление

прекращение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 28,9 
[image: image3.wmf]o

С.Средняя температура отопительного периода – 9,9 
[image: image4.wmf]o

С. Его продолжительность - 253 суток.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ

                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1.1.2

	№

п/п
	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	
	Температуры поверхности почвы

 /в градусах по шкале Цельсия/:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	средний минимум
	-32
	-31
	-24
	-10
	-2
	6
	10
	7
	1
	-6
	-20
	-30
	-11

	2
	средний максимум
	-18
	-12
	-1
	8
	26
	36
	40
	33
	20
	6
	-8
	-17
	9

	3
	абсолютный минимум
	-59
	-58
	-50
	-40
	-20
	-7
	-1
	-5
	-16
	-36
	-54
	-56
	-59

	4
	абсолютный максимум
	4
	5
	15
	31
	50
	55
	59
	56
	38
	26
	8
	5
	59

	5
	средняя температура
	-24
	-22
	-13
	-2
	10
	19
	23
	18
	8
	-1
	-13
	-23
	-2

	6
	Средняя дата первого заморозка
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	

	7
	Средняя дата последнего заморозка
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Средняя дата устойчивого промерзания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	
	

	9
	Средняя дата полного оттаивания
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	


Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97см ; наименьшая - 65 см; наибольшая – 173 см.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Таблица № 1.1.3

	№

п/п
	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/
	77
	74
	69
	64
	61
	67
	74
	80
	82
	79
	79
	78
	74

	
	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	в час
	78
	78
	80
	80
	82
	92
	95
	96
	93
	85
	80
	79
	85

	3
	в семь часов
	78
	78
	81
	76
	70
	76
	84
	90
	92
	86
	81
	79
	81

	4
	в тринадцать часов
	73
	63
	53
	45
	43
	48
	54
	58
	60
	64
	73
	76
	59

	5
	в девятнадцать часов
	78
	75
	64
	54
	48
	54
	63
	76
	84
	79
	80
	79
	69

	6
	Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков 

наблюдения и более 80% в 13 часов
	0.0

7.3
	01.

1.4
	2.0

1.6
	7.7

1.8
	12.7

2.8
	5.1

2.3
	1.8

3.1
	0.7

4.2
	0.8

5.6
	0.7

7.9
	0.04

8.7
	0.0

11.1
	31.6

57.7


ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

                                                                                                                                                                                                                        Таблица № 1.1.4

	№

п/п


	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	Число ясных дней по общей облачности:
	3.5
	3.8
	3.7
	2.8
	1.8
	2.1
	2.9
	3.3
	2.8
	1.6
	2.1
	3.1
	34

	2
	Число ясных дней по нижней облачности
	16.5
	17.2
	17.0
	12.8
	10.0
	10.4
	12.3
	9.9
	8.6
	6.4
	10.8
	14.7
	147

	3
	Число пасмурных дней по общей облачности
	13.5
	10.5
	10.5
	10.5
	12.3
	11.8
	10.8
	10.9
	13.4
	18.4
	16.4
	14.7
	154

	4
	Число пасмурных дней по нижней облачности
	1.7
	0.7
	0.8
	2.1
	2.7
	1.6
	1.8
	2.8
	4.8
	6.6
	3.6
	2.1
	31

	5
	Среднее число дней с туманом
	4
	2
	0.9
	0.7
	1
	3
	8
	9
	5
	0.9
	0.7
	4
	39

	6
	Среднее число дней с грозой
	-
	-
	-
	-
	2
	7
	8
	5
	0.9
	0.03
	-
	-
	23


ХАРАКТЕРИСТИКА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица   № 1.1.5

	№п/п


	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XI-III
	IV-X
	год

	1
	Среднее количество осадков  мм
	18
	14
	12
	20
	36
	47
	64
	59
	50
	41
	33
	28
	105
	287
	392

	
	
	% обеспеченности осадков 
	Зафиксированный за период наблюдений

	
	
	наибольшее количество
	наименьшее количество
	максимум
	минимум

	
	
	10
	5
	2
	80
	90
	95
	1946год
	1929год

	2
	Годовое количество осадков различной обеспеченности мм
	490
	520
	555
	345
	320
	300
	
	

	3
	
	% обеспеченности осадков
	Зафиксированный за период наблюдений

	
	
	63
	20
	10
	5
	2
	1
	средний максимум
	абсол. максимум

	
	Суточный максимум осадков различной обеспеченности мм
	21
	35
	45
	56
	76
	96
	28мм
	93мм

	4
	
	Осадки  /мм/

	
	
	0,1 - 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 5,0
	5,0 – 10,0
	10,0 – 20,0
	20,0 – 30,0
	30,0 и более

	
	Число дней с осадками различной величины за год
	168
	126
	95
	21
	6
	1
	0.3

	5
	
	Появление снежного покрова
	Образование устойчи-вого снежного покрова
	Разрушение устойчиво-го снежного покрова
	Сход снежного покрова

	
	
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее

	
	Даты снежного покрова
	13.IX
	1.XI
	9.X
	6.X
	12.XI
	24.X
	9.IV
	12.V
	23.IV
	13.IV
	22.V
	30. IV 


                                                                                                                                                                                                окончание таблицы № 1.15
	6
	
	Высота снежного покрова /см /

	
	
	11-20 
	21-30
	31-40 
	41-50 
	51-60 
	61-70 
	71-80 
	81-90 

	
	Повторяемость зим с различной максим. декадной высотой снежного покрова, % 
	-
	-
	2
	15
	20
	31
	24
	8

	7
	
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	

	
	Средняя декадная  высота снежного покрова, см
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	поле

	
	
	
	
	5
	12
	19
	25
	31
	36
	41
	45
	49
	52
	55
	58
	58
	60
	61
	59
	50
	35
	18
	

	8
	Высота снежного

покрова на пос-ледний день декады, см
	
	
	9
	18
	26
	32
	35
	42
	47
	52
	56
	56
	59
	61
	62
	63
	64
	61
	43
	22
	
	поле

	
	
	
	6
	8
	14
	24
	31
	36
	42
	47
	51
	52
	55
	57
	60
	59
	60
	62
	58
	51
	37
	14
	лес


     Число дней со снежным покровом – 187. Наибольшая за зиму декадная  высота снежного покрова, измерена на поляне, достигает:  средняя - 64 см, максимум –90см. минимум - 52см; измеренная в лесу под кронами деревьев:  средняя - 64 см, минимум – 41 см, максимум – 79 см.
        Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно-растительного слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА

                                                                                                                                                                                                                 Таблица   № 1.1.6
	№

п/п


	Наименование параметра
	I

	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек
	1.5
	1.6
	2.0
	2.4
	2.5
	1.9
	1.5
	1.5
	1.6
	2.3
	2.1
	1.7
	1.9

	2
	Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/
	0.2
	0.3
	0.6
	0.6
	1.0
	0.3
	0.3
	0.1
	0.1
	0.5
	0.3
	0.4
	5

	3
	Наибольшее число дней с сильным ветром
	2
	3
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	13

	4
	Повторяемость направ-лений ветра и штилей, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С
	4
	5
	2
	3
	6
	5
	9
	9
	4
	2
	3
	5
	5

	
	СВ
	4
	5
	3
	3
	5
	6
	12
	10
	7
	3
	4
	8
	6

	
	В
	3
	3
	4
	5
	5
	6
	11
	9
	9
	4
	3
	2
	5

	
	ЮВ
	9
	10
	12
	9
	8
	10
	8
	10
	10
	9
	6
	7
	9

	
	Ю
	14
	15
	18
	14
	10
	14
	12
	10
	14
	17
	15
	11
	13

	
	ЮЗ
	42
	40
	36
	34
	28
	28
	21
	23
	32
	42
	45
	45
	35

	
	З
	19
	17
	19
	23
	25
	20
	16
	17
	17
	18
	19
	16
	19

	
	СЗ
	5
	5
	6
	9
	13
	11
	11
	12
	7
	5
	5
	6
	8

	
	Штиль
	27
	23
	18
	13
	11
	13
	17
	20
	21
	13
	18
	24
	18



Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра южного,  юго-западного и западного направлений с преобладанием юго – западного. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осенний и весенний периоды.редняя скорость ветра  варьируется в пределах 1,5 – 2,5 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания

1.2.  Геологические и геоморфологические условия
в границах проектирования

        Геологическое строение проектируемого района выражено осадочными породами, изверженными породами различного состава и возраста: породы кембрия, карбона, перми, юры, мела и современные отложения.
        Наиболее древними осадочными образованиями являются кембрийские отложения. Кембрий представлен тремя отделами и сложен конгломератами, песчаником, аргиллитами, доломитизированными известняками. Стратиграфически выше кембрия с угловым несогласием залегают отложения нижнего силура. Это светло – серые кварцевые песчаники и гравелиты дзержинской свиты.

        На отложениях нижнего силура залегают средне – девонские образования, состо-ящие из аргиллитов, песчаников, гравелитов, известняков.

        На девонских породах залегает угленосная толща пермокарбона, представленная тунгусской свитой, состоящей из конгломератов, песчаников, алевролитов и аргиллитов, среди которых содержатся пласты бурых углей. Наибольшим распространением пользуются юрские отложения, представленные серыми песчаниками-гореликами, алевролитами, аргиллитами и пластами бурых углей. Пермо - карбоновые отложения имеют достаточно широкое распространение на исследуемой площади в бассейне реки Усолка. Отложения пермокарбона представлены серыми ожелезненными средне-зернистыми песчаниками  с линзами плотных крупнозернистых слюдистых песчаников. Общая мощность отложений листвяжинской и клинтайгинской свиты составляет 160-180м.

      Отложения илекской свиты согласно, с постепенным переходом залегают на верхнеюрских отложениях, выполняя узкую синклиналь, протягивающуюся с юга от с. Большая Степь дор. Мурмы на севере. Характерной особенностью отложений илекской свиты является пестрая окраска с преобладанием красных, фиолетовых и голубовато – зеленых тонов. На юрских отложениях здесь залегают алевролиты красные и сиренево - красные, замещающиеся кверху песчаниками желтовато – серыми, розовыми и оранжевыми, содержащими прослои красно – бурых слюдистых алевролитов и аргиллитов. Мощность свиты составляет 200м.

      Четвертичные отложения покрывают сплошным плащем все вышеописанные комплексы осадочных образований. Они представлены аллювиально – делювиальными суглинками, супесями, лессовидными супесями. Мощность четвертичных отложений колеблется в пределах 5-15м.

      По долинам рек развиты аллювиальные суглинки, пески и галечники. Магматические породы описываемого района представлены докембрийскими гранитами, дойками диабазов и сибирскими трапками.

По геоморфологическому положению территория рассматриваемого района входит в северо-западную часть Канско – Тасеевской докембрийской впадины, расположенной на юго-западной окраине Сибирской платформы. 

1.3 Гидрогеологические условия района проектирования

Гидрогеологические условия района очень сложные. Подземные воды приуро-чены к различным по генезису и составу породам, которыми выполнены различные тектонические структуры. В зависимости от условий питания, движения, разгрузки, степени обводненности пород и приуроченности к тем или иным литоло-гическим разрезам выделяются различные водоносные горизонты и комплексы.

1. Водоносный горизонт аллювиальных песчано-галечниковых отложений.

Подземные воды горизонта связаны с песчано- галечниковыми отложениями низких террас рек Тасеева и Усолка. Мощность отложений составляет 5 – 15м, местами достигает 30 – 40м.

 Воды, приуроченные к песчано – галечниковым отложениям, грунтовые. Залегания от 1 до 5м, иногда от 10 до 15м. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка горизонта происходит в долинах рек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – кальциевые с минерализацией 0,5 – 1г/л. Жесткость не превышает 7мг-экв/л. Данный горизонт широко используется  для водоснабжения усадебной застройкой.

2. Водоносный комплекс углисто – глинистой толщи средней юры.

Углисто – глинистая толща пород широко распространена на юге села. Разрез представляет чередование глин, алевролитов, песчаников и песков с прослоями бурого угля. Воды, приуроченные к этому комплексу, поровопластовые, слабонапорные. Глубина залегания 10 – 15м. Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глубиной. В среднем удельный дебит скважин составляет 0.1-0.2 л/сек. Пополнение запасов подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – натриевые и гидрокарбонатно – кальциевые с минерализацией 0,5 – 1г/л и жесткостью до 7 мг-экв/л.

Воды данного комплекса пригодны для водоснабжения.

3. Водоносный комплекс песчано-углистой толщи среднего карбона и нижней перми.

Песчано-углистая толща распространена в юго – восточной части села и представлена чередованием алевролитов, аргиллитов, песчаников, глин и углей. Водовмещающими являются  песчаники и угли. Мощность песчаников изменяется от 0.5 до 3м. В кровле и подошве водовмещающих пород залегают слабопроницаемые водоупорные аргиллиты и алевролиты. Подземные воды трещинно - пластовые, напорные. Уровень подземных вод 20 - 30м. Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глубиной. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет перелива вод в местах гидравлической связи с вышележащими водоносными горизонтами. 
По своим физико – химическим свойствам воды данного горизонта удовлетво-ряют требования к питьевой воде.

4. Водоносный комплекс терригенных пород верхнего кембрия и ордовика.

Водоносный комплекс терригенных пород широко распространен в междуречье Усолка – Подкаменная. Стратиграфически он соответствует эвенкийской и луговой свитам, сложенный мергелями, алевролитами, песчаниками. Подземные воды здесь напорные, трещинно – пластовые, залегают на глубине 50 – 200м. Обводненность пород зависит от степени трещиноватости. Дебит скважин, вскрывших породы этого комплекса, не превышает 0.5 – 1 л/сек. В химическом составе преобладают гидрокар-бонаты кальция и натрия. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока вод из вышележащих водоносных горизонтов. Разгружаются воды в речных долинах. 
1.4 Гидрологическая характеристика

Гидрография в границах поселковой черты представлена рекой Усолка, рекой Шумиха и ручьями Филиктор /Аниськин/ и Плехановский.

Река Усолка является основной водной артерией проектируемого района, а также левым притоком реки Тасеева (бассейн р.Ангары) и впадает в нее на 57км от устья. Образуется в пределах Канско-Рыбинской равнины слиянием р. Кайтуш и ручья, вытекающего из болота. Площадь водосбора составляет 9070 км2.Общая длина водотока 356 км. В нижнем течении долина реки достигает ширины 1 – 2 км, где четко прослеживаются две террасы: пойменная - высотой 3 – 4 м и надпойменная - высотой 8 – 10 м. Долина реки ассиметрична, правый берег крутой, левый пологий. Ширина долины 300 - 400 м, русло извилистое песчаное, слабодеформирующееся, часто меандрирует. Пойма реки заболочена, заросшая кустарником и хвойным лесом. Ширина реки 10- 12 м, глубина 0,8- 1,0 м.
Для реки характерно высокое половодье и летние паводки /характеристики представлены в табл.1.1.8-1.1.10/. Половодье обычно наблюдается в конце апреля. Среднемноголетний расход половодья равен  1080 м3/с. (2930 м3/с – 12.05.1966 г, 647 м3/с – 05.06.1974 г.). С 20 октября по 20 ноября река замерзает и держит лед 170 – 185 дней. В конце апреля начинается ледоход.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 355 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.

Максимальный уровень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска –132,92м* БС /Створ водопользования расположен в 99 км от устья/. По данным МЧС села Тасеево за период с 1938 г. по 2009 г. Усолка максимально поднималась на 810см в 1966году 6 мая, достигая отметки 143,2м.
Питание реки Усолка осуществляется за счет атмосферных осадков,  грунтовых и талых вод и многочисленных притоков: вышевпадающих правых_на территории Тасеевского района - р. Плотбинка, р. Шумиха /приток в поселковой черте/ и вышевпадающих левых - р.Хандала, руч. Кривой и ручьи Плехановский и Филиктор, впадающие в нее в границах села. Ниже по течению ее воды пополняются реками и ручьями, наиболее крупные из которых слева – Мурма, Копотиловка, Бол. Ваховка и справа – Глинная, Черная, Брякич 3-й, Горевка, Кукла. 

Гидрологические характеристики р.Усолка приведены по данным наблюдений водомерного поста с. Троицк, расположенного в 32 км от села Тасеево /ниже по тече-нию/из справочника «Ресурсы поверхностных вод»/Ангаро – Енисейский район, т.16/ и представлены в табл.1.1.7 – 1.1.10. 
 Ручьи Плехановский, Аниськин и река Шумиха в зимний период перемерзают, а в жаркое сухое лето частично пересыхают. 

Грунтовые воды залегают на глубине 6 - 18 м, они вскрыты шахтными колодцами, имеют небольшой дебит, очень жесткие.

Подземные воды правобережной части находятся в кварцевых песчаниках силурийского периода. Воды безнапорные, их уровень фиксируется на глубине 20-32м. 
___________________________________________________________________

* Ввиду разночтения данных необходимо их уточнение путем регулярного наблюдения параметров на гидропосту, установленному в с.Тасеево.

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ
 
                                                                                                                                                           Таблица № 1.4.1
	№

п\п
	Река-пункт
	Длина  реки км
	Площадь

водосбора

км2
	Озер-

ность

‰
	Заболо-

чен-

ность

%
	Лесис-

тость

%
	Сред.

уклон

реки

‰

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Река Усолка /с.Троицкое /
	356
	10800
	
	7
	73
	0.5

	2
	Река Шумиха
	24
	*
	*
	*
	*
	*

	3
	Ручей Анись кин/Филиктор/
	14
	*
	*
	*
	*
	*

	4
	Ручей Плехановский
	22
	*
	*
	*
	*
	*


РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ
Таблица № 1..8
	№

п\п
	Река-пункт,

характеристика,

год
	Дата
	Наибольший

расход воды и дата
	Продолжительность половодьясут.
	Сток

половодья в % от

 годового


	Слой 

стока

за

половодье

мм

	
	
	начала поло-водья
	макс.

расхо-

да
	оконча

ния 

поло

водья
	среднесуточн.

м3/с
	сроч

ный
	дата

срочного

расхода
	
	
	

	
	РекаУсолка

/с.Троицкое/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	наибольшее раннее/год
	6.IV

1961
	26.VI
1961
	31.V
1962
	343
	355
	1951
	90

1961
	87
	90

	
	наименьшее

позднее/год
	1.V
1965
	27.V
1946
	4.VI
1961
	112
	114
	1946
	38

1962
	54
	 28

	
	средний
	20.IV
	13.V
	21.VI
	202
	207
	
	  63
	68
	51


ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЖДЕВОГО ПАВОДОЧНОГО СТОКА

ЕДИНИЧНЫЕ НАИБОЛЬШИЕ ПАВОДКИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Таблица № 1.4.2
	№

п/п
	Река-пункт,

выводные

характеристики

за период

наблюдения
	Предпаводочный

расход воды

м3/с

дата
	Наибольший

срочный расход

м3/с

дата
	Дата окончания паводка
	Продолжительность паводка

/сутки/
	Слой стока за весь

паводок

мм

	
	
	
	
	
	подъема
	спада
	общая
	

	
	РекаУсолка

/с.Троицкое
	
	
	
	
	
	
	

	1
	средний
	18,5

24.07
	37,2

30.07
	11.08
	6
	12
	18
	3,3

	2
	наибольший /ранний/
	45,6

31.05.62
	97,3

2.06.62
	06.06.62
	12
	22
	31
	17

	3
	наименьший/поздний/
	6,41

21.09.65
	13,6

8.10.59
	05.10.50
	2
	4
	6
	0


МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЬШИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ

Таблица № 1.4.3
	Река-пункт
	Характеристики паводков
	                  Максимальные расходы воды и слои стока

         дождевых паводков различной обеспеченности

%

	
	за период наблюдений

наибольшие
	за многолетний период редние
	

	
	расход воы 3/секгод
	слой

стока

мм

год
	модуль

 стока

л/сек км2
	расход    воды     м3/сек

год
	слой

стока

мм год
	модуль

стока

л/сек км2
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	1
	2
	5
	10
	25

	Река Усолка

 /с.Троицкое/
	97,3

1960
	17
	10,7

1960
	35,2
	
	3,88
	157
	112
	97,1
	78,5
	
63,3
	42,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.5 Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы 

Минерально-сырьевые ресурсы административного района представлены месторождениями бурого угля, торфа, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, камня строительного, прочих строительных песков, гипсов и ангидритов для алебастра и строительных изделий, грунтов, солей натриевых /рассолы/. Проявления выражены горючим газом, каменными, бурыми и сапропелитовыми углями, торфом, железом, медью, свинцом и цинком, алюминием, ураном, кварцем, тальком, поделочными камнями, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, глинами тугоплавкими, песками стекольными, прочими строительными песками, песчано – гравийными материалами, камнями строительными, карбонатными породами для строительной извести, гипсами и ангидритами для алебастра и строительных изделий, песком формовочным, сапропелем, солью каменной, рассолами, солью калиевой, подземными минеральными и пресными водами.
        В радиусе 6 км от существующих границ райцентра сосредоточены месторождения и проявления бурого и каменного угля, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, прочих строительных песков, песчано-гравийных материалов, камня строительного и поделочной окаменелой древесины, грунтов для рекультивации отработанного пространства при добыче полезных ископаемых, залежи подземных пресных вод.

             Каменный уголь. В 6км на северо-запад от поселка, на правом берегу р. Мурмы расположено Усть - Мурминское проявление /15П/. Выработками вскрыт пласт угля нижнепермского возраста. В кровле пласта залегают пески с прослоями глины и мелкими углистыми и каолинизированными включениями. В подошве пласта залегают глины. Уголь рыхлый, содержит много отпечатков растительного детрита. Слои нижнепермских отложений залегают почти горизонтально.

Бурый уголь. Суховское месторождениями бурого угля, разрез «Тасеевский»/в табл.1.1.11-/1М/- расположено в 6км юго-западнее райцентра. Промышленная угленосность связана со среднеюрскими нерасчлененными отложениями, вмещающими 2-3 пласта бурого угля. Ширина сажистых углей достигает 300 м, мощность – от 1,015 до 1,45 м, средняя – 0,7м. Глубина залегания пласта в пределах месторождения  колеблется от 5,3 до 68,45 м. Уголь пласта Тасеевский бурый, технологической группы 2Б.
Средние показатели качества угля: влажность рабочая – 33,8 %; зольность чистого угля – 9,5 %, а с учетом засорения породными прослоями – 9,7 %; массовая доля серы – 0,88%; удельная теплота сгорания – 6714 ккал/кг, низшая – 3398 ккал/кг; содержание в горючей массе углерода – 71,59%, водорода – 5,08%, кислорода – 22,22%.. С 1992 года добыто 25 тыс. т бурого угля. Общая площадь месторождения составляет 9км2.
          В обводнении месторождения принимают участие поровопластовые воды подстилающих песчаников средней юры, угольного пласта Тасеевский  и пород вскрыши, а также атмосферные осадки. Водопритоки за счет подземных вод составляют 35 - 390 м3/час, с учетом ливневых осадков - 45 – 468 м3/час. 
           Для питьевого водоснабжения приемлемы подземные воды подстилающих песчаников, на производственные нужды – дренажные воды, запасы которых по кат. С1 составляют 66 м3/час. Юго-западнее обнаружено месторождение №2- резервное, а в 2км от поселковой черты в южном направлении – Хандалинское проявление бурого угля /9П/. Угленосность связана с юрскими отложениями и представлена тремя угольными пластами / Тасеевский, Хандалинский и Спутник/. Угленосная пачка прослеживается на расстоянии 6 км при мощности 1,25-1,55м. Зольность угля Тасеевского пласта на сухую массу по углю – 13,63%, а Хандалинскго пласта – 22,71%, влага – 10,42 – 11,28%.Мощность пород вскрыши колеблется от 25,7 до 47,6м. 
        Линейный коэффициент вскрыши составляет 26,3.

        Мурминское проявление расположено в 6 км северо-западнее райцентра/5П/. Среди юрских отложений фиксируется выход Мурминского пласта на расстоянии 11км от долины р. Филиктор на юге до р. Мурма севере при мощности пласта 2,68м /среднее/. Угольный пласт имеет преимущественно западное падение под углом 1 - 2
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.

Зольность угля на сухую массу составляет 15,11%. Мощность пород вскрыши колеблется от 21 до 56,3 м.
Песчано – гравийные материалы. Проявление /1П/ расположено в центре села Тасеево. Выявлено местным населением. На левом берегу р.Усолки выработками вскрыты аллювиальные четвертичные отложения, представленные песчано – гравийным материалом (ПГМ). Наблюдаются прослойки ПГМ мощностью до 0.5м, богатые галькой/до 60%/. Размеры гальки от 1 до 4см..в поперечнике. Песок от мелко -  до крупно - зернистого, слегка глинистый. Большая часть залежей сложена материалом с малым количеством гальки. Видимая мощность – 5-10м. Общее содержание гальки – 14,6%, песка – 85,4%. Гранулометрический состав песка по фракциям: 2.5мм -9.6%; 1.2мм – 7.6%; 0.6мм – 19.1%; 0.3 мм – 28.4%; 0.15мм – 15.18%; менее 0.15 мм – 20.12%. Гравий и песок содержат органические примеси и глинистые частицы. Прогнозные ресурсы не оценивались. Проявление периодически разрабатывалось с целью ремонта трактовых и проселочных дорог.
Прочие строительные пески. Известно проявление /1П/ Средне – Тасеевское, расположенное в селе Тасеево, у моста через реку Усолка, где карьером вскрываются песчано-гравийные отложения  пермо-карбонового возраста. Выявлено в 1962 году КГУ. Песчано-гравийный материал содержит 14,6% гравия и 85.4% . Гранулометрический состав песка по фракциям в %: 2.5мм-9.5; 1.2мм – 7.6; 0.3мм – 28.4; 0.15мм – 15.1; менее0.15мм – 19.5. Песок содержит до 10% глинистых частиц и сильно загрязнен органическими примесями. Прогнозные ресурсы не оценивались.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича. Известно Усолкинское месторождение, /1М/,расположенное в 4 км к северо-западу от райцентра Тасеево. Разведано с 1983 года. Приурочено к четвертичным отложениям, повсеместно развитым в районе, перекрывающим породы мезозоя и палеозоя. Продуктивной толщей является пластообразная залежь мощностью от 5,8 до 14м, в среднем 10,7м, площадью1км 2 Представлена суглинками темно-бурого, бурого, оранжево-бурого и светло-бурого цветов, комковатой структуры. По содержанию тонкодисперсных фракций суглинки являются низкодисперсным сырьем. По огнеупорности суглинки относятся к легкоплавкому сырью /1200-1240 
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 С/, по спекаемости – к неспекающимся / водопоглощение - 10,8-15,5%/. Сырье пригодно для производства кирпича керамического полнотелого методом пластического формования при естественной сушке сырца, отвечающего требованиям ГОСТ 530-80 для марок 175-300, Мрз 35-50. Рекомендуемый состав масс: суглинки с 10% добавлением опилок; суглинки с 10% добавлением опилок и 5% - шамота. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Месторождение не разрабатывается , является объектом государственного резерва.

На западной окраине села расположено Тасеевское месторождение /2М/- табл. № 1.1.11. Разведано в 1955 году. В геологическом строении месторождения принимают участие глинисто-песчаные отложения четвертичного возраста, залегающие на размытой поверхности пермо - карбоновых отложений. Вскрытая мощность четвертичных отложений – 14м. В разрезе:

- почвенно-растительный слой- 0.2-0.7м; 

-суглинки пылеватые, средние и тяжелые, желтовато-бурого цвета мощностью 2.7-5.1м; 

-супесь мелкозернистая буровато-желтого цвета- 0,3-2.0м;

-песок кварциево - полевошпатовый желтовато-серого цвета, мелко и среднезернистый -4.8м;

- суглинок илистый, темно-серый с зеленоватым оттенком – 2.3м;

-супесь мелкозернистая, зеленовато-серого цвета, вскрытая мощность-2м.  

Полезным ископаемым являются суглинки второго слоя мощностью 3.5м.

Испытаниями, проведенными на Красноярском кирпичном заводе, установлена пригодность суглинков для получения кирпича обыкновенного марки не ниже 75 по ГОСТ 530-54 при условии добавления в них 10% опилок с сушкой  в искусственных камерных сушилках в течение 44-48 часов при температурном обжиге 980-1020 
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С.

Гидрогеологические условия месторождения простые. Водоносными являются пески, залегающие ниже подошвы полезного ископаемого. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород 5м.
Месторождение разрабатывалось Крайколхозстройобъединением до 1985года. Сезонным кирпичным заводом выпускался кирпич марки 100 по ГОСТ 530-80.
У восточной окраины села расположено проявление /4П/- Тасеевское-1. В небольших многочисленных карьерах вскрыта залежь суглинков видимой мощностью 1.5-2м. Суглинки серовато- бурого цвета, пористые, лессовидные. Залежи распространены на значительной площади. По физико-механическим показателям суглинки пылеватые. Гранулометрический состав по фракциям:

- 0.5-3мм – 3.45%;

- 0.05-0.5мм – 58.25%;

- 0.05-0.005мм – 22.12%;

- менее 0.005мм – 19.63%.

Число пластичности -11, формовочная влажность – 16,55%, по отношению к сушке - малочувствительные с коэффициентом 0,62, воздушная усадка - 6%. Суглинки пригодны для выработки кирпича обыкновенного невысоких марок пластическим методом формовки. Прогнозные ресурсы оценены в 5 млн. м3.
Камни строительные. Обнаружены в 1км от северной границы села. Проявление не оценивалось, не эксплуатировалось, не лицензировано.
 Поделочная окаменелая древесина. Тасеевское проявление /1П/ расположено на южной окраине села Тасеево. Серые среднезернистые песчаники пермокарбона с линзами крупнозернистых слюдистых песчаников содержат окаменелые стволы деревьев. Прогнозные ресурсы не оценивались.

  Грунты. Суховское месторождение  1М/ расположено в 6км юго-западнее райцентра. Предварительно и детально разведаны в 1986-1988гг. ПГО «Красноярскгеология». Месторождение приурочено к четвертичным отложениям, повсеместно развитым в районе, перекрывающим породы мезозоя и палеозоя. Находится во вскрыше одноименного месторождения бурого угля. 
Продуктивной толщей является пластообразная залежь мощностью от 5,6 до 15м, в среднем 10,9м, площадью 1км2. Представлена суглинками темно-бурого, бурого, оранжево-бурого и светло-бурого цветов, комковатой структуры. Средняя плотность суглинков–1.7 т/м3

          Коэффициент разрыхления – 1.25, естественная влажность – 6.56 – 20.31%. По содержанию тонкодисперсных фракций суглинки являются низкодисперсным сырьем. В технических границах карьера  ТКЗ ПГО «Красноярскгеология» утверждены запасы плодородного слоя почвы для биологической рекультивации (ГОСТ 17.5.1.01-83) по кат.А+В+С1 в количестве 1388 тыс.м 3 и четвертичных суглинков для подпочвенной рекультивации по кат.А+В+С1 в количестве 14539 тыс.м 3 .Часть запасов складирована в отвалах. 
Сводная характеристика  близлежащих к поселку месторождений полезных, ископаемых представлены  в таблице 1.2 и на схеме охраны окружающей среды.

Лесные ресурсы. Район богат природными лесными ресурсами. Лесами занято более 70% площади района. Запасы эксплуатационных насаждений активно истощаются в силу интенсивного их освоения за последнее десятилетие и требуют восстановления. 
С восточной стороны село Тасеево окаймляют леса Усольского лесничества, которое осуществляет в нем рубки ухода, санитарные рубки и выращивает в лесопитомнике зеленые насаждения для восстановления погибших деревьев и озеленения села. 
С южной стороны к селу примыкают хвойные лесные массивы, которые можно использовать в рекреационном назначении. Среди лесных пород преобладают мягколиственные и темнохвойные породы. 

   В поселковой черте 50% территории занято землями сельскохозяйственного назначения и сельскими лесами, представленными преимущественно сосной и сосредоточенными в сосновых борах, окаймляющих село с южной, восточной сторон, а также расположенных в границах села.  

          Рекреационные ресурсы.  В ресурсно-рекреационной системе Красноярского края Тасеевский район не относится к самым благоприятным, но тем не менее обладает определенными ресурсами для организации и развития массового круглогодичного и сезонного отдыха, как кратковременного, так и длительного. 
        Живописный рельеф, благоприятные для купания река Усолка со своими притоками, эстетическая  ценность природного ландшафта, наличие дикоросов в окружающих поселок лесах, а также присутствие в 10км от села минеральных вод – предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей Тасеевского района и районного центра. 

В настоящее время на берегах реки Усолка имеются три пляжных площадки, необорудованных и неустроенных. В районном центре есть незначительные по площади лесопарковые зоны. 
С южной  и восточной сторон к селу примыкают большие красивые сосновые боры. 

Собственных баз выходного дня и лыжных баз райцентр не имеет.
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ  К ПОСЕЛКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  И  ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ

Таблица № 1.5.1

	№п/п
	№ на плане
	Вид полезного ископаемого
	Наименование

месторождения
	Степень

освоения
	Масштаб-ность
	Единица

измерен.
	Запасы, учтенные балансом
	Запасы, не учтенные балансом
	Прогноз-ные ре-сурсы Р1

	
	
	
	
	
	
	
	А+В+С1
	С2
	А+В+С1
	С2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1/М/
	Бурый уголь
	  Суховское: раз-

рез Тасеевский


	разраба-

тываемое
	М
	млн.т
	22.413
	
	
	
	

	2
	2/М/
	
	Суховское
	резервное
	С
	млн.т
	
	8,431
	
	Р1- 65

Р2-100

	3
	5/П/
	
	Мурминское /проявление/
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	4
	9/П/
	
	Хандалинское

/проявление/
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	5
	1/П/
	Песчано-гравийные материалы
	Тасеевское

/проявление/
	резервное
	М
	тыс. м3
	Ресурсы не оценивались

	6
	1/М/
	Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича
	Усолкинское
	резервное


	М
	тыс. м3
	2090
	
	
	
	Не

оцени-вались

5 

	7
	2/М/
	
	Тасеевское
	резервное
	М
	тыс. м3
	2042
	
	
	
	

	8
	4/П/
	
	Тасеевское - 1
	резервное
	
	тыс. м3

млн.м3
	1500
	
	
	
	

	9
	15/П/
	Каменный уголь
	Усть-Мурминское
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	10
	6/П/
	Камни строительные
	Мурминское /проявление/
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	11
	1
	Поделочная окаменелая древесина
	Тасеевское
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались


Окончание таблицы № 1.5.2 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12
	1/П/
	Прочие строительные пески
	Средне-Тасеевское
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	13
	1/М/
	Грунты
	Суховское 
	резервное
	
	тыс. м3
	15927

	14
	1/П/
	Пресные подземные воды
	Карьерные воды на разрезе «Тасеевский»
	используемые
	Предельная глубина изучения и добычи-150м
	м3/сут
	400


1.6 Комплексная оценка природных условий

          В данном проекте проведен комплексный анализ климатических факторов и природных ресурсов в границах рассматриваемого района, в результате которого дана оценка природно-климатических условий для выполнения строительства, сделаны выводы и даны рекомендации для определения возможных направлений развития этого района. 

Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наибольшая разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца  равна – 40,7 
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С, а между максимумом и минимумом - 95
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С. Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 13,1°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –-23°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -51°С. Абсолютный минимум температур  – -57°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +17,7°С. Средняя максимальная +24,1°С. Продолжительность периода с о среднесуточной температурой менее 10°С – 268 дней. 


Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико. Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 28,9 
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С.Средняя температура отопительного периода – 9,9 
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С. Его продолжительность - 253 суток.
         По строительно-климатическому районированию  село Тасеево расположено в I климатическом районе с подрайоном IВ. Грунты в основном непросадочные. Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97см ; наименьшая - 65 см; наибольшая – 173 см. Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве   населенных пунктов.

          В районе проектирования преимущественно дуют ветра южного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осенний и весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 1,5 – 2,5 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.
Количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произрастания зерновых, зернофуражных, выращиваемых в районе.

Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно-растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов. Вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех сельскохозяйственных культур.

Наиболее характерными чрезвычайными ситуациями природного явления являются половодье и паводок, во время которых происходит подъем уровня воды в реках и их притоках, что неблагоприятно сказывается на состоянии низинных и пойменных участках рек, на которых расположены населенные пункты. А также лесные пожары, возникающие по причине человеческого фактора.

Т.о. неблагоприятными для освоения территории факторами физико - геологического характера являются: затопление и подтопление паводковыми и грунтовыми водами застройки, расположенной в прибрежье реки Усолка и в районе «Нового квартала».

Геохимических аномалий на территории проектирования не выявлено.

Комплексная оценка природно - климатических условий позволяет признать их достаточно благоприятными для постоянного проживания населения и оценить  степень комфортности рассматриваемой территории как гиперкомфортную.

В результате анализа природных минерально-сырьевых ресурсов выделены  приоритетные направления для освоения бурых углей, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также подземные вод.

         Технологические испытания бурых углей Суховского месторождения не проводились. По основным показателям качества угли соответствуют ГОСТу 11719 – 78 и пригодны, как энергетическое топливо для коммунально-бытовых нужд. По сложности геологического строения Суховское месторождение отнесено к 1 группе классификации запасов и признано подготовленным для промышленного освоения. Осложняющим фактором при проведении горных работ является наличие во вмещающих породах твердых конкреционных включений в виде линз мощностью 0,1-2,0м, при вскрытии которых требуется применение буровзрывных работ. Горно-геологические и горно – технические условия отработки запасов Суховского месторождения открытым способом благоприятные.

           Подземные воды подстилающих песчаников средней юры по химическому составу гидрокарбонатные, натриево – магниево – кальциевые с минерализацией 0,67 г/дм3.В естественном состоянии отвечают требованиям ГОСТ 2874 – 82 «Вода питьевая». Микрокомпоненты содержатся в пределах допустимых норм, токсичных составляющих не обнаружено.

           Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича Усолкинского месторождения пригодны для производства кирпича керамического полнотелого методом пластического формования при естественной сушке сырца, отвечающего требованиям ГОСТ 530-80 для марок 175-300, Мрз 35-50. Рекомендуемый состав масс: суглинки с 10% добавлением опилок; суглинки с 10% добавлением опилок и 5% - шамота. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом.

Тасеевское месторождение /2М/ глин и суглинков легкоплавких для кирпича пригодно для получения кирпича обыкновенного марки не ниже 75 по ГОСТ 530-54 при условии добавления в них 10% опилок с сушкой  в искусственных камерных сушилках в течение 44-48 часов при температурном обжиге 980-1020 
[image: image12.wmf]o

С. Гидро - геологические условия месторождения простые. Водоносными являются пески, залегающие ниже подошвы полезного ископаемого. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород 5м.
Суглинки проявления /4П/- Тасеевского-1  пригодны для выработки кирпича обыкновенного невысоких марок пластическим методом формовки. Прогнозные ресурсы оценены в 5 млн. м3.
1.7 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в совокупности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в райцентре имеется значительный потенциал для добычи и переработки минеральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям сельского хозяйства и капитального строительства, а также для организации производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны /см. табл. 1.7.1
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Таблица № 1.7.1
	№ п/п
	Наименование полезного ископаемого
	Полезное назначение

ископаемого
	Область применения
	Возможная организация производства

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Песчано-гравийные материалы
	как составляющие при пр-ве бетона, как основание при строительстве и ремонте дорог
	в отрасли капитального строительства
	Предприятие по добычи и переработке

	2
	Глины, 

суглинки легкоплавкие 

для кирпича


	как составляющие при про-изводстве  кирпича обыкно-венного марки не ниже 75 по ГОСТ 530-54, ГОСТ 530-80 для марок 175-300, Мрз 35-50
	в отрасли капитального строительства

	Предприятие по добычи и переработке


	3
	Камни строительные
	как строительный и отделочный материал
	в отрасли капитального строительства
	Предприятие по добычи и переработке

	4
	Поделочная окаменелая древесина
	как отделочный материал
	в отрасли капитального строительства
	Предприятие по добычи и переработке

	5
	Прочие строительные пески
	 песок для кладочных и штукатурных растворов, песок для бетона, составля-ющие при производстве силикатных блоков
	в отрасли капитального строительства

	Предприятие по добычи и переработке



Окончание табл. № 1.7.1
	6
	Грунты
	как основной слой для механической рекультивации и как плодородный слой почвы для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83  
	в восстановле-нии нарушен-ных земель, в отрасли капи-ального стр-ва

и отрасли с/х
	Предприятие

по добыче и поставке сырья

	7
	Каменный

 уголь
	как вид топлива
	В отрасли топливно-энергетической, ЖКХ
	Предприятия

по добыче и поставке сырья

	8
	Бурый уголь 


	как вид топлива
	В отрасли топливно-энергетической, ЖКХ
	Предприятия

по добыче и поставке сырья

	9
	Пресные подземные воды
	для питьевого водоснабжения подземные воды подстилаю-щих песчаников, на производ-ственные нужды - дренажные
	
	


            СВОД – АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

                                                                                                                                                                                                             Таблица № 1.7.2
	№

п/

п
	Источник загрязнения
	Характер выпускаемой продукции
	Загрязнение компонента окружающей среды
	Примечание

	
	
	
	воздушного бассейна
	водного бассейна
	растительности
	почв
	

	1
	Тасеевский филиал

 ГП «КрайДЭО». т.ч. асфальтобетонная               установка, котельная
	Асфальтобетон для ремонта, строительства, реконструкции а/дорог и сооружений на них
	Выбросами из  дымовых труб, короб сушиль
ного барабана,
 от элеватора
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердыми и

жидкими промышл и

быт. отходами
	Контроля

нет

	2
	38 теплоисточников, работающих на твердом топливе
	отопительные коммунальные услуги
	Выбросами

из  дымовых

труб
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердые про-изводствен. и бытовые отх.
	Контроля

нет

	3
	Тасеевское АТП
	пассажирские перевозки
	Выбросами

от авто-

транспорта
	Стоки

при

мойке машин
	Через атмосф. выбросы
	Стоки при мойке машин,

твердые  и

быт.отходы
	Источник шума. Контроля

нет

	4
	Тасеевское ГП «КрайДЭО», база МУП  «Коммунальщик»
	грузовые перевозки
	Выбросами

от авто-

транспорта
	Стоки

при

мойке машин
	Через атмосф. выбросы
	Стоки при мойке машин,

твердые  отходы
	Контроля

нет

	5
	Три АЗС
	продажа топливом, включая авиационный бензин
	Выбросами 

от авто-

транспорта
	Стоки при при мойке территор.
	Через атмосф. выбросы
	Стоки при мойке территор
	Контроля

нет

	6  6
	ООО «Восход»
	складирование, хранение и продажа зерна
	пыление
	-
	-
	Твердые  

отходы
	Контроля

нет

	7
	Предприятия индивидуального предпринимательства
	лесопиление и продажа пиломатериала
	Пыление на открытых 

площадках
	-
	Через

  произ-

водство работ
	Твердые 

производст-вен. и бытовые отход
	Источники шума.

Контроля

Нет.

	8
	ООО «Хлеб» 


	Производство хлебобулочных изделий
	Выбросами

 из  дымовых

труб
	-
	Через атмосф. выбросы 
	Твердыми

бытовыми

отходами
	Источник шума

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	ОАО «Манагосян»


	хранение, продажа строительных материалов
	Пыление на открытых площадках
	-
	-
	Твердые 

бытовые отходы
	Контроля

нет

	10
	ООО «Каменское»,

ООО «Тасейлес»,

ООО «К и К Тасеево»,

ООО «Гарант»,

ООО «Боскэ»
	лесозаготовка и лесообработка
	Пыление на открытых

площадках
	-
	Через пр-во. работ
	Твердые 

производст-вен. и быто-вые отходы
	Контроля

нет

	11
	ХПП
	Прием, хранение и обработка зерна
	Пыление на открытых площадках
	-
	-
	Твердыми

быт. отходами
	Контроля

нет

	12
	Колбасный цех


	производство колбасных изделий с копчением
	Выбросами дымо-

вых труб,аэрац. фонарей
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердыми и жидкими быт. отходами
	Контроля

нет

	13
	Автомобильный  транспорт/    личный и транзитный/
	-
	Выбросами

 от автотранспорта
	При мойке машин
	Через атмосф. выбросы
	-
	Источник шума

	14
	Кладбище
	Захоронение

 трупов
	-
	Инфильт

в грунто-вые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	При захор.

заразно-

больных
	Располож.

в жилой 

зоне

	15
	Свалка для твердых отходов

санкционированная


	Складирование

 отходов
	Неприятными запахами
	Инфильт

в грунтовые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	Все виды 

отходов
	В 450м от

жилья

	16
	Свалки для тверд. отходов несанкционированные


	Складирование

отходов
	Неприятными запахами
	Инфильт

в грунтовые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	Все виды 

отходов
	Вне жилья,

 водоохран. зонах

	17
	Свалка для жидких отходов
	Складирование

 отходов
	Неприятными запахами
	Инфильт.
в грунтовые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	Загрязнение продуктами разложения
	Несакцион.,

на лесах 1 категории

	18
	Антенны «Мегафон»,

«Билайн», «ЕТК», «МТС» «Сибирьтелеком»,
	Услуги сотовой связи
	Неприятными запахами
	-
	-
	-
	Источники ЭМП и СВЧ


Часть 2. Градостроительная оценка района размещения села
2.1. Ситуационные факторы

Село Тасеево является административным центром Тасеевского района, расположено по обоим берегам реки Усолка. Территория села в существующих границах – 1344,4 га. Население – 8519 чел. Плотность населения 6,3 чел/га.

Тасеевский район расположен в северо-восточной части Красноярского края, административный центр района находится на расстоянии 380 км от краевого центра.  Район граничит с Абанским, Дзержинским, Большемуртинским, Сухобузимским, Мотыгинским, Богучанским, Казачинским районами Красноярского края. По архивным документам, постановлением  Президиума ВЦИК и Сибревкома от 4 апреля 1924 года Тасеевский район был организован с центром в с. Тасеево, в составе Тасеевской, Суховской, Фаначетской и Бакчетской волостей. Законом Красноярского края от 25 февраля 2005 г. № 13-3116 установлены границы района, наделены соответствующим статусом муниципального образования, а также находящиеся в его границах иные муниципальные образования. На основании  этого Закона определен центр муниципального образования – село Тасеево. 

2.2. Ресурсные возможности

По строительно-климатическому районированию  село Тасеево расположено в I климатическом районе с подрайоном IВ. Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Грунты в основном непросадочные. Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97см. Высота снежного покрова  способствует сохранению и увлажнению почвенно-растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве   населенных пунктов.
Село Тасеево в экономическом отношении исторически развивалось как поселение, занимающееся преимущественно сельским хозяйством, скотоводством. Наличие богатейших лесосырьевых ресурсов, а также индустриализация производства обусловили  в дальнейшем значительное развитие лесозаготовительной промышленности. Специализация сельского хозяйства - производство мяса, молока, выращивание зерновых культур. В начале 1980-х гг. сельскохозяйственное производство Тасеевского района было представлено 8 колхозами, 2 совхозами.  
В настоящее время основной специализацией  хозяйств района является производство продукции  растениеводства - в основном производство зерновых культур и животноводства - мясомолочное производство и коневодство. Основу сельскохозяйственных производителей в районе составляют 4 наиболее крупных предприятия – ООО «Восход», ООО «Восток», ОАО «Бартанас», СПК к-з им. Кирова , 7  малых предприятий, 15 крестьянско-фермерских хозяйств, которые осуществляют производственно-хозяйственную деятельность. Также на территории района находится  5574 личных подсобных хозяйств. Сельхозпроизводители полностью обеспечивают население района такими видами сельскохозяйственной продукции как молоко, мясо, картофель, хлеб, зернофураж, различными видами кормов, необходимых для разведения  скота.
Заготовкой и переработкой леса как в Тасеевском районе, так и в с.Тасеево занимаются преимущественно мелкие частные предприятия.
Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в совокупности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в райцентре имеется значительный потенциал для добычи и переработки минеральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям сельского хозяйства и капитального строительства, а также для организации производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны.
В ресурсно-рекреационной системе Красноярского края Тасеевский район не относится к самым благоприятным, но, тем не менее, обладает определенными ресурсами для организации и развития массового круглогодичного и сезонного отдыха, как кратковременного, так и длительного. Живописный рельеф, благоприятные для купания река Усолка со своими притоками, эстетическая  ценность природного ландшафта, наличие дикоросов в окружающих поселок лесах, а также присутствие в 10 км от села минеральных вод – предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей Тасеевского района и районного центра. 

В настоящее время на берегах реки Усолка имеются несколько необорудованных и неустроенных пляжных зон. В районном центре есть незначительные по площади лесопарковые зоны. С южной и восточной сторон к селу примыкают большие красивые сосновые боры. Среди лесных пород преобладают мягколиственные и темнохвойные породы. Собственных баз выходного дня и лыжных баз райцентр не имеет.

Лесные ресурсы позволяют развивать в районе такие виды деятельности, как сбор грибов и ягод, заготовку дикорастущих трав. Водные ресурсы Тасеевского района представлены р. Тасеева, остальные реки района (в т. ч. река Усолка) маловодны и не могут использоваться для водоснабжения и судоходства. Тем не менее, р. Усолка имеет рыбохозяйственное значение. Подземные воды маломощны. 
Село Тасеево обеспечивается электроэнергией отделением «Восточные электрические сети» ОАО «МРСК Сибири», имеет развитую сеть линий электропередач напряжением 220,110, 35 кв.

2.3. Интенсивность освоения территории
Промышленное освоение территории с.Тасеево связано, в основном, с лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслью. 

Численность населения по району за 2006 год составила 14785 человек. Средняя плотность проживающего населения по району – 0,02 чел. на 1 га. На Тасеевский район приходится 0,42% территории и 0,48% численности населения Красноярского края. 
В настоящее время в состав района включены 8 сельсоветов: Тасеевский, Вахрушевский, Фаначетский, Весёловский, Троицкий, Хандальский, Суховский, Сивохинский. Населённых пунктов – 28.

Одним из основных источников инвестирования района является лесопереработка. Объем инвестиций в основной капитал в 2004 году составил 3125 тыс. руб. В 2005 г. – 4600 тыс. руб. Из этой суммы 80 тыс. руб. – собственные средства, 3,0 млн. руб. – привлеченные средства (кредиты банков). Данные средства использованы для приобретения автотехники, оборудования. 
Градостроительная освоенность территории района оценивается неоднозначно. Средняя обеспеченность жильем в районе в период 2004-2006гг. 23,9  кв.м. на человека. При этом остро стоит вопрос о неудовлетворительном техническом состоянии строений, низком обеспечении жилищного фонда централизованным инженерным оборудованием.
В структуре жилищного фонда значительную долю занимает частный (95%) малоэтажный жилищный фонд с большим процентом износа.
Уровень обеспеченности населения района объектами культурно-бытового обслуживания оценивается как удовлетворительный. 

2.4. Уровень жизни населения
Уровень жизни в Тасеевском районе невысокий, ниже многих других районов края. По данным Красноярскстат среднемесячная заработная плата по предприятиям и организациям района за 2007 год составила 9352,9 рублей. 

Значение Тасеевского района в Красноярском крае на 01.01.2008 г. приводится ниже в таблице №2.4.1

Таблица № 2.4.1
	№
	Наименование
	Един. измер.
	Красно-ярский край
	Тасеевский район

	
	
	
	
	в един. измер.
	в %% к краю
	место в крае

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Территория
	тыс. кв.км
	2339,7
	9,923
	0,42
	-

	2
	Население
	тыс.чел.
	2890,3
	14,0
	0,48
	47-48

	
	- городское
	тыс.чел.
	2192,3
	-
	-
	-

	
	- сельское
	тыс. чел.
	698,0
	14,0
	2,01
	-

	3
	Плотность населения района
	чел./км2
	1,2
	1,41
	-
	-

	4
	Продукция промышленности
	
	
	
	
	

	4.1
	Добыча полезных ископаемых
	млн.руб.
	35,34 млрд.руб.
	2,9
	0,008
	-

	4.2
	Обрабатывающие производства
	млн.руб.
	524,54 млрд.руб.
	3,5
	0,001
	-

	4.3
	Производство и распре-деление электроэнергии, газа и воды
	млн.руб.
	52,35 млрд.руб.
	16,2
	0,031
	-

	5
	Продукция сельского хозяйства
	
	
	
	
	

	5.1
	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур
	тыс.тонн
	1634,1
	11,025
	0,67
	27

	5.2
	Производство скота и птицы на убой
	тыс.тонн
	97,9
	0,128
	0,13
	33

	5.3
	Производство молока
	тыс.тонн
	338,4
	0,574
	0,17
	32

	6
	Численность работающих в организациях (с учетом малых предприятий)
	тыс.чел.
	1433,7
	2,6
	0,18
	

	7
	Инвестиции в основной капитал
	млн.руб.
	118002
	16,8
	0,014
	52

	8
	Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования
	км .дор.

1000 км2 тер.
	5,6
	28,4
	-
	-

	9
	Обеспеченность жильем в сельской местности
	м2 общ. пл.

на 1 чел.
	21,5
	24,5
	-
	7


Примечание: данные Красноярскстата «Социально-экономические 
показатели городских  округов и муниципальных районов Красноярского края в 2007 году», №1-14
ВЫВОДЫ
Анализ современного состояния экономики, ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов района в целом позволили выявить следующее:
· район удален от наиболее развитых районов края, его транспортное положение оценивается как удовлетворительное; разветвленная сеть автомобильных дорог местного значения, как правило, имеющая автобусное движение, связывает сельские населенные пункты с административным центром – с.Тасеево. На территории района отсутствует железная дорога. Главной автотранспортной магистралью являются: трасса М53 и дорога краевого значения Канск-Дзержинское-Тасеево;
· большинство населённых пунктов имеет круглогодичную транспортную доступность от районного центра; 
· уровень хозяйственного использования природно-ресурсного потенциала для развития производства отстает от возможностей района;
· в настоящее время проектируемый район является зоной хозяйственного освоения среднего уровня;

· структура народного хозяйства характеризуется преобладанием лесного производства, так как земли лесного фонда в районе составляют более 75%;

· в районном центре имеется значительный потенциал для добычи и переработки минеральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям сельского хозяйства и капитального строительства, а также для организации производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны.
Ситуационные  факторы и ресурсные возможности создают благоприятные условия для развития Тасеевского района и, в частности, села Тасеево. Однако неопределенность в экономике, нарушение производственных и потребительских связей в последние годы сдерживают темпы  дальнейшего развития района и села.
Часть 3. Характеристика современного состояния и условия развития населенного пункта
3.1. Общие сведения о районном центре
Село расположено по обоим берегам р.Усолка, ее притоками (р. Шумихой, руч. Плехановским, руч. Аниськиным) разделено на пять относительно самостоятельных жилых образований. При формировании архитектурно-планировочной структуры села решающую роль сыграли его исторически сложившаяся планировочная структура и окружающий природный ландшафт.

Село Тасеево  – административно-хозяйственный, культурный центр Тасеевского района Красноярского Края. С западной стороны с.Тасеево огибает автомобильная дорога регионального значения «Канск-Тасеево-Устье», обеспечивающая выход в северном направлении - в Нижнее Приангарье, в южном направлении – на основную транспортную сеть  России и Красноярского края (автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал»). Тасеевский район обслуживается автомобильным транспортом.
Основой экономики с. Тасеево  являются лесозаготовительные, лесоперерабатывающие предприятия и пищевая промышленность.


Рассматриваемая территория расположена на Среднесибирском плоскогорье, представляющем  собой сглаженное плато. В пределах села рельеф холмистый, в некоторых местах ярко выраженный крутыми склонами к р.Усолка и ее притокам. Средние высоты левобережного рельефа реки Усолка в границах поселка варьируются в пределах 128 – 176,4м; правобережного – в пределах 125,4 – 182м. Высотная разность составляет 56,6 м.
Численность населения с. Тасеево на 01.01.2009г. составила                                                     8519 человек.

Основными социально-экономическим проблемами развития села являются: 
· недостаточная обеспеченность отдельными социально-экономическими объектами; 
· неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда (высокий процент  ветхого жилищного  фонда);

· низкая обеспеченность системами централизованного инженерного оборудования;
· социальная инфраструктура характеризуется отставанием от нормативных требований.

Поселковая черта и баланс территории.

Закон Красноярского края за №13-3116 от 28.02.05 года: Об установлении границ в соответствии с картографическим планом границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования села Тасеево (Административный центр), вступил в силу 31.03.05 года.
 Общая площадь села в существующих границах составляет 1344,4га,

 в том числе: усадьбы - 519,7га; водное пространство - 53,9 га; улицы, переулки, площади-  174,8 га; дороги - 6,7 га;  постройки общественного и хозяйственного значения  - 35,1га, производственные и коммунально-складские территории - 79,7га; лесные массивы  - 219,9 га, земли сельскохозяйственного использования - 6,2га;  прочие территории  - 248,4 га.

В данной работе вышеназванный проект принят за основу. При составлении опорного плана произведено уточнение в границах застройки площадей отдельных элементов территории по плану масштаба 1:5000.

       Экспликация земель генплана по состоянию на 01.01. 2009 года приводится ниже 

Экспликация земель с. Тасеево
                                                                                                                       Таблица №3-1.1
	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь

га
	в %%

к итогу
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5

	
	А Территория застройки.
	
	
	

	1
	Жилая застройка – всего:
	519,65
	38,7
	

	
	в т.ч. 1-2 этажные  усадебная
	503,14
	37,5
	

	
	2 х –этажная  секционная
	16,51
	1,2
	

	2
	Общественная застройка.
	35,11
	2,6
	

	3
	Зеленые насаждения общего пользо-

вания.
	3,2
	0,2
	

	4
	Улицы, площади, проезды, дороги.
	174,82
	13,0
	

	5
	Производственные и коммунально-

складские территории.
	54,61
	4,1
	

	6
	Недействующие производства.
	16,01
	1,2
	

	7
	Акватория рек Усолка, Анискина, Шумиха, Плеханова.
	39,78
	3,0
	

	8
	Лесные массивы
	53,57
	4,0
	

	9
	Земли сельскохозяйственного  использования
	2,69
	0,2
	

	10
	Прочие территории (острова,  естественный ландшафт и др.)
	52,0
	3,8
	

	
	Итого в границах селитебной застройки:
	951,44
	70,8
	

	
	Б. Внеселитебные территории.
	
	
	

	11
	Производственные и коммунально-складские территории
	25,1
	1,8
	

	12
	Земли сельскохозяйственного использования
	3,5
	0,3
	

	
	Дороги
	6,7
	0,5
	

	
	Не действующие производства.
	15,1
	1,1
	

	
	Лесные массивы
	166,32
	12,4
	

	
	Акватория рек Усолка и др.
	14,07
	1,0
	

	
	Кладбище
	4,92
	0,4
	

	
	Прочие территории
	157,25
	11,7
	

	
	Итого внеселитебные территории:
	392,96
	29,2
	

	
	Всего в ведении поселковой 

администрации:
	1344,4
	100,0
	


Примечание: 1.Баланс территории подсчитан в границах существующей поселковой черты механическим способом.

3.2. Анализ реализации генерального плана села
 Генеральный план р.ц. Тасеево разработан институтом «Красноярскгражданпроект» в 1982 г. на население 10 тыс.чел. (на расчетный срок). По экономико-географическому районированию края территория Тасеевского района отнесена к Канскому промышленному району. Основное направления развития – зерновое хозяйство и молочно-мясное скотоводство. 

Промышленное производство в районе планировалось развивать на основе сложившегося комплекса производства по переработке с/х продукции, техническому обслуживанию с/х предприятий, заготовке и переработке древесины. Размещение новых крупных промышленных предприятий на территории района не намечалось.

Развитие с. Тасеево предусматривалось как организационно-хозяйственного и культурного центра района на базе имеющихся предприятий и организаций местного значения.

Генпланом были намечены следующие решения:

· Создать компактный населенный пункт с минимальной протяженностью инженерных и транспортных коммуникаций;

· Обеспечить удобную транспортную связь между жилой и производственными зонами, отдельными объектами и транзитными магистралями;
· Разместить строительство, особенно первоочередное, с минимальным сносом.

Ведущей отраслью Тасеевского района и в перспективе сохранилось сельскохозяйственное производство.

В данном проекте производится анализ реализации генерального плана райцентра. 
Структура занятости населения в экономике по проектным предложениям генплана 1982 г. в сравнении с существующим положением с. Тасеево представлена ниже:
Структура занятости населения
                                                                                                                                      . Таблица № 3.2.1
	№ п/п
	Сфера деятельности
	генплан 1982 года
	Современное сост. (2008 г.)

	
	
	чел
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Промышленность
	271
	8,0
	38
	2,8

	2
	Строительство
	525
	15,4
	-
	-

	3
	Транспорт
	310
	9,1
	55
	4,1

	4
	Лесное хозяйство
	933
	27,4
	261
	19,6

	5
	Сельское хозяйство
	465
	13,7
	66
	5,0

	6
	Административно-хозяйственные учреждения и общественные учреждения
	51
	1,5
	647
	48,5

	7
	Средние специальные учебные заведения
	-
	-
	50
	3,7

	8
	Неучтенные, резерв
	100
	2,9
	-
	-

	9
	Итого: градообразующая группа
	2655
	78,0
	1117
	83,7

	10
	Обслуживающая группа
	749
	22
	217
	16,3

	11
	Всего занято в экономике:
	3404
	100
	1334
	100,0


Соотношение демообразующих групп.

                                                                                                                   Таблица № 3.2.2
	№ п/п
	Группа населения
	Генплан 1981 год
	Современное состояние

(2008 год)

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс.чел.
	%

	1
	Население-всего
	10,0
	100,0
	8,519
	100,0

	2
	Занято в экономике:
	3,4
	34
	1,334
	15,7

	
	в т.ч.-градообразующих отраслях
	2,7
	27
	1,117
	13,1

	
	обслуживающих отраслях
	0,7
	7,0
	0,217
	2,6


Сравнение проектных данных генплана 1982 г. с современным состоянием показывает:

-суммарная численность градообразующих и обслуживающих групп в общей численности населения существенно ниже – 15,7%, чем по проекту – 34,0%;

- отставание имеет место и по обслуживающей группе (0,217 тыс.чел. против 0,7 тыс.чел. по проекту), фактически высокая доля обслуживающей группы в общей численности занятых в экономике и в населении (7,0%) вызвана развитием малых предприятий, связанных с розничной торговлей, чего не скажешь о других отраслях этой группы.
Население 

В результате отставания в развитии градообразующих и обслуживающих отраслей в поселке не была достигнута расчетная численность населения, предусмотренная генпланом – 10 тыс. чел к 2005 году. В настоящее время она составляет 8,5 тыс. чел. или 85,0 % от прогнозируемой. Численность населения понизилась по сравнению с 1981 годом – исходным уровнем предшествующего генплана (10,0 тыс.чел.) на 1,5 тыс.чел. 
Социальная инфраструктура.
Намечаемый уровень обеспеченности населения объектами соцкультбыта не был реализован, так как население не достигло намеченного уровня. Коэффициенты реализации лежат в пределах 0,35-1,26. Значительно увеличилось за последние годы количество торговых площадей, по большинству других объектов соцкультбыта нормальный уровень обслуживания населения не достигнут. Недостаточно в поселке детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объектов общественного питания, бытового и коммунального обслуживания. 

Уровень реализации решений генпланом социальной инфраструктуры.

Реализация нормативов.

                                                                                                                              Таблица № 3.2.3
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измер.
	Генплан

1981г.
	Современ.

состояние

2009г.
	Коэффи-

циент

реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилищный фонд
	м2 общ.пл./чел.
	20
	22,3
	1,12

	2
	Детские дошкольные  учреждения
	мест на 1тыс.жит
	77
	45
	0,59

	3
	Общеобразовательные

школы
	«-«-«
	197
	161
	0,82

	4
	Дома культуры
	мест н1тыс.жит
	40
	47
	1,18

	5
	Библиотеки
	тыс экз./тыс.жит.
	8,5
	7,5
	0,92

	6
	Больницы
	коек
	10,83
	13,6
	1,26

	7
	Поликлиники
	пос./день на 1тысячу жителей
	34
	24
	0,7

	8
	Торговые учреждения
	м2 торг.пл. на

1 тыс.жителей
	230
	237
	1,03

	9
	Предприятия обще-

ственного питания
	пос.мест на тыс.жителей
	40
	14
	0,35

	10
	Учреждения бытового

обслуживания
	рабочих мест на тыс. жителей
	14
	х
	х

	11
	Гостиницы
	мест на 1тыс.жит
	6
	4
	0,67

	12
	Бани
	пом. мест на 1тыс. жителей
	5
	5
	1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Жилищный фонд села согласно генплана должен был возрасти в 1,5 раза    (с 131,3 тыс.м2 до 200 тыс.м2) при росте численности населения в 1,2 раза. Обеспеченность жильем должна была увеличиться с 15,7м2/чел. до 20 м2/чел. к расчетному сроку. 

В настоящее время жилищный фонд поселка составляет в 190,31 тыс. м2, т.е. увеличился в 1,5 раза при увеличении численности населения в 1,02 раза        (с 1981 по 2009 гг.) В результате обеспеченность жильем достигла и превысила показатель, запроектированный генпланом 1982 г. (20 м2/чел.), и составляет в настоящее время 22,3 м2/чел. 
В проекте генплана соотношение по этажности в новом строительстве принималось: 1 этажные дома – 66 %; 2 этажные дома – 34 %. 

По проекту  более  половины одноэтажного жилищного фонда планировалось под снос. В действительности процесс замены одноэтажной застройки происходил менее активно. По абсолютным объемам одноэтажный жилищный фонд значительно увеличился. Таким образом, запланированной  реконструкции жилой застройки поселка не произошло. Проблема ветхого жилья так и остается  нерешенной.
Таким образом, намеченные генеральном планом 1982 г. проектные предложения в большинстве своем не были реализованы.
3.3. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки
Планировочная структура села представляет собой систему из пяти относительно компактных жилых образований, полученных в результате расчленения территории села реками Усолка, Шумиха и ручьями Плехановский, Аниськин (р.Филиктор). 

Улично-дорожная сеть села представлена основными и второстепенными улицами и дорогами. Основные улицы и дороги радиально расходятся от центра села, второстепенные улицы образуют преимущественно прямоугольную сетку кварталов.
Несмотря на компактность жилых массивов, в целом застройка имеет рассредоточенный характер и распределена по значительной площади. Протяженность села с севера на юг – 4,0 км, а с запада на восток – 2,9 км.

Общая протяженность уличной сети 67,76 км, ее площадь – 174,8 га. Вся застройка образует 249 жилых кварталов. Средний размер квартала - 0,71 га, максимальный - 10,7 га.

Общественный центр сформирован преимущественно на левом берегу р.Усолка, с севера ограничен руч. Аниськиным, с юга – руч. Плехановским. Большинство учреждений обслуживания размещены по ул. Советской, Краснопартизанской, Партизанской, Луначарского. Здесь расположены административно-хозяйственные учреждения, универмаг, банк, нарсуд, центральный сквер и другие объекты. Часть учреждений обслуживания размещены по ул. Мичурина, Лазо (правый берег р.Усолка). С южной стороны общественный центр села дополняется объектами обслуживания по ул. 40 лет Победы (центральный стадион, детский дом). Анализируя сложившуюся градостроительную ситуацию, можно сделать вывод, что территории объектов центра села, в основном, не имеют четкого функционального зонирования, а сами объекты не образуют единого композиционного ансамбля.
Производственные и коммунально-складские предприятия размещены преимущественно по периферии села, часто с нарушением санитарно-гигиенических норм. 
В целом застройка с. Тасеево имеет ряд существенных недостатков, а именно: нечеткое функциональное зонирование территории, искривленность и разнопрофильность некоторых улиц, бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки в связи с большими размерами приусадебных участков и т.д.
3.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд поселка на 01.01.2009 года по данным сельсовета, дополненный и откорректированный при натурном обследовании, состоит из 2689 жилых строений с общей площадью квартир 190,31 тыс. м2. Средняя обеспеченность 22,3 м2/человека.

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

                                                                                              Таблица № 3.4. 1

	№

п/п
	Показатели
	Количество

домов
	Общая площадь

в м2
	В %% к

итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Всего по проекту:
	2689
	190307,24
	100,0

	1
	в т.ч. 1-этажные усадебные
	2651
	174074,34
	91,5

	
	          2-этажные усадебные
	3
	534,5
	0,3

	
	          2-этажные секционные
	35
	15698,4
	8,2

	2
	Деревянные
	2675
	186836,44
	98,2

	
	Кирпичные
	14
	3470,8
	1,8

	3
	Износ от 0% до 30%
	202
	22283,44
	11,7

	
	Износ от 31% до 65%
	902
	82284,49
	43,2

	
	Износ от 66% и выше
	1585
	85739,31
	45,1

	4
	Частные
	2585
	177784,67
	93,4

	
	Муниципальные
	104
	12522,57
	6,6


Как видно из таблицы, преобладающим видом жилой застройки, по количеству строений /99,5%/, являются одноэтажные деревянные и кирпичные дома.

На капитальную 2-этажную застройку приходится 1,8%, по жилищному фонду или 0,5% по количеству строений. Ветхих и маломерных домов 45,1% по общей площади и 59% по количеству строений. Муниципальный жилищный фонд составляет 3,9% по количеству строений.

3.5. Адресная привязка жилищного фонда

Адресная привязка жилищного фонда населенного пункта выполнена по материалам, предоставленными  заказчиком: материалы переписи прошлых лет, сведения о состоянии жилого фонда, картографические подосновы масштаба 2000 – 10000, данные дистанционного зондирования земли (космофотосъемка и аэрофотосъемка), данные геодезических съемок, материалы инвентаризации земельного фонда.

На основании предоставленных материалов созданы слои ГИС системы:

1. Улицы – линейная тема, которая идентифицирована с названием улицы. По мере наполнения базы данных может включать иные поля, содержащие данные о характеристике и свойствах дорог, инженерных сетей, озеленения улиц и др.

2. Дома – полигональная тема, содержит номер дома и площадь дома. Тема «дома» дополнена полями с характеристикой жилищного фонда по материалам, представленным заказчиком. 

После подготовки электронной карты-схемы адресной привязки населенного пункта проводилось обследование  на местности. Выявлялось соответствие адреса и наличие объекта адресной привязки фактическому нахождению объекта. После выполнения натурного обследования проведена корректировка базы данных. 

Для ведения базы данных выбрана система ArcView. Система позволяет использовать формат файлов баз данных DBF. Этот формат возможно использовать  программой Excel, входящей в состав пакета Microsoft Office. Возможно использование других программ, в которых реализована возможность импорта – экспорта формата DBF, являющегося стандартом де-факто для обменных файлов  баз данных. Создание слоев  в существующей системе баз данных позволит перейти к серверу баз данных.

3.6. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания
Современный уровень культурно-бытового обслуживания поселка ниже нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

При общей кубатуре зданий соцкультбыта 163,9 тыс. м3 по данным БТИ и натурного обследования, 

Ветхие здания, с износом более 65% составляют 24,8 тыс. м3 или 15,1%. 
В среднем на одного жителя приходится 19,2 м3 здания, из них собственно учреждения обслуживания составляют 14,9 м3, при рекомендуемой норме 26 м3/чел. Таким образом, обеспеченность по системе обслуживания, в среднем,  составляет 57,3%. Не хватает школ, детских дошкольных учреждений, аптек, магазинов, предприятий общественного питания, учреждений для досуга, объектов бытового обслуживания. Более подробная характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблицах № 4.4-1,2,3.

Сводная характеристика учреждений обслуживания на 01.01.2009 года.

Таблица №3.6.1

	№ п/п
	Наименование

учреждений
	Коли-

чество
	Строи-

тельный

объем

/м3/
	в т.ч.

здания

с износом

до 65%
	Площ.

участка

/га/

	1
	Детские дошкольные учреждения
	6
	15614
	13892
	3,49

	2
	Школы
	3
	34076,4
	34076,4
	6,64

	3
	Учреждения здравоохранения
	5
	9216
	5651
	6,64

	4
	Средние специальные учебные

заведения.
	1
	6572
	-
	0,66

	5 
	Учреждения культуры
	7
	25496
	23203
	1,0

	6
	Физкультурно - спортивные 

сооружения.
	8
	6330,3
	4579,3
	3,0

	7
	Учреждения торговли.
	54
	15652
	11579
	3,22

	8
	Учреждения общественного 

питания.
	4
	3326
	3326
	0,46

	9
	Коммунальные предприятия
	7
	10274
	9075
	1,73

	10
	Админисиративно-хозяйственные учреждения.
	19
	37343,4
	33749,4
	6,84

	
	Всего:
	
	163900,1
	139131,1
	33,68


Обеспеченность основными учреждениями обслуживания.

Таблица №3.6. 2

	№ п./п.
	Наименование

учреждений
	Един.

измер.
	Требуется

по норме на

8519 чел.
	Имеется

на 01.01. 2009г.
	в т.ч.

здания с износом

до 30%
	%
обеспе-

ченно-

сти

	1
	Детские дошкольные

учреждения. /ДОУ/
	мест
	409
	385
	75
	94,1

	2
	Общеобразовательные

школы.
	уч-ся
	1448
	1374
	1374
	94,9

	3
	Больницы
	коек
	115
	140
	140
	121,7

	4
	Поликлиники
	пос./см.
	298
	350
	-
	117,5

	5
	Аптеки
	объект
	5
	2
	1
	40,0

	6
	Клубные помещения.
	мест
	1363
	400
	400
	29,4

	7
	Библиотеки
	тыс. том.
	43
	137
	-
	318,6

	8
	Магазины
	м2т.п.
	2556
	2016
	760
	78,9

	9
	Предприятия общепита
	пос.мест
	341
	120
	12
	35,2

	10
	Бытовое обслуживания
	раб.мест
	60
	3
	-
	5

	11
	Гостиницы
	мест
	51
	43
	10
	84

	12
	Бани
	пом.мест
	60
	40
	40
	66,7

	13
	Пожарное депо.
	а/машин
	2
	6
	6
	300,0


Примечание: 1. Больницы, поликлиники и пожарное депо рассчитаны на населения района.

Более подробная техническая характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблице №3.6.3

Характеристика учреждений соцкультбыта с. Тасеево на 01.01.2009года.
Таблица №3.6.3

	№ п/п
	Наименование зданий

и

сооружений
	Адрес

(улица и №

дома)
	Вмести-

мость

или

мощ.
	Мате-

риалы

стен
	Этаж

ность
	Строит-й

объем

в м3
	%%

изно-

са
	Площ.

уч-ка

в га
	Спец.

или

прис-е

здание
	Приме-

чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Детские дошкольные учреждения

	1
	Детский сад №1 «Светлячок».
	Дзержинского,40
	55 мест
	дерево
	1
	1722
	72
	0,2
	прис.
	

	2
	Детский сад №2 «Солнышко».
	Лихачева,18
	55 мест
	дерево
	1
	1972
	40
	0,2
	прис.
	

	3
	Детский сад №4 «Теремок».
	Луначарского,4
	55 мест
	дерево
	1
	2427
	50
	0,34
	прис.
	

	4
	Детский сад №6 «Сказка»
	Октябрьская,141
	75 мест
	кирпич
	2
	3485
	17
	0,5
	спец.
	

	5
	Детский сад №7 «Родничок»
	Мелиораторов,1
	35 мест
	дерево
	1
	1292
	60
	0,47
	спец.
	

	6
	Детский сад №9 «Лесовичок»
	Сурикова,1
	110мест
	дерево
	1
	4716
	42
	1,78
	спец.
	

	
	 Итого по ДОУ:
	х
	385мест
	х
	х
	15614
	х
	3,49
	х
	

	
	II. Школы
	

	1
	Средняя общеобразовательная

школа №1
	Краснопартизан-

ская,24
	750 мест
	кирпич
	3
	19596,4
	17
	2,94
	спец.
	

	2
	Средняя общеобразовательная школа №2.
	Мичурина,12
	624/367
	кирпич
	2-3
	9194
	18
	2,98
	спец.
	

	3
	МОУ «Центр образования»
	Норышева,3
	156мест
	кирпич
	2
	5286
	21
	0,72
	прис.
	муниц

	
	Итого по школам:
	х
	1374мест
	кирп.
	х
	34076,4
	х
	6,64
	х
	

	
	III Средние специальные учебные заведения. 
	

	1
	СПТУ-72
	Луноачарского,64
	250мест
	дерев.
	2
	6572
	70
	0,66
	спец.
	

	
	IV Учреждения здравоохранения
	

	1
	Центральная районная больница.
	Лазо,20
	140 коек
	кирпич
	2
	4644
	18
	6,5
	спец.
	

	2
	Поликлиника
	Лазо.20;строен.5
	350п./см.
	дерево
	1
	2281
	100
	х
	спец
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	Клинико-диагностическая 

лаборатория
	Лазо,20; строение,6
	объект
	дерево
	1
	1100
	76
	х
	прис
	

	4
	Аптека «Здоровье +»
	Лазо,16
	объект
	дерево
	1
	184
	70
	0,14
	прис.
	

	5
	Аптека «Губернские аптеки»
	Краснопартизанская,22
	объект
	кирпич
	2
	1007
	до 30
	встр.
	«-«
	

	
	Итого по здравоохранению:
	х
	х
	х
	х
	9216
	х
	6,64
	х
	

	
	V Учреждения культуры
	

	1
	Районный дом культуры
	п.Центральный,1
	400
	кирпич
	2
	14041
	21
	0,45
	спец.
	

	2
	Центральная районная библиотека
	«-«-«,6
	70 тыс. томов
	дерево
	2
	1304
	62
	0,04
	прис
	

	3
	Детская библиотека?
	Луначарского,48
	67 тыс.том
	дерево
	1
	923
	92
	0,02
	прис.
	

	4
	Детская художественная школа
	Луначарского,6
	110 мест
	«-«
	1
	923
	92
	0,18
	прис.
	

	5
	Детская музыкальная школа
	Пролетарская,48
	50 уч-ся
	«-«
	1
	447
	66
	0,04
	прис.
	

	6
	Краеведческий музей
	Краснопарти-я,3
	объект
	кирпич
	2
	7858
	14
	0,2
	спец.
	

	7
	Церковь
	Норышева,2
	2 объекта
	кирпич
	х
	х
	х
	0,07
	спец.
	

	
	Итого по учреждениям культуры:
	х
	х
	х
	х
	25496
	х
	1,0
	х
	х

	
	VI Физкультурно-спортивные сооружения.

	1
	Спортзал ДЮСШ /стадион/
	40лет Победы,39
	430 мест
	дерев.
	2
	1163,3
	36
	3,0
	спец
	муниц

	2
	Спортзал ТСШ №1
	Краснопартиз.24
	35 мест
	кирпич
	1
	864
	15
	встр.
	спец
	ср.шк

	3
	Спортзал ТСШ №2
	Мичурина ,8
	30 мест
	кирпич
	1
	664
	50
	«-«
	«-«
	«-«

	4
	Спортзал ТСШ № 2
	Мичурина,8
	30 мест
	дерево
	1
	664
	80
	«-«
	спец..
	«-«.

	5
	Спортзал Центра образования
	Норышева, 27
	20 мест
	дерево
	1
	423
	66
	тер.шк
	прис.
	муниц

	6
	Спортзал РДК
	Центральный,1
	35 мест
	кирпич
	подвал
	600
	44
	встр.
	прис.
	«-«

	7
	Спортзал ПУ-72
	Луначарского, 64
	30 мест
	дерево
	1
	664
	100
	встр.
	спец.
	«-«

	8
	ДОД «Центр внешкольной работы»
	40 лет Победы, 39а
	390мест
	дерево
	2
	1288
	30
	х
	прис.
	

	
	Итого по спортсооружению:
	х
	х
	х
	1
	6330,3
	х
	3,0
	х
	х

	
	VII Учреждения торговли и общественного питания.
	

	1
	Торговый дом
	Советская,2
	88 м2т.пл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	кирпич
	1
	928
	40
	0,16
	спец.
	част

	2
	Магазин «Теремок»
	Октябрьская,84а
	16 м2т.пл.
	дерево
	1
	44
	?
	0,02
	спец.
	част.

	3
	Магазин «Орион»
	Дзержинского,68
	19 м2т.пл
	«-«
	1
	118
	?
	0,02
	спец
	част

	4
	Магазин
	Советская,15
	35 м2т.пл.
	кир.
	1
	406
	
	0,03
	прис.
	«-«

	5
	Магазин
	Советская,10
	22 м2т.пл.
	дер.
	1
	257
	
	0,05
	прис.
	«-«

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	Магазин
	Советская,16
	22м2т.пл.
	«-«
	1
	252
	
	0,02
	прис.
	«-«

	7
	Магазин «Торговый дом»
	Советская,22
	160м2т.пл
	дерево
	1
	1520
	?
	0,09
	спец
	част

	8
	Магазин «Люкс»
	Советская,28
	70 м2т.пл.
	дерево
	1
	573
	
	0,18
	«-«
	«-«

	9
	Магазин «Хозтовары»
	Советская,34
	68 м2т.пл 
	«-«
	1
	780
	
	0,03
	прис
	«-«

	10
	Магазин «У Оленьки»
	Сурикова,9
	26 м2т.пл
	дерево
	1
	240
	?
	0,02
	спец
	част

	11
	Магазин «Шанс»
	Мичурина,9а
	15 м2т.пл
	дерево
	1
	83
	?
	0,02
	спец.
	част.

	12
	Магазин «Натали»
	Мичурина,22а
	46 м2т.пл
	дерево
	1
	192
	?
	0,03
	спец.
	частн.

	13
	Магазин
	Лазо,71
	21 м2т.пл
	дерево
	1
	242
	70
	0,04
	прис.
	«-«

	14
	Магазин «Золушка»
	1ыйБой,27
	31 м2т.пл
	дерево
	1
	130
	60
	0,02
	спец.
	част.

	15
	Магазин
	Кирова,40
	22 м2т.пл
	«-«
	1
	247
	66
	0,05
	«-«
	«-«

	16
	Магазин
	Лихачева,26
	15 м2т.пл
	кир
	1
	171
	до 30
	0,02
	«-«
	«-«

	17
	Магазин «Волна»
	Большевистская,4
	20 м2т.пл
	дерево
	1
	120
	?
	
	спец.
	част.

	18
	Магазин
	Луначарского,15
	56 м2т.пл
	кир
	1
	645
	до 30
	0,11
	«-«
	час

	19
	Магазин «Глория-1»
	Партизанская,8
	71 м2т.пл
	дерево
	1
	400
	?
	0,04
	спец
	част

	20
	Магазин «Комфорт»
	Пролетарская,31
	15 м2т.пл
	дерево
	1
	192
	70
	0,09
	спец
	част

	21
	Магазин «Колос»
	Пролетарская,33
	22 м2т.пл
	дерево
	1
	113
	70
	0,06
	«-«
	«-«

	22
	Магазин
	Пролетарская,42
	51 м2т.пл
	«-«
	1
	174
	
	0,09
	«-«
	част.

	23
	Магазин
	Пролетарская,44
	30 м2т.пл
	кирп
	1
	312
	
	0,09
	«-«
	«-«

	24
	Магазин «Айсберг»
	Луначарского,84
	36 м2т.пл
	дерево
	1
	312
	70
	0,03
	прис
	част

	25
	Магазин
	Лихачева,16
	38 м2т.пл
	«-«
	1
	432
	
	0,01
	прис
	«-«

	26
	Магазин
	Луначарского,62
	33 м2 т.пл.
	«-«
	1
	384
	60
	0,06
	спец
	«-«

	27
	Магазин «Лидер»
	Луначарского,20
	58 м2т.пл.
	дерево
	1
	336
	
	0,03
	спец
	част

	28
	Магазин «Сашенька»
	Большевистская,32
	51 м2т.пл.
	дерево
	1
	251
	
	0,05
	спец
	част.

	29
	Магазин «смешанные товары»
	Сурикова,2а
	44 м2т.пл.
	«-«
	1
	271
	
	0,02
	спец
	«-«

	30
	Продмаг
	Пролетарская,38
	15 м2т.пл.
	«-«
	1
	124
	
	0,14
	спец
	част

	31
	Магазин «Удачный»
	Мичурина,22а
	45 м2т.пл.
	«-«
	1
	262
	
	0,03
	«-«
	«-«

	32
	Магазин «Алмаз»
	Лихачева,36а
	12 м2т.пл.
	«-«
	1
	96
	
	0,03
	«-«
	«-«

	33
	Магазин «Бриз»
	Октябрьская ,38
	11м2т.пл
	дерево
	1
	96
	
	0,02
	«-«
	«-«

	34
	Магазин «Блюз»
	Советская,12
	31 м2т.пл
	дерево
	1
	265
	
	0,02
	спец
	част

	35
	Магазин «Зенит»
	Советская
	26 м2т.пл
	«-«
	1
	250
	
	0,03
	«-«
	«-«

	36
	Магазин «Эльдорадо»
	Сурикова
	150м2т.пл
	дерево
	1
	712
	
	0,2
	прис
	аренда

	37
	Магазин «Дивизион»
	Советская,31
	16 м2т.пл
	дерево
	1
	153
	
	0,01
	спец
	част

	38
	Магазин «Автозапчасти»
	Сурикова,3
	29м2т.пл.
	«-«
	1
	176
	
	0,26
	прис
	аренда

	39
	Магазин «Диксон»
	Пролетарская,1а
	19 м2т.пл.
	«-«
	1
	133
	
	0,02
	прис
	аренда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	40
	Магазин «Виктория»
	Зеленая роща,19
	23 м2т.пл.
	«-«
	1
	226
	
	0,06
	спец
	част

	41
	Магазин «Элита»
	Советская,20
	16 м2т.пл.
	«-«
	1
	85
	
	0,09
	спец
	част

	42
	Магазин «Алмаз-2»
	Лихачева,1а
	22 м2т.пл
	дерево
	1
	152
	
	0,03
	спец
	част

	43
	Магазин «Простоквашино»
	Кирова,51
	30 м2т.пл
	дерево
	1
	188
	
	0,05
	спец
	част

	44
	Магазин «Орион-1»
	Дзержинского,31
	18 м2т.пл.
	«-«
	1
	104
	
	0,03
	«-«
	«-«

	45
	Магазин «Риф-1»
	Октябрьская,178а
	10 м2т.пл
	«-«
	1
	129
	
	0,01
	«-«
	«-«

	46
	Магазин «Катюша»
	Луначарского, 36
	32 м2т.пл
	«-«
	1
	204
	
	0,04
	«-«
	«-«

	47
	Магазин «Улыбка»
	Лазо, 1а
	11 м2т.пл.
	«-«
	1
	100
	70
	0,04
	«-«
	«-«

	48
	Магазин «Ивушка»
	Луначарского,87а
	20.м2т.пл.
	«-«
	1
	118
	
	0,06
	«-«
	«-«

	49
	Магазин «Диана»
	Новый квартал,4/3
	33 м2т.пл.
	«-«
	1
	176
	
	0,02
	спец
	част

	50
	Магазин «Радуга»
	Советская, 34а
	39 м2т.пл
	«-«
	1
	210
	
	0,02
	«-«
	«-«

	51
	Магазин «Жасмин»
	Пролетарская,35
	18 м2т.пл
	дерево
	1
	88
	
	0,05
	спец
	част

	52
	Магазин «Строитель»
	Октябрьская,149
	54 м2т.пл.
	дерево
	1
	340
	
	0,04
	спец
	част

	53
	Магазин «Луч»
	Сурикова, 4б
	135м2т.пл
	дерево
	1
	1140
	
	0,02
	спец
	част

	54
	Столовая
	Сурикова,10
	24 пос/м
	«-«
	1
	683
	
	0,11
	прис
	част

	55
	Кафе 
	Советская,28
	60 п.мест
	дерево
	1
	1644
	60
	0,18
	спец
	

	56
	Кафе-Бар
	Дачная,10а
	12 п.мест
	кирп
	1
	353
	до 30
	0,09
	«-«
	

	57
	Бар
	Молодежная,62
	24 п.мест
	дерево
	2
	646
	60
	0,08
	прис.
	

	58
	Рынок вещевой «Ковчег»
	Советская,30
	объект
	х
	х
	х
	х
	0,28
	прис
	х

	
	Итого по торговли и общественному питанию:

	х
	2016 /120
	х
	х
	18978
	х
	3,68
	х
	х

	
	VIII Административные учреждения.
	

	1
	Тасеевская Администрация,

редакция газеты «Сельский труженик».
	Краснопартиз-я,2
	объект
	кирпич
	3
	7061
	22
	0,15.
	спец.
	

	2
	Тасеевский сельсовет.
	Советская,18
	«-«
	дерево
	1
	690
	48
	0,05
	«-«
	

	3
	Военный комиссариат
	Октябрьская,154
	«-«
	кирпич
	2
	1572
	26
	1,35
	спец
	

	4
	ДСО АО «Росгосстрах -

Красноярск»
	п.Центральный,6
	объект
	дерево
	2
	542
	62
	0,16
	прис..
	

	5
	ГУВД, ОВД
	Советская,9
	объект
	дерево
	1
	1280
	100
	0,38
	прис.
	

	6
	Федеральный районный суд
	Луначарского,35
	объект
	кирпич
	2
	2612
	32
	0,2
	прис.
	

	7
	Центр занятости населения, прокуратура.
	Центральная,4
	объект
	«-«
	1
	435
	62
	0,12
	прис.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	Финансовое управления.
	Луначарского,2
	объект
	кирпич
	3
	1126
	20
	встр
	спец.
	

	9
	Центр социальной помощи семьи и детям
	Мичурина,7
	«-«
	«-«
	2
	6029
	17
	0,02
	прис.
	

	10
	Межшкольный методический

центр
	Луначарского,6
	146мест
	кирпич
	2
	1763
	26
	встр
	прис.
	

	11
	Инспекция МПС России № 16
	Центральная, 5а
	объект
	кирпич
	2
	1334
	11
	0,12
	спец.
	

	12
	КГУ СРЦН «Тасеевский»
	Гагарина,14
	06ъект
	дерево
	2
	1000,4
	26
	0,12
	прис.
	

	13
	Соцзащита
	Мичурина,9
	объект
	кирпич
	2
	3697
	5
	0,28.
	спец
	

	14
	Социальная ребелитация не-

совершеннолетних. /приют/.
	Гагарина,12
	280 детей
	дерево
	1
	1350
	70
	0,81
	прис.
	

	15
	Сбербанк
	Луначарского,3
	объект
	кирпич
	2
	2784
	11
	0,12
	спец.
	

	16
	Почтовое отделение
	Советская,27
	объект
	кирпич
	1
	871
	10
	0,07
	прис.
	

	17
	Усольское лесничество
	Кирова,51
	объект
	«-«
	2
	1596
	3
	0,1
	спец.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	

	18
	КГБУ «Ветеринальный отдел»
	1-й Бой,12
	объект
	дерево
	1
	964
	90
	0,15
	спец.
	

	19
	Детский дом
	40 лет победы,31
	объект
	кирпич
	1
	637
	до 30
	2,64
	спец
	х

	
	Итого по Административным

учреждениям:
	х
	х
	х
	х
	37343,4
	х
	6,84
	х
	х

	
	IX Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
	

	1
	Гостиница
	Дачная,5
	13
	дерево
	1
	1199
	66
	0,12
	прис.
	

	2
	Гостиница
	Мичурина,7
	10мест
	кирпич
	2
	948
	20
	встр
	прис.
	

	3
	Гостиница
	Молодежная,64
	10
	кирпич
	1
	680
	35
	0,12
	прис.
	

	4
	Парикмахерская «Локон»
	Советская,31
	3раб.крес.
	дерево
	1
	165
	57
	0,01
	спец
	

	5
	ЖКХ
	Пролетар-кая,46 
	объект
	дерево
	1
	1074
	60
	0,66
	спец.
	

	6
	Пожарное депо-ПУ-ПЧ-65
	Пролетарская,29
	6 а/маш.
	кирпич
	2
	3842
	24
	0,64
	прис.
	

	
	Итого по жил.-ком. хозяйству:
	х
	х
	х
	х
	7908
	х
	1,55
	х
	х

	
	X Предприятия коммунального обслуживания.
	

	1
	Банно-прачечный комбинат
	район нового квартала № 1а
	40п/мест;

200кг.см.
	кирпич
	1
	2366
	2
	0,18
	спец.
	х

	
	Всего по поселку Тасеево:
	х
	х
	х
	х
	163900,1
	х
	33,68
	х
	х


Часть 4. Экономическая база развития села

Градообразующие отрасли и организации

Вопросы развития села на перспективу с учетом сложившейся ситуации в экономике на сегодняшний день на региональном и муниципальном уровне не разработаны.

Современное состояние и предполагаемые перспективы развития отдельных отраслей экономики поселка приводятся ниже.

Основой экономики с. Тасеево является лесоперерабатывающее производство, а также пищевая промышленность.

Кроме того, в селе размещены транспортные, административно-хозяйственные и другие предприятия и организации обслуживающие население села и района в целом, в котором занята значительная часть работающих села – 1511 человек. Градообразующими предприятиями села являются: ООО «Сиб-Форест», ООО «Бытсервис», ООО «Прогресс» и т.д.
Главная предпосылка развития села –расширение обслуживающих функций села как районного центра. 

4.1. Промышленность. Существующие предприятия и перспективное

развитие отраслей промышленности
Промышленный потенциал села за годы реформ в значительной мере растерян. Ряд предприятий обанкротился (маслозавод), другие снизили производственные показатели и находятся на грани выживания. В целом трудящихся в промышленности по сравнению с предыдущим генпланом (на 01.01. 82 г.-1178 человек) сократилось до 290 человек (на 01.01. 09 года) или в 4 раза.

Развитие с. Тасеево предусматривается как организационно-хозяйственного и культурного центра района на базе имеющихся предприятий и организаций в основном местного значения.

Характеристика наиболее крупных предприятий села приводится ниже.

ООО «Хлеб». 

Расположен в юго-восточной части села по ул. 40 лет Победы,1 на участке 1,29 га. Проектная мощность 20 т/сутки. Объем реализации за 2008 год-13000 тыс.руб. Произведено 700 тонн. хлебобулочных изделий, реализуемых в Тасеевском районе. Среднесписочная численность трудящихся 39 человек.
Производственная база (ГП «Край ДЭО») 

Расположена в южной части села за границами населенного пункта, на территории 4,3 га. Вид деятельности: содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. Мощность АБЗ-25 тонн/час, средний объем выпуска асфальтобетонной смеси за последние 3 года 1000 тонн/год.

Среднесписочная численность трудящихся на АБЗ 59 человек, все проживают в селе, Работа на заводе сезонная, что позволяет обеспечить рабочими местами не занятое население трудоспособного возраста.
4.2. Лесное хозяйство
ООО «Каменское».
Организовано в 2001 году. Расположено в южной части села на территории 4,3 га. Ведет вывозку и переработку древесины. За 2008 год произведено и реализовано пиломатериалов на 25000 тыс. руб. Пункт сбыта продукции город Москва. Основные здания: 2 цеха лесопиления (70% и 10% износа) и гараж. Среднесписочная численность трудящихся 95 человек. Все проживают в селе.

В перспективе увеличения заготовки и переработки древесины не предусматривается, в связи, с чем численность трудящихся на конец расчетного срока сохранится на современном уровне.
ООО «Тасейлес».

Организовано в 1998 году. Расположен в южной части села на территории 5,6 га. Ведет переработку древесины. За 2008 год произведено и реализовано пиломатериалов на 350,0 тыс.руб. Пункт сбыта продукции город Канск. Основные здания и сооружения: цех лесопиления два гаража и котельная, кирпичные здания со средним процентом износа.

Среднесписочная численность трудящихся 40 человек. На расчетный срок численность кадров сохранится на современном уровне. 
ООО «К и К( Тасеево»
Расположено в северо-восточной части села по ул. Октябрьской, 154 б на участке 1,6 га. Организовано предприятие в 2003 году. Объем реализации пиломатериалов за 2008 год-3000,0 тыс. рублей. Инвестиции в развитие предприятия 1,5 млн. руб. Основные здания: 1 кирпичный цех (6000 м3,10% износа) Среднесписочная численность трудящихся 42 человека.

ООО «Гарант»
Организовано в 2004 году. Расположено в западной части села по ул. Лихачева, 14 в. на участке 1,5 га .Построен цех лесопиления в 2006 году, объем здания-1950 м3 Здания арендованное. Среднесписочная численность трудящихся 6 человек.

КГАУ «Красноярсклес»

Расположено в восточной части села по улицы Кирова,51 на участке 0,38 га. Объем реализации 100,0 тыс. рублей в год. Заготовлено 6000м3 леса и произведено 500 м3 пиломатериалов, реализуемых в городе Канске. Среднесписочная численность трудящихся 86 человек.
4.3. Сельское хозяйство
ООО «Восход»
Расположено в центральной части села  по ул. Советской,34 на участке 0,12 га Организовано предприятия в 1992 году. Реализовано продукции за 2008 год на 35288 тыс. руб. Пункт сбыта продукции – г. Канск.
Среднесписочная численность трудящихся 68 человек.

4.4. Транспорт
Транспортное обслуживание района и села по перевозке пассажиров и народнохозяйственных грузов обеспечивается ГПКК «Тасеевским АТП». Всего в автотранспорте занято 60 человек. В перспективе существенного роста численности трудящихся не ожидается.

4.5. Средние специальные учебные заведения
В селе в настоящее время функционирует профессионально-техническое училище -72, ведущее подготовку специалистов сельского хозяйства. Размещается по ул. Луначарского, 64 ,количество учащихся - 250 человек, численность преподавательского персонала 53 человека.

4.6. Административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения  внепоселкового значения
В связи с выполнением селом функций административного и культурного центра района,  здесь размещается ряд учреждений районного и краевого значения, численность трудящихся которых относится к градообразующей группе.

Всего в сфере обслуживания села занято 1702 человека, из них к градообразующей группе можно отнести 864 человека.

По отдельным категориям учреждений численность трудящихся распределяется следующим образом.

                                                                                                                          Таблица №4.6.1
	№ п/п
	Наименование учреждений
	Числен-ностьтрудя-щихся на

01.01.09г.
	в т.ч.
 проживающих в селе.
	Из них 
относящихся .  к градообразующей группе.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дошкольные учреждения (д/с №9-35чел., №1-24чел., №7-16чел., №2-19чел., №4-23чел., №6-26чел.)
	143
	143
	-

	2
	Общеобразовательные учреждения (школа №1-65чел., №2-74 чел., детская музыкальная школа,-13чел., детская художественная школа-18чел.)
	170
	170
	15

	3
	Учреждения здравоохранения: (центральная районная больница- 210 чел., детская больница- 70 чел., аптека «Здоровье +-7чел., аптека «Губернская»-17чел.)
	304
	304
	180

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Учреждения соцобеспечения: (детский дом им. Карастелева -120 чел., центр социальной помощи семьи и детям-13 чел., центр социального обслуживания населения-108чел.)
	241
	238
	210

	5
	Учреждения культуры (районный дом культуры-38 чел., краеведческий музей-7чел., центральная библиотека-33чел., редакция газеты «Сельский труженик»-9чел)
	87
	87
	30

	6
	Физкультура и спорт (ДЮСШ)
	22
	22
	10

	7
	Торговля и общественное питание (ООО «Радуга»-13 чел., ООО «Комфорт» -16 чел., ОАО «Восточный»-23чел., Районное потребительское общество-28 чел., ООО «Тайга»-18 чел. и др)
	142
	130
	35

	8
	Коммунальное обслуживание ( ООО «Локон»-3чел., МУП «Коммунальщик»-96чел., отдел ветеринарии-32чел.)
	131
	131
	25

	9
	Правоохранительные органы (прокуратура-7 чел., управление юстиции судебных пристовов-7 чел, Тасеевский народный суд-13 чел.,Тасеевский РОВД-56чел., отряд противопожарной безопасности-32чел., Военный комиссариат-17чел.)
	132
	132
	104

	10
	Финансово-кредитные и страховые организации («Росгосстрах-Красноярск-7чел., Отделение федерального казначейства-14 чел., Фонд страховании РФ-2 чел., Госстрах «Надежда»,-1 чел., Тасеевский выплатной центр-3 чел., сбербанк-13чел., УСЗН района-12 чел., отдел ПФР-21 чел.)
	73
	70
	60

	11
	Административно-хозяйственные учреждения (администрация района-53 чел., сельсовет-35 чел.), почта -20 чел., молодежный центр-4 чел., методический центр-18 чел., центр внешкольной работы-14 чел., центр образования -43 чел., РФУ-15 чел., ГУ ЦЗН  Тасеевского района-11чел., инспекция по надзору за техническим состоянием машин-1 чел., ЗАГС-2 чел., райгаз-3 чел. ОАО «Сибирьтелеком»-21чел.
	240
	240
	180

	12
	Прочие (ПЧ-65 ГУ-17чел.)

	17
	17
	15

	
	Итого:

	1702
	1684
	864


В перспективе расширение административно-управленческого аппарата не предусматривается. С учетом возможного появления обслуживающих предприятий внепоселкового значения численность градообразующих кадров этой группы принимается: на первую очередь 890 человек ; на расчетный срок 920 человек.

4.7. Неучтённый резерв градообразующих кадров

Размещение новых крупных предприятий по территориальным, экологическим условиям в селе не предусматривается. Учитывая вероятностный характер долгосрочного прогноза развития экономики села, изложенный выше, не исключается возможность расширения объема производства на действующих предприятиях, появления неучтенных в расчетах предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, проектом предусматривается резерв градообразующих кадров в 1,0 %-на первую очередь и 1,5%-на расчетный срок.
4.8. Отраслевая структура экономики села по численности занятых. Градообслуживающие кадры.
Сводные показатели численности трудящихся и градообразующих кадров по отраслям экономики села приводятся ниже.

                                                                                                                            Таблица №4.8.1
	№ п/п
	Отрасли экономики
	Средне-

списочная

численность

труд. на

01.01.09год
	в т.ч градообразующие кадры проживающие в поселке.

	
	
	
	на 01.01.09г

человек
	на 2014год

человек
	на 2024г.

человек

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Промышленность
	367
	299
	301
	305

	2
	Сельское хозяйство
	68
	66
	66
	68

	3
	Транспорт
	60
	55
	55
	55

	4
	Учебные заведения
	53
	50
	50
	50

	5
	Административно-хозяйст. И культурно-бытовые учрежден. Внепоселкового значения.
	1702
	864
	890
	920

	6
	Неучтенный резерв.
	-
	-
	18
	20

	
	Итого:
	-
	1334
	1380
	1418


Перечень предприятий, организация села и численность занятых в них трудящихся и градообразующих кадров.

                                                                                                                      Таблица №4.8.2
	№ п/п
	Перечень предприятий.
	Средне-

списочная

численность

труд. на

01.01.09 г.
	В том числе градообразующие кадры

	
	
	
	на

01.01.09г.
	на

2014 г.
	на

2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	I. Промышленность.
	
	
	
	

	1
	ООО «Хлеб»
	39
	38
	38
	38

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ООО «Каменское»
	95
	93
	93
	93

	3
	ООО «Тасейлес»
	40
	38
	38
	38

	4
	ООО «К и К Тасеево»
	42
	40
	40
	40

	5
	ООО «Гарант»
	6
	6
	6
	6

	6
	КГАУ «Красноярсклес»
	86
	84
	86
	90

	7
	АБЗ
	59
	-
	-
	-

	
	Итого по промышленности:
	367
	299
	301
	305

	
	2. Сельское хозяйство.
	

	1
	ООО «Восход»
	68
	66
	66
	68

	
	3 Транспорт.
	
	

	1
	Тасеевское АТП
	60
	55
	55
	55

	
	4 Учебные заведения.
	
	

	1
	ПТУ-72
	53
	50
	50
	50

	
	5 Административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения

вне поселкового значения.

	
	Итого:
	1702
	864
	890
	920

	
	6 Неучтенные резервы.
	

	
	Итого
	-
	-
	18
	20

	
	Всего:
	2250
	1334
	1380
	1418


4.9. Демографическая ситуация и расчет проектной численности населения
Численность населения села Тасеево принимается, как наиболее достоверная, по данным Всероссийской, переписи населения 2002 года по статистическому сборнику «Возрастно-половой состав населения Красноярского края» (Крайкомстат, «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года», г. Красноярск, 2003г.). По данным материалам численность постоянного населения села Тасеево 8656 человек.
Динамика населения села за последние 13 лет приводится ниже.
Таблица №4.9.1
	№ п/п
	Годы
	Населе-

ние на

01.01.

тыс.чел.


	Общий

прирост

т.чел.
	№

п/п
	Годы.
	Населе-

ние на

01.01.

тыс.чел.
	Общиц

прирост

тыс. чел.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1989
	9599
	
	8
	2003 

перепись
	8656
	+ 0,04

	2
	1990
	9493
	-0,1
	9
	2004
	8661
	+0,005

	3
	1995
	9243
	-0,3
	10
	2005
	8658
	-0,003

	4
	1999
	9141
	-0,1
	11
	2006
	8714
	+0,06

	5
	2000
	9088
	-0,1
	12
	2007
	8724
	+0,01

	6
	2001
	8918
	-0,2
	13
	2008
	8519
	-0,2

	7
	2002
	8616
	-0,3
	
	
	
	


Как видно из приведенных данных, начиная с 1989 года и до начала 2002 года численность населения начала постепенно падать. Начиная. 2003 года тенденция изменилась на противоположную, и численность населения начинает постепенно расти (кроме 2005 и 2008г.) и сейчас стабилизировалась на уровне 8519 человек.

Исходя из общей демографической ситуации в РФ и крае, не следует ожидать существенного перелома в сложившейся тенденции и обозримом будущем.

Возрастно-половой состав населения.

                                                                                                                         Таблица №4.9.2
	№

п/п
	Возрастные группы
	Численность

население

/человек/
	в %%

	1
	2
	3
	4

	1
	Ясельная (0-4 года)
	458
	5,3

	2
	Дошкольная (5-6 лет)
	177
	2,0

	3
	Школьная (7-9 лет)
	300
	3,5

	4
	Подростковая (10-15 лет)
	1145
	13,2

	
	Итого младше трудоспособного возраста:
	2080
	24,0

	5
	Трудоспособный возраст (мужчины 16-59,

женщины 16-54)
	4525
	52,3

	
	в том числе: 16-19 лет
	416
	4,8

	
	20-24
	472
	5,4

	
	25-29
	449
	5,2

	
	30-34
	663
	7,7

	
	35-39
	537
	6,2

	
	40-44
	609
	7,0

	
	45-49
	658
	7,6

	
	50-54
	481
	5,6

	
	55-59
	240
	2,8

	6
	Пенсионный (мужчины 60 и более, женщины 55 и более)
	2051
	23,7

	
	в том числе пожилые люди: (мужчины 

61-74, женщины 56-74)
	2051
	23,7

	7
	Всего постоянного населения с. Тасеево:
	8656
	100

	
	в том числе: мужчин
	3897
	45,0

	
	женщин
	4759
	55,0

	8
	Женщин на 1000 мужчин
	1221
	х


Важным индикатором демографических процессов являются показатели рождаемости и смертности населения, которые характеризуются следующими данными.

Таблица №4.9.3
	№ п/п
	Показатели
	2006
	2007
	2008

	1
	Рождаемость
	59
	79
	93

	2
	Смертность
	196
	166
	123

	3
	Естественный прирост (+), убыль (-)
	-137
	-87
	-30

	4
	Коэффициент естественной убыли 

на (1000 жителей).
	-15,7
	-9,97
	-3,52


Как видно из таблицы, естественный прирост населения имеет отрицательный характер и численность населения на уровне 8,7-8,5 тыс.человек удерживается за счет миграционного прироста населения из сельской местности и других городов края. Прогноз динамики возрастной структуры населения села на расчетные периоды генплана на основе сложившейся демографической ситуации приводится ниже.

                   Динамика возрастной структуры населения.
             Таблица №4.9.4
	№ п/п
	Возрастные группы
	По переписи 2002 года
	2014 год

в %
	2024год

в %

	
	
	численность

/человек/
	%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Дошкольники (0-6 лет)
	635
	7,3
	7,1
	6,8

	2
	Школьники (7-15 лет)
	1445
	16,7
	16,3
	15,5

	
	Итого населения младшего трудового возраста:
	2080
	24,0
	23,4
	22,3

	3
	Население в трудоспособном

возрасте
	4525
	52,3
	52,6
	53,1

	4
	Населения старше трудоспособного возраста.
	2051
	23,7
	24,0
	24,6

	
	Итого:
	8656
	100,0
	100,0
	100,0


 В соответствии с данной возрастной структурой населения и рекомендациями по его перспективной занятости произведен прогнозный расчет занятости населения

Баланс занятости населения (%).
                                                                                                                            Таблица №4.9.5
	№ п/п
	Показатели
	на

01.01.03 г.
	На

2014 год
	на

2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население в трудоспособном возрасте-

Всего:
	52,3
	52,6
	53,1

	
	в т.ч.: а) неработающие инвалиды трудоспособного возраста
	1,0
	1,0
	0,7

	
	б) лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве.
	11,0
	10,9
	10,3

	
	в) учащиеся старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от

производства.
	7,6
	7,4
	7,0

	
	г) лица занятые в общественном производстве.
	32,7
	33,3
	35,1

	2.
	Население в пенсионном  возрасте 

Всего:
	23,7
	24
	24,9

	
	в т.ч.: а) неработающие пенсионеры
	22,1 
	22,5
	23,2

	
	б) занятые в общественном производстве
	1,6
	1,6
	1,6

	1,63
	Всего занятых –трудовые ресурсы (п.1г+п.2б):
	34,3
	34,6
	36,7


В соответствии с приведенными данными по занятости населения и гипотезой экономического развития села и произведен расчет перспективной численности населения села (метод трудового баланса).

Удельный вес обслуживающей группы в общей численности занятых в селе (с учетом его географического положения, величины, особенностей демографической ситуации, места в системе расселения) принимается: на первую очередь-18,4%; на расчетный срок-20,1%.. Удельный вес градообразующей группы, (исходя из баланса общей занятости), составит соответственно  - 16,2 и 16,6-%, что не расходится с общепринятыми рекомендациями. 

Соотношение демообразующих групп.
                                                                                                                    Таблица №4.9.6
	№ п/п
	Группы населения
	0,1.01.03 г.
	2014 г.
	2024 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Всего занятых /трудовые ресурсы/
	34,3
	34,6
	36,7

	
	 в т.ч.: а) обслуживающая группа
	14,2
	18,4
	20,1

	
	 б) градообразующая группа
	20,1
	16,2
	16,6

	2
	Несамодеятельная группа
	65,7
	65,4
	63,3

	
	Итого:
	100
	100
	100


Проектная численность населения рассчитана по формуле:
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А- абсолютная численность градообразующих кадров;

Т- трудовые ресурсы, %

Б-обслуживающая группа, %.

В соответствии с принятыми показателями развития села расчетная численность населения составит:
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Часть 5. Проектная организация территории

5.1. Основные направления территориального развития села
       Территориальное развитие села зависит от многих градообразующих факторов: наличия земельных ресурсов, границ населенного пункта, экологических  условий, транспортной  системы. Обоснованность развития  подтверждается  экономическими расчетами. 
В соответствии с перспективами развития административного центра Тасеево, изложенными выше, население его на расчётный срок составит 8540 человек.
          Проектом генерального плана с. Тасеево были намечены и решены следующие основные задачи:
       -Упорядочение планировочной структуры села на основе сложившейся системы кварталов.

- Расширение основных магистральных улиц.

  Выравнивание, упорядочение улиц местного значения.

- Улучшение качества жилого фонда.

  Строительство новых домов взамен неудовлетворительного жилья.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий на территории села. 

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.

-Изменение существующих границ  посёлка и установление новой поселко-вой черты. 
Проектом выполнено четкое  зонирование проектируемой  территории, выделены все участки для взаимообусловленной их эксплуатации.
Для размещения намечаемых объектов нового строительства потребуются дополнительные территории, т.к. за счёт реконструкции  и уплотнения застройки разместить все объекты не представляется возможным.
       Определены основные площадки  для жилищного, коммунально-бытового и производственного строительства Основными направлениями градостроительного развития райцентра являются площадки, расположенные в западной и юго-западной части села. Кроме  того, проводится поэтапная реконструкция жилых кварталов, обновление, снос и замена ветхого жилого фонда. 

Строительство жилищного комплекса размещается в юго-западной  части  села, между  объездной  дорогой  и существующей  застройкой. 
Развитие села, в частности  промышленных территорий, согласно розе ветров, предпочтительнее предусматривать в восточном, северо-восточном и  юго-восточном  направлениях. Однако, наличие крупных лесных массивов с преобладанием ценных пород деревьев, ограничивает развитие села в этих направлениях.

Проектируемые коммунально-производственные территории сформированы  в западной и северной частях села, на месте существовавших ранее  производственных площадках. Производственная база хлебоприемного  пункта  выносится  из центральной зоны и размещается в западной части.

Для определения направлений территориального развития села, проектом предлагается условно разделить территорию на зоны градостроительного развития:   1. Зона активных градостроительных преобразований.

2. Зона выборочного строительства.

3. Строительство на свободных площадках.

4. Зона запрещения нового жилищного строительства.

5. Формирование промышленных зон.
1 .Зона активных градостроительных преобразований.
   Зона активных градостроительных преобразований – это территория, расположенная  в центральной части села. 

   Проектом предлагается отдельные территории этой зоны занять объектами общественно-деловой застройки, другую часть – 2-х этажной жилой застройкой, остальную застройку оставить, с условием  соблюдения нормативных правил и проведения  соответствующих инженерных мероприятий. 

2.Зона выборочного строительства.

   Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться реконструкция отдельных строений, снос неудовлетворительного жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.
3 .Строительство на свободных площадках.

Генеральным планом определены основные  площадки  для  жилищного,   коммунально-бытового  и  производственного  строительства. 

          Строительство  жилищного  комплекса  размещается  в  западной  и  юго-западной  части  села,  между  объездной  дорогой  и существующей  застройкой.  Коммунально-производственные территории  сформированы  в западной  и  северной частях села.
         4.Зона запрещения нового жилого строительства.
В настоящий период на территории села имеются индивидуальные жилые дома, попадающие в санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных предприятий
 Новое строительство жилых объектов в этих зонах запрещается.

5.Формирование промзон.

Промзоны с. Тасеево сформированы предшествующим развитием села и частично  подлежат радикальному изменению.
 Проектом  предлагается  
           -создание новых промышленно-коммунальных  зон в западной и северной частях села, а также  рациональная организация пустующих территорий 
           -организация территорий для малого бизнеса (в северной части села).

          - вынос из селитебной застройки хлебоприёмного пункта в западную производственную зону  
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5.2. Предложения по архитектурно-планировочной организации
территории
Застройка с. Тасеево исторически складывалась под воздействием социально-экономических и природных условий, в связи с чем, жилые образования сформированы в виде кварталов различной конфигурации и величины. Общественные здания расположены бессистемно и не представляют единого ансамбля. 
Прибрежные территории основной  водной артерии реки Усолки заняты огородами, нет организованных зон отдыха, благоустройства, озеленения. 

Характерными особенностями являются  также: низкая  плотность  жилого  фонда, разрозненность в размещении коммунально-производственных территорий, недостаточная степень благоустройства села. 
Архитектурно-планировочная структура райцентра Тасеево, предлагаемая проектом генплана разработана на основе проведённого градостроительного анализа территории и определена современными градостроительными требованиями с максимальным учётом всех факторов, влияющих на организацию застройки.

Проектные преобразования территории базируются на основе комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в райцентр развитой инфраструктуры - для обеспечения наилучших условий проживания для населения. 
Главная задача генплана - функциональное зонирование, назначение территорий для перспективного развития села и его основных структурообразующих элементов. 
Одной  из главных систем  формирования  планировочной структуры села  является  транспортная система и  пешеходные  связи. Благоприятная  система  транспортной организации обеспечивает  как внешние связи  (с г. Красноярском, городами  края, со смежными территориями муниципальных образований ), так и внутренние (жилой застройки с местами приложения труда, объектами культурно-бытового назначения и  

Основные  композиционные оси имеют лучевую систему и проходят по ул. Дзержинского, Октябрьской, Луначарского, Кирова и Каменской. 
По проекту генерального плана вся территория села делится на ряд функциональных районов по видам использования.
Для основных направлений градостроительного развития выбраны территории, расположенные в западной, юго-западной, а также в северной частях села.
Селитебная территория развивается, в основном,  в юго-западной части  села, на новых площадках. Кроме того, проектом предлагается проведение поэтапной  реконструкции жилых кварталов, сноса или  обновление  ветхого жилого фонда. 
Производственные территории сконцентрированы в западном, южном, северо-восточном и  восточном образовании. В селитебной зоне  предлагается оставить существующие предприятия при условии создания вокруг них нормативных санитарно-защитных зон. Хлебоприемное предприятие  выносится  в северо-западную производственную зону. На  освободившемся участке  размещаются  объекты  общественного  назначения  и  жилой  квартал  усадебной  застройки.  В этом же  районе, между объездной дорогой и жилой застройкой, располагается  территория жилого комплекса, предусмотренного для перспективного строительства. 
ложение общественного центра обслуживания определено наличием существующих общественных зданий в центральной части села. На перспективу центр сохраняет свои функции и развивается на территориях жилой ветхой застройки, по мере её постепенного сноса. 
В зоне поселкового леса предлагается создание парковой зоны с  размещением в ней спортивно-оздоровительного комплекса для активного отдыха (стадион с трибунами, спортзал, плавательный бассейн, спортивную школу т. д.). Кроме активного отдыха, предлагается создание условий для  пассивного созерцательного отдыха – прогулочные аллеи, беседки, павильоны, площадки для отдыха родителей с детьми. Пляжный  отдых предлагается организовать на р. Усолка.
Гаражи, хозпостройки предусмотрены в междворовых пространствах внутри кварталов 2-х этажной застройки, в кварталах усадебной застройки - непосредственно на приусадебных участках.

Ниже, в специальных разделах даны предложения по всем видам необходимых работ, учитывая весь комплекс преобразований, обеспечивающих достижение благоприятных условий проживания.
5.3. Планировочная организация производственных и коммунально-складских территорий
Общая территория всех промышленных и коммунально-складских зон составляет 73,95 га. Анализ  существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время. Некоторые предприятия  и организации села в последние десятилетия сократили объемы производства или были ликвидированы, но территории для других целей не используются.

Проектом предлагается следующая трансформация территорий промышленного и коммунального назначения:
Формирование промзон:
-создание новых промышленно-коммунальных  зон в западной и северной частях села, а также  рациональная организация пустующих территорий 
-организация территорий для малого бизнеса (в северной части села).

- вынос из селитебной застройки хлебоприёмного пункта в западную производственную зону  
В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упоряд промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому делению территории села  по функциональному назначению и должно способствовать повышению качества проживания населения в селитебной зоне. Общая территория всех промышленных зон составляет 73,95га. Анализ существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время. Некоторые предприятия  и организации села в последние десятилетия сократили объемы производства или были ликвидированы, но территории для других целей не используются.

       В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому функциональному зонированию и повысит качество проживания населения в селитебн 
5.4 Озеленение.
Задачей организации системы озеленения является создание благоприятных  экологических условий для жизни и отдыха населения. Озеленение придает выразительность архитектурно- пространственным решениям, обогащает композицию  жилой застройки, способствует преодолению монотонности усадебной застройки  и обеспечивает органическое единство с природой. 
Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственных участках.
В Тасеево большие лесные массивы  окружающие  село,  акватории  рек и  ручьев,  лесопарк  образуют  очень  красивый  природный  ландшафт. Однако, несмотря на то, что с. Тасеево расположено в окружённом лесными массивами месте, оно не имеет чёткой системы озеленения, соответствующей нормативным требованиям. Слабо озеленены улицы, производственные и складские предприятия  не имеют санитарно-защитных зон, отсутствуют организованные зоны отдыха. 
Проектом генерального плана предусматривается  единая система зелёных насаждений, связывающая жилые и производственные территории между собой, общественными зонами обслуживания, а также с прилегающими зелёными массивами. Структура озеленения  включает в себя: озеленение улиц, организацию бульваров, парковой и спортивной зон, набережной, санитарно-защитных полос, а также палисадников и усадебных участков. 
В планировочную  структуру  включены  естественные  участки  природы: лесопарк, парк, озелененные территории   водных акваторий Сохранение  и  учет  природных  особенностей местности создают предпосылки к достижению выразительного облика  села.
С учетом  постепенного его преобразования устанавливаются зоны  для  организации  отдыха  населения. Наиболее  важными  являются  насаждения  общего пользования: лесопарки, парки, скверы, а также бульвары и озеленение  вдоль улиц, автомагистралей. 

Зеленый массив между  существующей жилой застройкой юго-западного  жилого  образования  и  проектируемым жилым  комплексом  запроектирован,   как основная зона кратковременного отдыха, с частичным использованием его для различных видов круглогодичного отдыха. В центральной части массива предлагается организовать спортивный парк,  включающий спортивный комплекс: стадион, спортивные сооружения, а также элементы благоустройства, предназначенные для отдыха и развлечения – аллеи, поляны и площадки для игр. Членение зелёных массивов расположение аллей, пешеходных дорожек, цветников должно быть подчинено общей планировочной структуре парка
          Прибрежные территории ручьев и рек очищаются, озеленяются и благоустраиваются, могут использоваться для устройства кратковременных мест отдыха,  где могут размещаться места для  пляжей, площадки  для отдыха, площадки для игр и спорта. Зоны  круглогодичного отдыха  возможно  разместить  в лесной  зоне.
Насаждения  ограниченного  пользования  включают насаждения  на участках школ, детских садов, на  территориях общественных зданий. 

Насаждения специального назначения - санитарно-защитные зоны от  промышленных объектов и производств  и  водоохранные – от  рек и ручьев.
Улицы озеленены рядовыми посадками и живыми изгородями из кустарников. Поскольку условия произрастания зелёных насаждений суровы ввиду резкой континентальности климата, при подборе ассортимента рекомендуются морозоустойчивые породы.
Таблица № 5.4.1.

	№

п/п


	Объекты озеленения
	Современное состояние
	По генплану

	
	
	
	I очередь (2014г)
	Расчетный срок (2024г)

	
	
	га
	м2/чел
	га
	м2/чел
	га
	м2/чел

	I
	Общего пользования
	3,2
	3,8
	3,2
	3,8
	4,7
	5,5

	1
	Парки, скверы, бульвары,
	-
	-
	6,5
	7,6
	22,21
	26,0

	2
	Поселковый лес, лесопарк
	53,57
	62,9
	53,57
	62,9
	61,8
	72,4

	II
	Специального назначения
	166,32
	-
	159,82
	-
	239,4
	-

	1
	Санитарно-защитное озеленение
	
	
	
	
	5,62
	6,6

	
	Всего:
	223,09
	261,9
	223,09
	261,9
	333,73
	390,8


5.5   Жилищный фонд и расселение

Создание нормальных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры села. Как уже отмечалось, в главе II,обеспеченность жилищным фондом в настоящее время составляет 22,3м2 общей площади на одного человека. Техническое состояние жилфонда в основном удовлетворительное. В перспективе ставится задача значительного обновления жилищного фонда и довести обеспеченность до нормы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

– на первую очередь-24 м2/человека,
– на расчетный срок-28 м2/человека.

При принятой численности населения села и норме обеспеченности его проектный жилфонд должен составлять:
– 204,5 тыс. м2 на 2014 год,
– 239,1 тыс.м2 на 2024 год.
Расчет объемов нового жилищного строительства произведен с учетом следующих условий:

· существующий жилфонд с износом более 66% (85,8тыс. м2 к концу очереди и с износом более 30% (168,0 тыс.м2) к концу расчетного срока полностью сносится как не соответствующий условиям проживания; 

Всего по селу убыль жилищного фонда на I очередь составит 85,8 тыс. м2, на расчетный срок-168,0 тыс.м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица №5.2-1

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Всего

2009-2024
	в том числе

2009-2014

	1
	Численность населения на конец

расчетных периодов.
	человек
	8540
	8520

	2
	Норма обеспеченности общей площадью
	м2/чел.
	28
	24

	3
	Требуется по расчету
	тыс. м2
	239,1
	204,5

	4
	Имеется на 01.01.09 года
	тыс.м2.
	190,3
	190,3

	5
	Сносится за расчетный период по естественному износу
	«-«
	168,0
	85,8

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	22,3
	104,5

	7
	Объем нового жилищного строительства п.3, п.7.
	тыс. м2
	216,8
	100,0


Учитывая социально-экономический уклад жизни села и на основании технического задания, в новом строительстве, принимается 100% (1-3 эт.) усадебная застройка. С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом: 

Таблица №5.2-2

	№ п/п
	Этажность
	Общая площадь тыс. м2
	Новое

строительство
	Всего

по проекту

	
	
	сущест.
	сносим.
	сохран.
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%

	1
	1-эт. усадебная
	174,07
	154,92
	19,15
	216,8
	100,0
	236,37
	98,9

	
	2-эт усадебная
	0,53
	0,11
	0,42
	
	
	
	

	
	2-эт. секцион-е
	15,7
	12,99
	2,71
	-
	-
	2,71
	1,1

	
	Итого:
	190,30
	168,02
	22,28
	216,8
	100,0
	239,08
	100,0


Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности застройки и нормативной плотности населения (СНиП 2.07.01.-89*, приложение 5) и приводится ниже:
                                                                                                              Таблица №5.2-3
	№ п/п
	Этажность
	Объем нового

строительства

/тыс.м2/
	Население

человек

при 28м2/чел.
	Плотность

населения

(чел./га)
	Требуется

территории

/га/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Усадебная /1-3 эт./ застройка.
	216,8
	7743
	24
	322,63


1-3 этажная коттеджная застройка предусматривается преимущественно с приусадебными участками до 1000 м2.

Всего по проекту размещаются требуемые 239,1 тыс. м2 общей площади в том числе 216,8 тыс. м2 нового строительства.
Сводная характеристика жилфонда по жилым образованиям приводится ниже:

Таблица № 5.2-4

	№ п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	С-запа

дный

район
	Север-

ный
	Восто

чный

район
	Юж-

ный

район
	Ю-запа

дный

район
	Всего

	1
	Существующий

жилфонд
	тыс.м2
общ. S
	19,6
	46,1
	26,5
	29,1
	69,0
	190,3

	
	в т.ч: сносимый
	«-«
	18,46
	38,73
	22,55
	25,2
	63,1
	168,02

	
	сохраняемый
	«-«
	1,14
	7,37
	3,95
	3,90
	5,92
	22,28

	
	в т.ч.:1-эт.усадеб.
	«-«
	1,14
	5,92
	2,91
	3,9
	5,28
	19,15

	
	2-эт. усадеб
	«-«
	х
	0,42
	х
	х
	-
	0,42

	
	2-эт.секцион
	«-«
	х
	1,03
	1,04
	х
	0,64
	2,71

	2
	Проектируемая

площадь (нетто)
	га
	27,46
	57,63
	33,55
	41,43
	162,56
	322,63

	3
	Новое строитель-

cтво (1-3 эт. усад)
	тыс. м2
общ. S
	18,46
	38,73
	22,55
	27,84
	109,24
	216,82

	4
	Общая емкость
	«-«
	19,6
	46,1
	26,5
	31,74
	115,16
	239,12

	5
	Население при

норме 28 м2/чел.
	чело-

век
	700
	1646
	946
	1135
	4113
	8540


5.6 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания села не обеспечивает всех потребностей, населения как по объему, так и по качеству услуг. На перспективу проектом ставится задача формирования социальной инфраструктуры села в полном объеме по действующим нормативам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения села с учетом выполнения им функции административно-культурного центра (см. таб. № 5.7.3).
Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания с формированием центров услуг по принципу частоты пользования их учреждениями, подразделяющихся на три группы:

I групп – предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины товаров повседневного спроса, объекты общественного питания, приемные пункты, объекты бытового обслуживания, спортивные площадки размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, больницы, клубы, кино-видео залы, магазины с товарами периодического спроса и др.

III группа – эпизодического пользования: специализированные магазины, административно-хозяйственные учреждения и др.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью, естественной убылью объектов по износу (см. таб. №5.7.1).

С учетом сложившейся планировочной структуры и нормативных радиусов обслуживания проектом предусматривается формирование в центральной части общепоселкового центра ряда подцентров и специализированных центров. Большая часть учреждений повседневного обслуживания размещается в подцентрах и жилых кварталах, а периодического и эпизодического пользования – в специализированных центрах: медицинском, спортивном и общепоселковом центре.

Состав центров и подцентров будет конкретизирован в проектах планировки, а общий перечень сохраняемых и проектируемых объектов приводится ниже.
                                                                                                                 Таблица №5.7.1.
	  № п/п
	Наименование

объектов


	Единица

измер.
	Ко-

лич

во
	Строительн.

объем

/м3/
	Площ.

участка

/га/
	Приме-

чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Детский сад №6 «Сказка»
	мест
	75
	3485
	0,5
	сохр.

	2
	Ср. общеобразовательная школа № 1
	мест
	750
	19596,4
	2,94
	сохран.

	3
	Ср. общеобразовательная школа №2
	мест
	624
	  9194
	2,98
	сохран.

	4
	Центральная районная больница
	коек
	140
	4644
	6,5
	сохран.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Районный дом культуры
	мест
	400
	14041
	0,45
	сохран.

	6
	Краеведческий музей
	объект
	1
	7858
	0,2
	сох.

	7
	Церковь
	«-«
	1
	х
	0,07
	сох.

	8
	Спортзал ДЮСШ
	мест
	430
	1163,3
	3,0
	сох.

	9
	ДОД «Центр внешкольной работы»
	мест
	390
	1288
	х
	сох.

	10
	Торговый дом
	м2т.пл.
	82
	928
	0,16
	«-«

	11
	Магазин «Торговый дом»
	м2т.пл.
	160
	1520
	0,09
	«-«

	12
	Магазин «Люкс»
	м2т.пл
	70
	573
	0,18
	«-«

	13
	Магазин «Кулинария»
	м2т.пл
	68
	780
	0,03
	«-«

	14
	Магазин  «Глория-1»
	м2т.пл
	71
	400
	0,04
	«-«

	15
	Магазин «Лидер»
	м2т.пл
	58
	336
	0,03
	«-«

	16
	Магазин «Смешенные товары»
	м2т.пл
	44
	271
	0,02
	«-«

	17
	Магазин «Сашенька»
	м2т.пл
	51
	251
	0,05
	«-«

	18
	Магазин «Удачный»
	«-«
	45
	262
	0,03
	«-«

	19
	Магазин «Эльдорадо»
	«-«
	150
	712
	0,2
	«-«

	20
	Магазин «Строитель»
	«-«
	54
	340
	0,04
	«-«

	21
	Магазин «Луч»
	«-«
	135
	1140
	0,2
	«-«

	22
	Тасеевская Администрация
	объект
	1
	7061
	0,15
	«-«

	23
	Военный комиссариат
	«-«
	1
	1572
	1,35
	«-«

	24
	Финансовое управления
	«-«
	1
	1126
	встр.
	«-«

	25
	Центр социальной помощи семьи и детям
	«-«
	1
	6029
	0,02
	«-«

	26
	Межшкольный методический центр.
	«-«
	1
	1763
	встр.
	«-«

	27
	Инспекция МПС Россия № 16
	«-«
	1
	1334
	0,12
	«-«

	28
	КГУ СРЦН «Тасеевский»
	«-«
	1
	1000,4
	0,12
	«-«

	29
	Сбербанк
	«-«
	1
	2784
	0,12
	«-«

	30
	Почтовое отделение
	«-«
	1
	871
	0,07
	«-«

	31
	Усольское лесничество
	«-«
	1
	1596
	0,1
	«-«

	32
	Гостиница
	мест
	10
	948
	встр.
	«-«

	33
	Пожарное депо ПУ-ПЧ-65
	а/м
	6
	3842
	0,64
	«-«

	34
	Банно-прачечный комбинат
	п/мест
	40
	2366
	0,18
	«-«

	35
	Детский сад (ДОУ)
	мест
	110
	4822
	0,39
	проект

	36
	Детский сад (ДОУ)
	мест
	110
	4822
	0,39
	«-«

	37
	Детский сад (ДОУ)
	мест
	110
	4822
	0,39
	«-«

	38
	Начальная школа
	мест
	100
	3150
	0,6
	«-«

	39
	Дом творчества
	мест
	145
	5770
	х
	по заданию на проект.

	40
	Поликлиника
	пс./мест
	350
	14730
	0,35
	«-«

	41
	Выдвижной пункт скорой медпомощи.
	а/маш.
	2
	х
	0,1
	проект.

	42
	Аптеки
	обект
	4
	1580
	0,2
	«-«

	43
	Молочные кухни
	порц./
реб.
	270
	200
	0,15
	«-«

	44
	Раздаточные пункты молочных

кухонь
	м2 общ. пл
	20,4
	100
	встр.
	«-«


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	45
	Спортивные залы общего поль-

зования.
	«-«
	242
	1000
	0,45
	«-«

	46
	Бассейны  крытые общего

пользования.
	м2 зер.

воды
	214
	12800
	0,32
	«-«

	47
	Помещения для культурно-

массовой раб. с населением
	м2

пл. пола
	512
	2100
	встр.
	«-«

	48
	Клубные помещения
	мест
	1196
	55430
	х
	по заданию на проект.

	49
	Кино-видео-залы
	мест
	299
	4650
	х
	«-«

	50
	Библиотеки
	тыс. ед.

хранения
	43
	2710
	х
	«-«

	51
	Продовольственные магазины
	м 2торг.пл.
	364
	4170
	0,7
	«-«

	52
	Промтоварные магазины
	«-«
	1210
	11570
	1,0
	«-«

	53
	Рыночные комплексы
	«-«
	205
	1840
	0,29
	«-«

	54
	Предприятия общепита
	пос. мест
	330
	9240
	0,6
	«-«

	55
	Предприятия бытового

обслуживания
	раб. мест
	60
	5480
	0,08
	«-«

	56
	Прачечные
	кг. б/смену
	512
	2400
	0,2
	«-«

	57
	Химчистка
	кг. вещ./см.
	30
	890
	0,2
	«-«

	58
	Бани
	пом. мест
	20
	1140
	0,2
	«-«

	59
	Отделение связи
	объект
	4
	1200
	0,07
	«-«

	60
	Отделения сберегательного  банка
	объект
	2
	1000
	0,15
	«-«

	61
	Гостиница.?
	мест
	40
	3790
	0,23
	«-«

	62
	Кладбище
	га
	х
	х
	2,05
	«-«

	
	Итого:
	х
	х
	262481
	29,51
	х


    Всего по генплану размещается около 80 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 262,5тыс. м3 из них 161,4 тыс. м3  вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом районных и административно-хозяйственных учреждений составляет 30,7 м3, а собственно учреждений обслуживания 25 м3 при рекомендуемой норме 26 м3/ чел.

      Проектная обеспеченность основными учреждениями обслуживания составит:
Таблица №5.7.2
	№ п/п
	Наименование объектов
	Един.

измер.
	Требуется

по расчету
	Проекти-

руется
	% обес-

печен

ности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детские дошкольные учреждения (ДОУ)
	мест
	410
	410
	100,0

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	1452
	1460
	100,6

	3
	Больницы
	коек
	119
	140
	117,7

	4
	Поликлиники
	пос./день
	309
	350
	113,3

	5
	Аптеки
	объект
	4
	4
	100,0

	6
	Клубные помещения
	мест
	1452
	1460
	100,6

	7
	Библиотеки
	тыс. том.
	43
	45
	104,7

	8
	Магазины
	м2 торг.пл.
	2562
	2570
	100,3

	9
	Предприятия общественного питания.
	пос. мест
	342
	350
	102,3

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	60
	60
	100,0

	11
	Бани
	пом. мест
	60
	60
	100,0

	12
	Гостиницы
	мест
	51
	50
	98,0

	13
	Пожарное депо
	авто/машин
	2
	6
	300,0


Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица №5.7.3

	№ п/п
	Наименование

учреждений
	Един.

измер.
	Норма

на 1000 чел.
	Требуется

по расчету

	
	
	
	2014 г.
	2024 г.
	2014г.

(8520чел.)
	2024г.

(8540 чел.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	48
	48
	409
	410

	2
	Общеобразовательные учреждения
	мест
	170
	170
	1448
	1452

	3
	Внешкольные

учреждения
	мест
	10%
	10%
	145
	145

	
	Дом пионеров и школьников
	мест
	3,3%
	3,3%
	48
	48

	
	Станция юных техников
	мест
	0,9%
	0,9%
	13
	13

	
	Станция юных натуралистов
	мест
	0,4%
	0,4%
	6
	6

	
	Станция юных туристов
	мест
	0,4%
	0,4%
	6
	6

	
	Детско-юношеская спортив-

ная школа.
	мест
	2,3%
	2,3%
	33
	33

	
	Детская школа искусств.
	мест
	2,7%
	2,7%
	39
	39

	4
	Больницы
	коек
	12
	13,53
	106
	119

	5
	Поликлиники
	пос./см
	26
	35
	229
	309

	6
	Выдвижные пункты скорой медпомощи
	а/маш.
	1 на 5 тыс. чел.
	2
	2

	7
	Аптеки
	Объект на микрорайон
	4
	4

	8
	Молочные кухни /до 1 года/ -68, ребенка.
	порц./реб
	4
	4
	270
	270

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Раздаточные пункты молочных кухонь.
	м 2общ.

площади.
	0,3
	0,3
	20,4
	20,4

	10
	Спортивные залы

общего пользо-ия
	м2 
пл.пола
	80
	80
	682
	683

	11
	Бассейны крытые

общего пользо-ия
	м2

зер. вды
	25
	25
	213
	214

	12
	Помещения для культурно-массовой работы с населением.
	м
площади

пола
	60
	60
	511,2
	512,4

	13
	Клубные помещения
	мест
	170
	170
	1448
	1452

	14
	Кино-видио-залы
	мест
	35
	35
	298
	299

	15
	Библиотеки
	тыс.ед.

хранения
	5
	5
	43
	43

	16
	Магазины
	м2 торг.

площади
	300
	300
	2556
	2562

	
	в т.ч. продмаги
	«-«
	100
	100
	852
	854

	
	проммаги
	«-«
	200
	200
	1704
	1708

	17
	Рыночные комплексы.
	м2 торг.

площади
	24
	24
	204,5
	205

	18
	Предприятия общепита
	пос. мест
	40
	40
	341
	342

	19
	Магазин кулинарии
	м2 торг.пл.
	6
	6
	51,1
	51,2

	20
	Предприятия

бытового обслуж.
	раб. мест
	7
	7
	60
	60

	
	в т.ч. непосредствено обслуж.

населения
	раб. мест
	4
	4
	34
	34

	
	производственные пред-
приятия.
	раб. мест
	3
	3
	26
	26

	21
	Прачечные
	кг.б/смену
	60
	60
	511,2
	512,4

	22
	Химчистки
	кг.вещ./см
	3,5
	3,5
	29,8
	29,9

	23
	Бани
	пом. мест
	7
	7
	60
	60

	24
	Отделение связи
	Объект на микрорайон
	3
	5

	25
	Отделения сберегательного банка
	операцион

место
	на 3 тыс. чел.
	3
	3

	26
	Пожарное депо
	а/маш
	1 на 4 тыс чел.
	2
	2

	27
	Гостиницы
	мест
	6
	6
	51
	51

	28
	Кладбище
	га
	0,24
	0,24
	2,05
	2,05


Примечание: Больница и поликлиника рассчитаны на населения Тасеевского сельсовета (8827 человек).
Объекты  народного образования

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли,  как существующие, так и проектируемые размещаются в пределах межмагистральных территорий, с учетом полного обеспечения детей школьного  и дошкольного возраста проживающего здесь населения. 
Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену (исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным села - на расчетный  срок –170 мест на 1 тыс. чел.) составит к 2024 году 1452 мест.
 При сохранении существующих общеобразовательных школ дополнительно на перспективу предлагается  строительство  начальной  школы на 100 мест

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 335 мест, при сохранении существующих. 
Учреждения здравоохранения.

Сеть учреждений здравоохранения представлена районной больницей на 140 коек, что достаточно для населения Тасеевского района. Генпланом предусмотрено строительство поликлиники на 350 пос./ см. Также проектом предлагается на территории больницы строительство детской молочной кухни на 270 порций в сутки.
Учреждения культуры.

Расчетная потребность в клубных помещениях и кино - видео залах для населения на 2024 год составит 1751 место. Учитывая сохраняемое количество мест зрительного зала РДК (400 мест) необходимость нового строительства составит 1350 мест.
Существующая библиотека к концу расчетного срока сносится как ветхое здание. Проектом предлагается строительство библиотеки на 45 тыс. томов, которая способно обеспечить населения данным видом услуг на перспективу.

Спортивно-физкультурные сооружения.

Проектом предлагается строительство спортивно-оздоровительного комплекса с площадью спортивных залов 680 м2 площади пола. Сохраняется ДЮСШ  и стадион на 430 мест. В комплексе так же предусматривается бассейн площадью 214 м2 зеркала воды .

Предприятия торговли и общественного питания.

На расчетный срок сохраняются магазины на 988 м2 торг. пл. в капитальных зданиях до 30% износа.

Расчетная потребность в торговых предприятиях составляет: на 2024 год 2562 м2 торг. площади.

Объем нового строительства: 1574 м2 торговой площади. Строительство намечается в подцентрах и жилых кварталах в соответствии с расчетной потребностью.

В перспективе намечается строительство ресторана в общепоселковом центре и столовых-кафе в подцентрах и жилых кварталах.

В настоящее время в поселке работает 1 рынок, требованиям населения не соответствует. На перспективу необходима размещения рынка на 210 м2  торговой площади.
Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство.

Генеральным планом предлагается строительство гостиницы на 40 мест, сохраняется гостиница на 10 мест (встроенная).

В числе предприятий коммунально-бытового обслуживания предусмотрено строительство фабрик – прачечной на 512 кг. белья в смену, химчистки на 30 кг вещей в смену в комплексе с прачечной, на существующей промышленно-коммунальной территории. В жилых образованиях возможна организация приемных пунктов прачечных,  встроенных в жилые здания  или в отдельно-стоящем учреждении бытового обслуживания.

В целом по селу предусмотрены учреждения бытового обслуживания населения: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, ателье по пошиву одежды, пункты проката и другие объекты. Общее количество работающих в учреждениях бытового обслуживания населения к концу расчетного срока должно составлять не менее 60 рабочих мест.
В соответствии с нормами пожарной безопасности,  в населенном пункте  с численностью населения от 5 до 20 тыс. человек. необходимо наличие одной  а/машины на 4 тыс. жителей. Проектом  сохраняется существующее и обслуживающее Тасеевский район пожарное депо ПУ-ПЧ- 65 на 6 а/машин.
5.7 Организация отдыха населения
Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или края. 

Активный отдых населения осуществляется на сельских стадионах, игровых спортивных площадках при школах и жилых районах.
В современных условиях отдых следует рассматривать как специфическую сферу жизни и активной деятельности человека.
Для организации массового отдыха населения с. Тасеево  предлагаются к освоению прилегающие леса  и озеленённые берега рек  Усолки и Шумихи, а также протекающих по территории села ручьёв.
Потребность населения в местах отдыха определена на основе прогнозируемой численности и в соответствии с нормативами по определению общей потребности в местах учреждениях отдыха (ЦНИИП Градостроительства).
А. Длительный отдых

Проектом определена потребность в основных объектах длительного организованного отдыха для детей и взрослых.

В сосновых лесах возможно также размещение базы отдыха для организации семейного отдыха, где рекомендуется как длительный отдых, так и кратковременный активный в выходные дни.

Б. Кратковременный отдых

Нормативная потребность в местах кратковременного отдыха определена из расчета 30 % охвата всех категорий населения.

 Для массового отдыха предлагается организация парковой зоны в юго-западной части села и скверов в селитебной части, а также озелененные участки вдоль рек.
5.8 Охрана объектов культурного наследия с. Тасеево

Из исторической справки 

 Административный центр-село Тасеево впервые упоминается в 1640 году, как острог на подступах к Енисейску. В 1639-40гг. тунгусский князь Тасей основал стойбище на реке Усолке – Кыштым, которое было расположено  в 4 км от современной территории села. Поселяне – тунгусы и асаны – занимались охотой (пушным промыслом), земледелием и ярмарочной торговлей.

 В начале XVII века на территории района монахами из Енисейска была обнаружена соль. В 1640 г. был построен Троицкий соляной завод. В 1880г. село насчитывало 96 дворов, в 1813 г. была построена церковь.

В 1849 г. село было уничтожено в результате пожара, в 1850 г. – отстроено заново. Население занималось извозничеством, хлебопашеством. Основным направлением развития в хозяйстве района до 1930 года оставалось полеводство.
В XIX  веке с. Тасеево отбывали  наказание в ссылке политические заключённые  - декабристы. Позднее село было местом ссылки революционеров (здесь в 1909 году жил Ф.Э. Дзержинский) .
В  гражданскую  войну, в 1919 году,  село  было центром  Тасеевской   партизанской  республики.

Охраняемые объекты культурного наследия.
В настоящее время в селе есть свои достопримечательности, – охраняемые памятники  -  архитектуры  и истории, как регионального, так и федерального значения.  В настоящем проекте генерального  плана  с Тасеево подтверждается сохранение исторического наследия поселка с учетом градостроительных регламентов и требований  Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ.
        . Более подробная информация  приведена в таблице  № 5.8.1
Объекты культурного наследия
                                                                                                                      Таблица №5.8.1
	№ п/п
	Современный адрес объекта
	Наименование

объекта
	Документ о принятии на государственную охрану
	Категория значения объекта

	1
	с. Тасеево, ул. Дзержинского, д. №2
	Дом, в котором в сентябре 19о9года в течении 7 дней жил Ф.Э.Дзержинский, сосланный в с. Тасеево на вечное поселение
	Решение исполнительного комитета Красноярского Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
	Регионального значения

	2
	с. Тасеево, ул. Краснопартизанская,  д.№1
	Дом, в котором в 1919 году работали курсы командиров партизан Северо-Канского фронта
	Решение исполнительного комитета Красноярского Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
	Регионального значения

	3
	с.Тасеево,ул. Луначарского, площадь у здания суда
	Братская могила партизан, их семей, погибших в борьбе с колчаковскими войсками в 1918 – 1919 гг. Захоронения погибших из разных мест были перенесены в село и похоронены в одну могилу.
	Решение исполнительного комитета Красноярского Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
	Регионального значения

	4
	с. Тасеево, ул. Партизанская, д..№ 8
	Дом жилой, деревянный, архитектурный памятник, 2-я половина XIX вв.
	Указ Президента Российской Федерации от 20.02 1995 № 176
	Федерального значения

	5
	с. Тасеево, ул. Советская, Центральный парк
	Братская могила партизан, их семей, погибших в борьбе с колчаковским карательным отрядом  в феврале 1919 г.
	Решение исполнительного комитета Красноярского Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
	Регионального значения

	6
	с. Тасеево,
кладбище
	Братская могила 13 жителей, раксстрелянных колчаковцами 19 июля 1919 г.
	Решение исполнительного комитета Красноярского Совета народных депутатов от 24.12.1986  № 385.
	Регионального значения

	7
	с. Тасеево
кладбище
	Братская могила тридцати партизан, погибших в феврале и июле 1919 года в боях  партизанского соединения Северо-Канского фронта  с колчаковскими войсками.
	Решение исполнительного комитета Красноярского Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
	Регионального значения


На схеме функционального зонирования показаны границы зоны охраны объекта культурного наследия. Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначена для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия. На территории охранной зоны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора.

Часть 6.  Инженерная подготовка территории

Инженерное благоустройство с. Тасеево разработано в масштабе 1:5000. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях проектирования.

Данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

1. Водоотвод;

2. Защита территории от затопления;
3. Защита территории от подтопления;

4. Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий;

5. Засыпка карьеров, силосных ям, свалок
Рассматриваемая территория расположена на Среднесибирском плоскогорье, представляющем собой сглаженное плато. Рельеф проектируемой территории спокойный, с общим уклоном к реке Усолке и небольшими водоразделами между ручьями Аниськин, Плехановский и рекой Шумихой.

Средние высоты левобережного рельефа реки Усолки в границах поселка варьируются в пределах 128 – 176,4 м; правобережного – 125,4-182 м. Высотная разность отметок в пределах проектируемой территории составляет около 60 м.
Гидрография в границах поселковой черты представлена рекой Усолкой, рекой Шумихой и ручьями Аниськин и Плехановский.

Река Усолка является основной водной артерией проектируемого района. Для реки характерно высокое половодье и летние паводки. Зимой река замерзает.
Максимальный уровень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска – 132,92м* БС (Створ водопользования расположен в 99 км от устья). По данным МЧС села Тасеево за период с 1938 г. по 2009 г. р. Усолка максимально поднималась на 810 см в 1966 году 6 мая, достигая отметки 143,2 м. Питание реки Усолки осуществляется за счет атмосферных осадков, грунтовых и талых вод и многочисленных притоков.

Ручьи Плехановский, Аниськин и река Шумиха в зимний период перемерзают, а в жаркое сухое лето частично пересыхают.
6.1. Водоотвод

В настоящее время водоотвод в с. Тасеево решается открытым способом с помощью кюветов-лотков. Ливневые стоки без очистки сбрасываются в водоемы. Проектом предлагается существующие улицы и дороги, не имеющие водоотводных сооружений, и проектируемые улицы и дороги оборудовать придорожными кюветами или лотками. На чертеже показаны существующие и проектируемые водоотводные сооружения только по основным магистралям и переломным точкам для отражения принципиальной схемы водосбора. Все улицы и дороги запроектировать с асфальтобетонным покрытием. Центральные улицы (на левом берегу: ул. Луначарского от ул. Пролетарской; ул. 40 лет Победы от пер. Октябрьский; ул. Советская; ул. Пролетарская; пер. Пролетарский; ул. Дзержинского от пер. Пролетарского до ул. Советской; ул. Партизанская; пер. Центральный до ул. Краснопартизанской; на правом берегу: пер. Мичурина; ул. Каменская от ул. С. Лазо до ул. Молодежной; ул. Мичурина от ул. Чапаева до пер. Мичурина; ул. С. Лазо от моста до пересечения с ул. Каменской; проезд в районе больничного комплекса; ул. Молодежная вдоль проектируемой зоны общественно-деловой застройки) предлагается запроектировать в бетонных бордюрах с разрывами для принятия ливневых стоков. С прилегающей к проезжей части территории ливневые стоки по уклону попадают в придорожные кюветы. Кюветы и лотки запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов). В случае невозможности укрепить одерновкой. Водоотводные сооружения перекрыть металлическими съемными решетками. Кюветы, лотки, пересекающиеся с улицами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов, подъездами к общественным зданиям и т. д., перекрываются плитами, решетками, мостиками или забираются в перепускные трубы.
Существующие водоотводные сооружения (лотки, кюветы, водоперепускные трубы) прочистить, лотки, кюветы укрепить.

По кюветам и водоотводным лоткам вода транспортируется в водоотводные канавы либо в закрытые ливневые коллекторы, а затем – к месту выпуска в водоем. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки не должны сбрасываться в водоемы без очистки, поэтому у каждого выпуска запроектированы очистные сооружения. Предприятия, расположенные в границах населенного пункта, а также прилегающие к территории, в результате деятельности которых загрязняется окружающая среда, должны иметь на своей территории локальные очистные сооружения для очистки ливневых стоков. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в ближайший водоем.
В соответствии с высотным расположением проектируемая территория разделена на пять водосборных бассейнов. Четыре водосборных бассейна расположены на левом берегу реки Усолки и один – на правом берегу. Выпуск № 1 расположен на юге с. Тасеево. Водоприемником является ручей Плехановский. Ориентировочная площадь водосборного бассейна Б-I составляет 85,2 га. Водоприемником ливневых стоков с территории водосборного бассейна Б-II является река Усолка (выпуск № 2). Водосборный бассейн состоит из двух подбассейнов – Б-II-1 и Б-II-2, расположенных по обеим сторонам ручья Плехановского, площадью соответственно 160,6 га и 223,0 га. Суммарная площадь Водосборного бассейна Б-II составляет 383,6 га. Водосборный бассейн Б-III площадью 387,7 га, также состоящий из двух подбассейнов – Б-III-1 площадью 215,0 га и Б-III-2 площадью 172,7 га, расположенных по обе стороны ручья Аниськин, сбрасывает ливневые стоки в реку Усолку (выпуск № 3). Река Усолка является водоприемником и для дождевых вод, собирающихся с территории водосборного бассейна Б-IV (выпуск № 4). Площадь водосборного бассейна Б-IV ориентировочно составляет 159,0 га. Очистные сооружения, на которые поступают дождевые и талые воды с территории водосборного бассейна Б-V (выпуск № 5), запроектированы на правом берегу реки Усолки. Водосборный бассейн Б-V общей площадью 500,8 га, также состоит из двух подбассейнов – Б-V-1 площадью 165,3 га и Б-V-2 площадью 335,5 га.
По действующим нормам сброс сточных вод в черте населенного пункта запрещен (СанПиН 2.1.5.980-00). Поэтому локальные очистные сооружения, запроектированные в границах проектируемой территории, носят временный характер, до строительства общей сети ливневой канализации, с выносом очистных сооружений за пределы населенного пункта.
Очистные сооружения предусматриваются закрытого типа, запроектированные и предназначенные для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка с подачей очищенных ливневых сточных вод в подрусловые горизонты водоемов рыбохозяйственного назначения.
В высотном положении очистные сооружения должны быть запроектированы выше отметки 1% паводка. Расстояние от уреза воды до территории очистных сооружений должно быть не менее 50 метров.
6.2. Защита территории от затопления

По данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска отметка максимального уровня воды 1% обеспеченности равна 132,92 м БС (створ водопользования расположен на расстоянии 99 км от устья).

Исходя из полученных данных Гидрометеорологического центра г. Красноярска и МЧС, при 1% паводке часть прибрежной территории с. Тасеево подвергнется затоплению. Застройка и дорожная сеть должны оставаться вне зоны затопления. Поэтому предлагается выполнить мероприятия по защите территории от затопления, а именно, берегоукрепление русел рек Усолки, Шумихи, ручья Плехановского. Мероприятия сводятся к расчистке русла, профилированию, укреплению и благоустройству берегов. При регулировании русла предусматриваются работы по приданию проектного профиля с подчисткой и выравниванием дна. Протяженность участков, подлежащих регулированию, составит: река Усолка – 3,6 км, река Шумиха – 0,6 км, ручей Плехановский – 0,3 км.

6.3. Защита территории от подтопления

Территория «Нового квартала» с. Тасеево подвержена процессам подтопления, которые могли развиться в результате различных факторов или их комбинаций. Для ликвидации этих процессов необходимо провести гидрогеологические исследования с целью установления причин подтопления. По результатам изысканий и после устранения всех техногенных причин определить, какой тип дренажного устройства наиболее оптимален в данных условиях.

6.4. Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий

Проектом предлагается элементарное благоустройство русел водных объектов в границах рассматриваемой территории путем частичного спрямления меандрирующих участков русел с последующим их профилированием, расчисткой дна и простейшим укреплением откосов методом одерновки. Протяженность благоустраиваемых русел составляет: река Усолка – 6,5 км, река Шумиха – 4,9 км, ручей Аниськин – 4,3 км, ручей Плехановский – 6,7 км.

6.5. Рекультивация нарушенных территорий.
По планировочным требованиям недействующие свалки, карьеры, расположенные на проектируемой территории и за её границей, подлежат рекультивации. Ориентировочные показатели: карьеры – 28,4 тыс. м3, свалки – 54,9 м2.
Часть7. Транспортная инфраструктура

7.1. Внешний транспорт

Современное состояние. Тасеевский район расположен в северо-восточной части Красноярского края, на расстоянии 340 км от краевого центра.  Район граничит с Абанским, Дзержинским, Большемуртинским, Сухобузимским, Мотыгинским, Богучанскими районами Красноярского края.
Территория района – 963143 га. Все население района, составляющее на 01.01.2008г – 13,663 тыс. человек, проживает в сельской местности. 
Протяженность района с севера на юг – 103 км, с запада на восток – 138 км.
Возможность авиасообщения обеспечивается через аэропорт международного класса Красноярск, находящийся в 370 км. 

Ближайшей железнодорожной станцией является ст. Канск – Енисейский, расположенная  на Транссибирской железнодорожной магистрали в 126 км от с. Тасеево. На этом же расстоянии проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал».

В меридиональном направлении, район пересекает автомобильная дорога регионального значения «Канск-Тасеево-Устье», обеспечивающая выход в северном направлении - в Нижнее Приангарье, в южном направлении – на основную транспортную сеть  России и Красноярского края.

Наиболее освоенной является только центральная часть района, поэтому плотность дорог в районе довольно низкая, составляет 29,8 км дорог на 1000 кв. км. территории, это 27 место среди 45 районов края.

Административным центром района является  село Тасеево. 

Расстояние от административного центра района до г. Красноярска - 340 км. 

Село Тасеево  имеет автобусное сообщение с Красноярском и Канском и населенными пунктами района.
Проектные предложения. В основу стратегии транспортного развития Тасеевского района положена Комплексная программа социально-экономического развития района на период до 2017г,  данные федеральных, краевых, районных отраслевых и ведомственных программ.
Район имеет тенденцию к развитию на базе использования лесных ресурсов.
В «Схеме территориального планирования Красноярского края»,  выполненной  ФГУП  РосНИПИ Урбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2008г, запроектировано на период после 2015 года строительство широтной автомобильной дороги Томск - Большая Мурта- Тасеево и далее ее прохождение через Дзержинское - Курай – Абан в Иркутскую область, предусмотренное также в СТП Томской области. Строительство данной дороги рассматривается, как мероприятие по развитию межрегиональных связей Красноярского края, обеспечивающее его участие в транснациональном и внутри российском транзите. 
Сокращение пути при новом строительстве автодороги.
Таблица №7.1.1

	Дороги, связывающие районы
	Сущ. расстояние, км
	Участки нового транспортного коридора
	Проект. расстояние, км
	Сокращение пути, на км

	Б.Мурта – Красноярск – Канск-Тасеево 
	443 км
	Большая Мурта-Придивинск-Тасеево 
	200
	243


Кроме того, в выше указанном проекте, при строительстве мостового  перехода через р. Ангару в районе Мотыгинской ГЭС, Тасеевский район получит выход круглогодичного использования в Приангарье и Эвенкийский район.
7.1.1. Воздушный транспорт.
Площадь аэродрома с. Тасеево составляет 48 га, в том числе авиа лесоохраны – 4,507 га. Состояние взлетно-посадочной полосы  удовлетворительное. В настоящее время услугами аэродрома пользуется малая авиация – для предотвращения пожаров и учебно-тренировочных занятий парашютистов. На перспективу использование аэродрома не меняется.
7.1.2. Автомобильные дороги.
Современное состояние. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в районе – 286,9 км. До всех населенных пунктов района проезд осуществляется по дорогам с твердым покрытием, 18,3 % из которых имеет капитальное покрытие. 
Характеристика дорог Тасеевского района.

Таблица № 7.1.2.1 

	№ п/п
	Тасеевский район
	Длина, км
	А/б
	Грав
	Авт/сутки
	Категория

	1
	Сухово-Бурмакино
	14,3
	
	14,3
	189
	V

	2
	Бакчет-Фаначет
	33
	5
	28
	288
	IV

	3
	Канск-Тасеево-Устье, 99-202 км
	103
	27
	76
	251
	III, IV

	4
	Кочки-Ялай
	33
	
	33
	258
	V

	5
	Лужки-Вахрушево
	22
	
	22
	330
	V

	6
	Обход Тасеево
	7,4
	7,4
	 
	693
	V

	7
	Подъезд к Бартанас
	2
	
	2
	61
	V

	8
	Подъезд к Данилкам
	5,5
	
	5,5
	110
	V

	9
	Подъезд к Мурме
	5,7
	
	5,7
	63
	V

	10
	Подъезд к Бакчету
	2
	2
	 
	63
	V

	11
	Тасеево-Верхний Канарай
	37
	11
	26
	283
	IV

	12
	Тасеево-Подсопка
	22
	
	22
	137
	V

	13
	Итого 
	286,9
	52,4
	235
	 
	


Кроме этих дорог по территории района проходит 71,5 км меж поселенческих бесхозных дорог (из них 50,0 км зимники) и 294 км лесовозных дорог (из них 5,0 км зимники).

Техническое состояние и покрытие на многих дорогах района не соответствует возрастающей интенсивности движения и требует реконструкции. 
Проектные предложения. На перспективу требуется предусмотреть ремонт и реконструкцию автомобильных дорог района для приведения в соответствие технических параметров дорог и мостовых сооружений с интенсивностью движения. 

В СТП Красноярского края предусматривается строительство широтной автомобильной дороги Томск - Большая Мурта- Тасеево и далее ее прохождение через Дзержинское - Курай - Абан в Иркутскую область.

Получит дальнейшее развитие автодорога Канск-Тасеево-Устье.
7.1.3. Автомобильный транспорт.

Современное состояние.
Перевозкой пассажиров в районе занимается автотранспортное предприятие – Тасеевское АТП (ул. Достоевского). Гаражи отапливаемые. Парк автобусов находится в хорошем состоянии. 

В АТП размещается 6 новых школьных автобусов, которые заняты только перевозкой школьников по маршрутам «село – районный центр» и «село – село». 

Объём перевозок пассажиров в 2005 году составил 151 тыс. чел. Перевезено в 2006 году – 148 тыс. чел., или 95,6% к 2005 году. Снижение данного показателя поясняется тем, что междугородними перевозками Тасеево-Красноярск-Тасеево в основном занимаются авто предприятия г. Красноярска. В общих экономических показателях развития района это отрицательный фактор. Наличие технически исправных транспортных средств АТП позволяет самостоятельно справиться с доставкой пассажиров в г. Красноярск и Канск. Внутри района доставка пассажиров осуществляется по всем направлениям, по 12 маршрутам: 7 – пригородных, 2 – междугородных и 1 – по с. Тасеево.

Для обслуживания пригородных и междугородных маршрутов имеется автостанция, представляющее собой небольшое деревянное здание, построенное по типовому проекту, размещаемое в районе АТП и находящееся в хорошем состоянии, общей площадью 72 кв. м, площадью пассажирского зала 51 кв. м,  с 1 билетной кассой.

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами марки: ПАЗ 3205, ПАЗ 4234, ЛИАЗ, ЛАЗ.

Перечень обслуживаемых автобусных маршрутов.

                                                                                                                                    Таблица № 7.1.3.1.
	№ п/п
	Наименование маршрута
	Длина маршрута (туда), км

	1
	Тасеево-Ялай
	53,0

	2
	Тасеево-Скальная-Веселое
	49,0

	3
	Тасеево-Фаначет
	56,0

	4
	Тасеево-Вахрушево
	49,9

	5
	Тасеево-Троицк
	36,0

	6
	Тасеево-В.Канарай
	44,0

	7
	Тасеево-Бурмакино
	46,0

	8
	Тасеево -Бакчет
	28,0

	9
	Тасеево-Сухово-Сивохино
	41,0

	10
	Тасеево-Канск
	142,8

	11
	Тасеево-Красноярск
	372,0


             Так же, в отрасли функционируют частные такси, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов.
Проектные предложения.
В плане социальной защиты населения рекомендуется  сохранить все имеющиеся автобусные маршруты  и обновить к расчетному сроку подвижной автобусный парк.
При строительстве намечаемых на перспективу дорог возможно открытие новых маршрутов: Канск-Тасеево-Мотыгино и Канск-Тасеево-Большая Мурта-Краснояярск.

7.2. Транспортная инфраструктура с. Тасеево.
Современное состояние.
Территория с. Тасеево в границах современной застройки составляет – 13,44 кв. км, население - 8519 человек.

Жилая застройка села, расчлененная рекой Усолкой и Аниськиным ручьем, состоящая из пяти компактных жилых образований с  прямоугольной системой улично-дорожной сети, имеет рассредоточенный характер и разбросана по значительной территории.

Протяженность поселка с севера на юг составляет 4,0 км, с запада на восток - 2,9 км.

Рельеф села сложный,  местами не благоприятный  для транспортного строительства. Территория по берегам указанных водотоков имеет крутые склоны.
Проектные предложения.
Территория с. Тасеево увеличится на перспективу до 16,36 кв. км, население села на расчетный срок составит 8540 человек, в том числе на I очередь - 8520 чел. 

На расчетный срок генеральным планом намечается более четко организовать застройку территории села, реконструировать и построить новую улично-дорожную сеть и  капитальные мостовые  сооружения.

7.2.1. Пассажирский общественный транспорт.
Современное состояние.
В с. Тасеево действует 1 городской маршрут, протяженностью 13,1 км. Перевозками пассажиров занимается специализированное авто транспортное предприятие - Тасеевское АТП, на линии работают автобусы марок: ПАЗ, ЛАЗ.

Остановочные пункты на городском маршруте следующие: ПМК 12, Разведка, ул. Дзержинского, Сельхозтехника, ул. Красноармейская, ПТУ – 72 , АТП, Центр, магазин Луч, ул. Зеленая роща, РММ, ул. Зеленая роща, Заправка, магазин, Люкс, магазин Натали, Детский дом, магазин Тройка, ул. Комсомольская, магазин Строитель, ГП Край ДЭО, Нефтебаза, Маслозавод.
Проектные предложения.
На расчетный срок для внутренних перевозок села предлагается организация автобусного сообщения по обслуживанию трудовых поездок – 240 в год в одну сторону и культурно-бытовых – 90 в год в одну сторону.

Средняя дальность поездки составляет 2,3 км.
L = k х ∛F          L = 0,9 х ∛16,36 = 2,3км 

При населении  поселка 8,54 тыс. чел и градообразующей группы – 1,42 тыс. чел, работа пассажирского транспорта составит:

(1,42х240+8,54х90)х1,8х0,87х0,7х2,3= 2796 тыс. пасс. км,    где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

0,7 0 – коэффициент пользования транспортом.

При производительности 560 тыс. пас. км для обслуживания населения поселка требуется автобусный парк в 5 автобусов.

С учетом выхода автобусов на линию, с учетом коэффициента использования парка - 0,8, автобусный парк для перевозок внутри поселка должен составлять не менее 7 машин.
Проектом по населенному пункту предусматривается расширение сети улиц с автобусным сообщением, для обеспечения нормативной пешеходной доступности автобусных остановочных пунктов. К расчетному сроку протяженность улиц с маршрутной сетью составит 29,4 км, в том числе на I очередь 25,05 км.

7.2.2. Легковой транспорт.
Современное состояние.
 По данным администрации в Тасеевском районе насчитывается 4859 единиц автомототранспортных средств, в том числе легковых автомобилей – 3156 единиц (из них 2904 легковых автомобилей индивидуальных владельцев), уровень автомобилизации составляет по району 200 автомобилей на 1000 жителей. 
В селе Тасеево принимаем этот же  уровень автомобилизации.
Проектные предложения.
На I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей. 

Количество автомобилей индивидуальных владельцев с. Тасеево к расчетному сроку увеличится до 2560 единиц, в том числе на I очередь развития – до 2130  единиц.

7.2.3. Инженерно - транспортные сооружения.
К инженерно-транспортным сооружениям относятся переходы и переезды через водотоки и другие сооружения, а также устройства для хранения и обслуживания транспортных средств - гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
Расчет устройств хранения и обслуживания транспортных средств производится по нормам СНиП 2.07.01-89*.
Мосты.
 На территории села расположены следующие мостовые переходы через водотоки:
	№ п/п
	Наименование
	Назначение
	Длина моста, м
	Материал
	Год ввода, состояние, требования

	1
	2
	4
	6
	7
	8

	1
	Мост Плехановский  на обходе с. Тасеево, 1,6 км 
	автомоб.
	24,1
	ж/б
	1997 удовл

	2
	Мост Аниськин  на обходе с. Тасеево, 4,5 км 
	автомоб.
	24,1
	ж/б
	1997 удовл

	3
	Мост р. Усолка створ ул. Луначарского
	автомоб
	124,4
	ж/б
	1973 кап. ремонт

	4
	Мост р. Усолка (подвесной) створ ул. Л. Чайкиной
	пешех
	60,0
	дерев
	1998 кап. ремонт

	5
	Мост р. Плехановский створ ул. Большевистская 
	автомоб
	24,1
	ж/б
	1994 удовл

	6
	Мост р. Аниськин створ ул. Большевистская, Советская
	автомоб
	24,1
	ж/б
	1995 удовл

	7
	Мост р. Шумиха створ ул. Каменская
	автомоб
	17,0
	дерев
	2004 удовл

	8
	Мост р. Шумиха (восточнее автомобильного моста)
	пешеход
	17,0
	дерев
	кап. ремонт


Характеристика мостов с. Тасеево.
На расчетный срок проектом предлагается:

- реконструировать автомобильный мост через р. Усолку в створе ул. Луначарского с расширением проезжей части и устройством тротуаров;

- заменить деревянный мост через р. Усолку (подвесной) в створе ул. Л. Чайкиной, используемый в настоящее время как пешеходный, железобетонным с пропуском автомобилей и автобусов и устройством тротуаров;

- заменить деревянный мост через р. Шумиху в створе ул. Каменская, железобетонным мостом с тротуарами, ликвидировав при этом деревянный пешеходный мост, расположенный рядом;

- построить новый автомобильный железобетонный мост через р. Плехановский в створе ул. Пушкина, которая на своем продолжении обеспечит связь существующих жилых образований с перспективной промышленно-коммунальной зоной располагаемой в северо-западной части села;

- кроме того,  для обеспечения комфортной доступности жилых образований проектом предлагается построить 2 пешеходных перехода через р. Аниськин и 3 пешеходных перехода р. Плехановский (трубы). 
Паркинги.
Частный транспорт жителей села  хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков и придомовых территориях. Транспорт, как частных предпринимателей, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки.
Потребность мест кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок для 70 % парка легковых автомобилей индивидуальных владельцев в 1792 единиц  (4,48 га), в том числе, мест:

Жилые районы (25%) – 640 (1,6 га)

Промышленные и коммунально-складские (25%) –– 640 (1,6 га)
 Общегородские и специализированные центры (5%) – 128 (0,32 га)

Зоны массового кратковременного отдыха (15%) – 384 (0,96 га)

Для автобусов предусматриваются разворотные площадки и стоянки на конечных пунктах
Проектом предлагается организация движения автобусного транспорта в основном по закольцованным маршрутам.
АЗС, СТО, моечные пункты.
Расчет автозаправочных станций на перспективу сделан исходя из нормативов заправок: автобус – 1 заправка в сутки; грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Согласно СНиП 2.07.01- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.  Следовательно,  для заправки 2560  легковых автомобилей индивидуальных владельцев потребуется 3 топливораздаточные колонки.

На территории села размещается 3 АЗС. Существующее количество АЗС справится с заправкой перспективного количества автомобилей, но для удобства обслуживания транзитного транспорта предлагается разместить еще одну АЗС на западном обходе в створе ул.Луначарского.

Станции технического обслуживания проектируются по СНиП 2.07.01.- 89* из расчета 1пост на 200 легковых автомобилей. На расчетный срок  потребуется  13 постов,  следовательно, предлагается развитие СТО на территории села.

Моечные пункты  рекомендуется размещать в комплексе с СТО и  АЗС. 
7.2.4. Улично-дорожная сеть.
Современное состояние.
По данным администрации Тасеевского района протяженность  улично-дорожной сети  в границах с. Тасеево  составляет 67,76 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 24,0 км (35%), с гравийным – 10,8 км (16%). Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 20,0 м, проезжей части – 6,5 м.
Протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 6,75 км, с пассажирским сообщением – 13,12 км. 

 Плотность улично-дорожной сети составляет 5,04 км/км2 территории поселка, магистральной – 0,5км/км2.
Плотность улиц с автобусным с автобусным сообщением составляет 0,98 км/ км2 территории села.
 Коэффициент обслуженности  территории села общественным транспортом составляет 0,2 (отношение протяженности  улиц, по которым проходит общественный транспорт,  к общей протяженности всех улиц), чем этот показатель ближе к 1, тем лучше - для большего числа жителей расстояние от места жительства до  места посадки, или протяженность следования, будет короче.
Характеристика улично-дорожной сети с. Тасеево.
                                                                                                                                    Таблица № 7.2.4.1
	№

п/п


	Наименование

Улицы


	Протяженность

улицы  (км)


	Тип

покрытия


	Год

последнее го ремонта
	Улицы

пропуска  транзита

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул.Лихачева
	0,8
	асф.бет.
	1991
	

	2.
	ул.Гагарина
	0,5
	асф.бет.
	1993
	

	3
	ул.Сильвина
	0,35
	асф.бет.
	1998
	

	4
	ул.Строителей
	0,4
	асф.бет.
	1997
	

	5
	ул.Сурикова
	1,2
	асф.бет.
	1993
	

	6
	ул.Зеленая Роща
	1,3
	асф.бет.
	1992
	

	7
	ул.Лазо
	1
	асф.бет.
	2002
	транзит

	8
	ул.Мичурина
	1,2
	асф.бет.
	1998
	транзит

	9
	ул.Каитымская
	2,8
	асф.бет.
	1995
	транзит

	10
	ул.Краснопартизанская
	0,4
	асф.бет.
	1996
	

	11
	ул.Пролетарская
	0,6
	асф.бет.
	1994
	

	12
	пер.Центральный
	0,4
	асф.бет.
	2002
	

	13
	пер.Дорожный
	0,45
	асф.бет.
	2004
	

	14
	ул.Дзержинского
	1,8
	асф.бет.
	2006
	

	15
	ул.Дачная
	1
	асф.бет.
	2004
	транзит

	16
	ул.Набережная
	1,7
	грунтовая
	1991
	

	17
	ул.40 лет Победы
	1,4
	грунтовая
	2002
	

	18
	ул.Сибирская
	1,1
	грунтовая
	2006
	

	19
	ул.Майская
	0,3
	грунтовая
	2004
	

	20
	ул.50 лет Октября
	0,3
	грунтовая
	2003
	

	21
	пер.Октябрьский
	0,75
	грунтовая
	1997
	

	22
	ул.Береговая
	1,3
	грунтовая
	2007
	

	23
	ул.Комсомольская
	0,55
	грунтовая
	2004
	

	24
	ул.Ново-Кайтымская
	1,4
	грунтовая
	1994
	

	25
	ул.Астафьева
	0,7
	грунтовая
	1992
	

	26
	ул.Новая Жизнь
	0,7
	грунтовая
	1992
	

	27
	улБольшевитская
	1,6
	грунтовая
	2006
	

	28
	ул.Спартак
	1,6
	грунтовая
	1991
	

	29
	ул.Колхозная
	0,3
	грунтовая
	1987
	

	30
	ул.Ново-Дзержинского
	1,8
	грунтовая
	2001
	

	31
	ул.Интернациональная
	0,6
	грунтовая
	1992
	

	32.
	пер.Интернациональный
	0,6
	грунтовая
	1992
	

	33
	ул.Пушкина
	1,2
	грунтовая
	2003
	

	34
	пер.Пушкина
	0,4
	грунтовая
	2006
	

	35
	ул.Красноармейская
	1
	грунтовая
	1995
	

	36.
	пер.Красноармейский
	0,3
	грунтовая
	1995
	

	37
	ул.Мелиораторов
	0,8
	грунтовая
	2001
	

	38
	пер.Гагарина
	0,2
	грунтовая
	2006
	

	39
	ул.Геологов
	0,7
	гравийная
	2006
	

	40
	ул.Механизаторов
	1
	грунтовая
	2000
	

	41
	ул.Карпачева
	0,5
	гравийная
	1991
	

	42
	пер.Механизаторов
	0,3
	грунтовая
	1990
	

	43
	ул.Энергетиков
	0,5
	гравийная
	2006
	

	44
	ул.Юбилейная
	0,5
	грунтовая
	2000
	

	45
	ул.Норышева
	0,7
	гравийная
	2001
	

	46
	ул.Горького
	0,5
	гравийная
	2005
	

	47
	ул.Чкалова
	0,6
	гравийная
	2001
	

	48
	пер.Горького
	0,35
	грунтовая
	1993
	

	49
	ул.Партизанская
	0,6
	асф. бет
	2003
	

	50.
	ул.Усачева
	0,7
	гравийная
	2000
	

	51.
	ул.Достоевского
	0,25
	гравийная
	2006
	

	52.
	пер.Анискин
	0,2
	грунтовая
	2000
	

	53.
	пер.Базарный
	0,35
	асф. бет.
	2004
	

	54
	пер.Плехановский
	0,3
	грунтовая
	1987
	

	55
	пер.Школьный
	0,3
	грунтовая
	1995
	

	56
	ул.Прудовая
	0,25
	гравийная
	2004
	

	57
	ул.Лазо
	1,1
	грунтовая
	1997
	

	58
	ул.Больничная
	1
	грунтовая
	2000
	

	59
	ул.Гусарова
	0,9
	грунтовая
	1994
	

	60
	ул.Таежная
	0,8
	грунтовая
	1991
	

	61
	ул.Каменская
	0,3
	грунтовая
	2005
	

	62
	ул.Кедровая
	0,11
	гравийная
	2006
	

	63
	ул.Сосновый Бор
	0,9
	грунтовая
	1999
	

	64
	ул.Молодежная
	1,2
	гравийная
	1997
	

	65
	ул.Первомайская
	0,95
	грунтовая
	2001
	

	66
	ул.Первый Бой
	1
	грунтовая
	2002
	

	67
	ул.Кирова
	1,1
	гравийная
	2003
	

	68
	ул.Матросова
	0,3
	гравийная
	2005
	

	69
	ул.О.Кошевого
	0,6
	грунтовая
	2001
	

	70.
	ул.Пионерская
	0,6
	грунтовая
	1991
	

	71
	ул.Зои Космодемьянской
	0,4
	грунтовая
	2006
	

	72
	ул.Тимирязева
	0,95
	грунтовая
	2003
	

	73.
	ул.Чапаева
	0,4
	гравийная
	2001
	

	74
	ул.Восточная
	0,5
	грунтовая
	2005
	

	75
	пер.Мичурина
	0,65
	гравийная
	1996
	

	76
	пер.Дачный
	0,5
	грунтовая
	1997
	

	77.
	ул.Лесная
	0,4
	гравийная
	2001
	

	78.
	пер.Лесной
	0,15
	грунтовая
	2003
	

	79.
	ул.Пихтовая
	0,2
	грунтовая
	1996
	

	80
	ул.Понамарева
	0,2
	гравийная
	2001
	

	81
	ул.Л.Чайкиной
	0,45
	гравийная
	1999
	

	82
	ул.Солнечная
	0,2
	грунтовая
	2000
	

	83
	ул.Щетинкина
	0,1
	гравийная
	2005
	

	84
	ул.Денисова
	0,5
	гравийная
	2006
	

	85
	пер.Тракторный
	0,2
	гравийная
	2000
	

	86
	ул. Октябрьская
	5,2
	асф. бет
	1987
	транзит

	87
	ул. Луначарского
	2,85
	асф. бет.
	1989
	транзит

	88
	ул. Советская
	0,8
	асф. бет.
	1987
	транзит

	
	Всего
	67,76
	
	
	

	
	транзит
	14,85
	
	
	


Проектные предложения.
 В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

- сельские дороги  - связь между районами села вне жилой застройки, выход на внешние  автомобильные дороги;
- главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные улицы и дороги (переулки) – связь между основными жилыми улицами.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система сельских дорог, главных и основных улиц. 
Дорога регионального значения Канск-Тасеево-Устье, III- категории, обозначена поперечным профилем 1-1.
Дорога на выходе из села, в направлении Тасеево – Щекотурово, межмуниципального значения,  обозначена поперечным профилем 2-2.

Дорога на выходе из села,  в направлении Тасеево – Усть-Кайтым, обозначена поперечным профилем 3-3.

 Главные улицы обозначены поперечным профилем 4-4, ширина в красных линиях 20,0-50,0м, ширина  проезжей части 8,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,5-2,25м;  

Основные улицы обозначены поперечным профилем 5-5, ширина в красных линиях 20,0-30,0м, ширина  проезжей части 8,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х0,75-1,5м;  

Второстепенные улицы обозначены поперечными профилями:

- 6-6, ширина в красных линиях 15,0-35,0м, проезжей части 8,0м, тротуаров 2х0,75м;

- 7-7, ширина в красных линиях 15,0-30,0м, проезжей части 6,0-7,0м, тротуаров 1х0,75м;

Протяженность улично-дорожной сети  в границах населенного пункта на расчетный срок составит 92,5 км, в том  числе магистральной – 28,3 км, улицы с пассажирским сообщением составят 29,4 км. На 1 очередь протяженность улично-дорожной сети составит– 80,2 км, улиц с пассажирским сообщением 25,05км. 
Плотность улично-дорожной сети составит 5,7 км/км2 территории поселка, магистральной – 1,73 км/км2
Плотность улиц с автобусным сообщением составит 1,8 км/ км2 территории, коэффициент обслуженности застроенной территории общественным транспортом - 0,32. 
Баланс улично-дорожной сети с. Тасеево  на расчетный срок.
Таблица № 7.2.4.2
	    №
    п/п


	Наименование


	Тип попер. профиля

о
	Длина,
м
	                   Ширина, м
	                     Площадь, м2

	
	
	
	
	 В крас-ных лини-ях


	  проезжей 

  части


	   Тротуаров


	  в краных линиях


	 Про-   езжей

части


	 Тротуаров



	1    1
	                   2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дороги

	1
	Автодорога регионального значения   Канск-Тасеево - Устье
	1–1
	0,9
	12,0
	7,0
	–
	              10800
	  6300                        
	       –

	2
	Дороги межмуниципального значения Тасеево-Подсопка
	2-2

	0,95

	10,0

	6,0

	–
	9500

	5700

	-
   

	3
	Тасеево–Усть-Кайтым
	3-3
	0,25
	8,0
	4,5
	  -
	2000
	1125
	-

	
	Итого
	
	2,1
	
	
	
	22300
	13125
	–

	                                                     Главные улицы 

	4
	ул. Кайтымская

ул.Советская

ул.Октябрьская
	4-4
	5,85
	20-50
	8,0 
	2х

1,5-  2,25
	204750
	46800
	10530

	
	Итого
	
	5,85
	
	
	
	204750
	46800
	10530

	                                                         Основные улицы

	5
	Основные улицы


	5-5
	20,35
	20-30
	8,0
	2х

0,75- 1,5
	508750
	162800
	40700

	
	Итого
	
	20,35
	
	
	
	508750
	16800
	40700

	Второстепенная улично-дорожная сеть

	6


	Второстепенная улично-дорожная сеть
	6- 6

7-7
	64,2
	15-35

15-30
	8,0

6,0-

-7,0
	0,75
	1605200
	449400
	72675

	
	Всего
	
	92,5
	
	
	
	2341000
	672125
	123905


Проектом рекомендуется построить к расчетному сроку 24,7 км новой улично-дорожной сети, в том числе на 1 очередь – 12,4 км. 

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства,  дома должны строиться с учетом новых красных линий.
7.3. Основные показатели развития транспортной инфраструктуры.
Таблица № 7.3.1

	№ п/п
	 Наименование
	Един. измерения
	Сущ.
	1 очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Протяженность улично-дорожной сети,  в т. ч. 
	км
	67,76
	80,2
	92,5

	
	- с твердым покрытием, из них
	км
	34,8
	61,2
	92,5

	
	- с капитальным покрытием
	км
	24,0
	46,4
	92,5

	2
	Протяженность магистральной улично-дорожной сети
	км
	6,75
	17,0
	28,3

	3
	Строительство улично-дорожной сети 
	км
	-
	12,4
	24,7

	4
	 Реконструкция улично-дорожной сети
	км
	-
	20,0
	43,76

	5
	Протяженность улиц с автобусным сообщением
	км
	13,12
	25,05
	29,4

	6
	Плотность улично-дорожной сети, в т.ч.
	км/кв.км тер-ии
	5,04
	4,9
	5,65

	
	-магистральной
	-//-//-
	0,5
	1,04
	1,73

	7

	Плотность улиц с автобусным сообщением
	км/кв.км тер-ии
	0,98
	1,53
	1,8

	8
	Количество переездов и переходов через водотоки в т. ч.
	единиц
	10
	
	13

	
	- автомобильных мостов
	единиц
	6
	8
	8

	
	- пешеходных мостов
	единиц
	2
	-
	-

	
	- переходы по трубам
	единиц
	-
	3
	5

	9
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	машин
	-
	250
	300

	10
	АЗС
	единиц
	3
	4
	4

	11
	СТО
	постов
	-
	10
	13

	12
	Территория 
	кв.км
	13,44
	16,36
	16,36

	13
	Население
	тыс. чел.
	8519
	8520
	8540


Часть 8. Сельские земли их использование
8.1. Земли муниципального образования и их использование.
        Муниципальное образование с. Тасеево является административным центром Тасеевского района, расположенного в восточной  части Красноярского края.

В настоящее время в Тасеево  действует 4 вида форм собственности:
· Федеральная собственность;

· Муниципальная собственность;
· Краевая собственность
· Частная собственность.
К государственной и муниципальной собственности относится все земли общего пользования, транспорта и связи, лесного и водного фондов, а также земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность и части земель общественной и промышленной застроек, всего – 137,46 га В федеральной собственности находятся 20, 75га земель всех объектов. В собственности граждан  находятся 525,84 га земель жилой и общественной застройки, земель промышленности  и земель сельскохозяйственного назначения. В краевой собственности находится  18,70 га жилой и общественной застройки. 
8.2. Граница села и баланс территорий

В соответствии с Земельным кодексом, вступившим в силу 30 октября 2001 года, населенные пункты земли должны быть отделены от других территорий границей, устанавливающей размеры и пределы территории. Граница села в соответствии с градостроительным кодексам РФ определяется в рамках данного проекта генерального плана. В данной работе на основе принятых архитектурно-планировочных решений и предложений администрации МСУ даются предложения по начертанию границы села и экспликация земель.

Существующая граница села утверждена 31,03.2005 года. Общая площадь села в его границах по данным вычисления площадей по топокартам масштаба 1:5000 со-ставляет 1579,1 га. 

Проектный баланс территории села, составленный по материалам вычисления площадей по принятому архитектурно-планировочному решению, приводится ниже.

Баланс территории
Таблица № 6.7-1

	№ п/п
	Наименование

территорий
	Всего в границах с. Тасеево

	
	
	га
	%
	м2/чел.

	1
	Жилая застройка «нетто»
	598,3
	56,5
	700,6

	
	в т.ч.: 1-2 этажная усадебная застройка
	586,4
	55,4
	686,7

	
	2 этажная секционная
	11,9
	1,1
	13,9

	2
	Общественно-деловая застройка.
	37,0
	3,5
	43,3

	3
	Стадион
	2,7
	0,2
	3,2

	4
	Зеленые насаждения общего пользования
	4,7
	0,5
	5,5

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Улицы, проезды, транспортные магистрали.
	234,1
	22,1
	274,1

	6
	Защитное озеленение
	5,62
	0,5
	х

	7 
	Производственные и коммунально-складские территории.
	49,5
	4,7
	х

	8
	Акватория реки Усолки и др
	39,8
	3,8
	х

	9
	Лесные массивы
	61,8
	5,8
	х

	10
	Прочие территории
	25,0
	2,4
	х

	
	Итого селитебная территория
	1058,5
	100/64,7
	1239,5

	11
	Производственные и коммунально-складские территории
	88,92
	5,6
	х

	12
	Акватория реки Усолки и др.
	13,45
	0,9
	х

	13
	Лесные массивы
	239,4
	15,2
	х

	14
	Земли сельхоз использования.
	6,27
	0,4
	х

	15
	Территория рекреационных объектов
	3,84
	0,2
	х

	16
	Кладбище /закрываемое/
	5,3
	0,3
	х

	17
	Прочие территории .
	163,42
	10,4
	х

	
	Итого вне селитебной территории.
	520,6
	33,0
	х

	
	Итого в проектных границах села Тасеево:
	1579,1
	100,0
	х


На расчетный срок территория с. Тасеево увеличивается на 234,7 га и составит 1579,1 га.

Селитебная территория в границах застройки составляет 951,44 (70,8%). 

-наличие промышленных территорий в жилой застройке – 54,61 га.(4,1%);  

На расчетный срок по разработке генерального плана планируется более четко организовать селитебную и внеселитебную территории, а также организовать территории промышленно – коммунальных зон. 

Жилая застройка увеличится на 78,65 га. (13,1%) и составит 598,3 га. Проектом предлагается разместить новые площадки жилой застройки в юго-западной части села на землях лесного фонда. Расчеты потребности в территориях для жилищного строительства приводятся в разделе «Жилищный фонд и расселение».

За счет сокращения земель лесного фонда произойдет увеличение жилой территорий, общественно-деловой застройки, улиц, дорог, проездов. Всего селитебная территория увеличится на 107,06 га (10,1%) до 1058,5 га.

Внеселитебная территория к расчетному сроку увеличится на 127,67 га до 520,6 га.
Перечень площадок, включаемых в границу населенного пункта.
Таблица №

	№ п/п
	Площадь

/га/
	Категория трансформируемых

земель
	Использование
	Земле-

пользо-

ватели

	
	
	до
	после
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	49,0
	Сельскохозяйствен-
ного назначения
	Населенного

пункта
	Перспективная

жилая застройка
	

	2
	55,83
	«-«-«-«
	«-«-«
	Дороги, улицы

проезды.
	

	3
	69,09
	«-«-«-«
	«-«-«
	Сан.-защитная зона
	

	4
	30,15
	Поселковый лесной

фонд
	«-«-«
	Поселковый лес
	

	5
	1,75
	Водный фонд
	Водный

фонд
	Акватория реки

Усолка
	

	6
	3,84
	Сельскохозяйствен-

ного назначения
	Населенного

пункта
	Рекреационные

объекты
	

	7
	65,24
	«-«-«
	«-«-«
	Производственно-

коммунальные предприятия
	

	8
	15,35
	«-«-«
	«-«-«
	Земли запаса.
	


Рис. 6 Схема трансформации земель
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Часть 9.  Первая очередь строительства
Первая очередь строительства охватывает период с 2009-2014 годы. На этом этапе проектом ставится задача ликвидировать ветхий и аварийный жилфонд, обеспечить постоянное население жилищным фондом по социальной норме 24 м2 на человека, расширить сеть учреждений соцкультбыта близко к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного обеспечения.

9.1  Жилищное строительство на 2009-2014 г.г.

Численность населения села на 2014 год определена в 8520 человек. При норме обеспеченности в 24 м2 на человека к концу первой очереди село должно располагать жилищным фондом 204,5 тыс. м2 общей площади. Из существующего жилищного фонда 190,3 тыс. м2 с износом более 66% подлежащий сносу, составляет 85,8 тыс. м2, сохраняемый жилфонд-104,5 тыс. м2.

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилфонда составит 100,0 тыс. м2. Этажность застройки принимается усадебная в 1-3 этажа.

Динамика жилищного фонда на 2009-2014 г.г.
Таблица №9.1-1

	№ п/п
	Этажность
	Общая площадь тыс. м2
	Новое

строительство
	Всего

по проекту

	
	
	сущест.
	сносим.
	сохран.
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1 эт. усадебная
	174,07
	83,99
	90,08
	100
	100,0
	190,61
	93,2

	
	2-эт. усадебная
	0,53
	-
	0,53
	
	
	
	

	3
	2эт. секцион.
	15,7
	1,75
	13,95
	-
	-
	13,95
	6,8

	
	Итого:
	190,30
	85,74
	104,56
	100,0
	100,0
	204,56
	100,0


9.2  Культурно-бытовое строительство.
Расчет потребности в учреждениях соцкультбыта на 2009-2014 г.г. представлен в таблице № 5.7-3 Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами села и реальными возможностями финансирования строительства.

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов приводится ниже:

Таблица №9.2-1

	№ п/п
	Наименование
	Един.

изме-

рения
	Мощ.,

вмести-

мость
	Строит.

объем

(м3)
	Площадь

участка

(га)
	Приме-

чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Детские дошкольные учреждения (ДОУ).
	мест
	110
	4822
	0,39
	

	2
	Начальная школа
	уч-ся
	100
	3150
	0,6
	

	3
	Раздаточные пункты молочной кухни
	м2
общей пл.
	20,4
	100
	встр.
	

	4
	Аптека
	объект
	2
	790
	0,05
	

	5                                                                                                                                     
	Выдвижной пункт скорой

медпомощи
	а/маш
	2
	х
	0,1
	

	6
	Помещение для культурно-массовой работы с населением
	м2
общей пл.
	256
	1050
	встр..
	

	7
	Библиотеки
	тыс. том
	43
	2710
	х
	по зада

нию на

проектир.

	8
	Магазины
	м2

торг. пл.
	780
	8120
	2,0
	

	
	в т.ч.: продмаги
	«-«
	352
	4030
	1,0
	

	
	проммаги
	«-«
	428
	4090
	1,0
	

	9
	Предприятия общепита
	пос. мест
	140
	3920
	0,15
	

	10
	Предприятия бытового

обслуживания
	раб. мест
	30
	2740
	0,04
	

	11
	Гостиницы
	мест
	40
	3790
	0,23
	

	
	Итого по I очереди:
	х
	х
	39312
	5,56
	х


Строительный объем существующих (износ до 65%) учреждений соцкультбыта составляет 139,1 тыс.м3, новое строительство 39,3 тыс. м3. Всего к 2014 году село должно иметь учреждений соцкультбыта 178,4 тыс. м3, что в расчете на 1-го жителя составляет 21,0 м3 с учетом административно-хозяйственных учреждений, а собственно учреждений обслуживания 17,0 м3.
Часть 10. Основные технико-экономические показатели
                       Таблица № 8-1
	№ п/п
	Показатели
	Един.
измер.
	Современ. состояние 
	1 очередь
(2014 год)
	Расчёт. срок
(2024 год)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Общая площадь поселка в

границах поселковой черты.
	га
	1344,4
	1380,63
	1579,1

	
	в т.ч.: жилые территории

«нетто».
	га
	519,65
	544,38
	598,3

	
	из них-1-2этаж. усадебная

застройка.
	га
	503,14
	527,87
	586,4

	
	2-этаж. секционная.
	га
	16,51
	16,51
	11,9

	1.2
	Общественная застройка
	га
	35,11
	35,11
	37,0

	1.3
	Зеленые насаждения общего

пользования.
	га
	3,2
	3,2
	4,7

	1.4
	Улицы, проезды, транспортные магистрали.
	га
	174,82
	186,32
	234,1

	1.5
	Производственные и коммунально-складские территории
	га
	54,61
	54,61
	49,5

	1.6
	Не действующие производственные территории
	га
	16,01
	16,01
	-

	1.7
	Акватория реки Усолки и др.
	га
	39,78
	39,8
	39,8

	1,8
	Лесные массивы
	га
	53,57
	53,57
	61,8

	1.9
	Прочие территории
	га
	54,69
	54,69
	33,3

	
	Итого селитебная территория:
	га
	951,44
	987,67
	1058,5

	2
	Производственные и коммунально-складские

территории.
	га
	25,1
	25,1
	88,92

	2.1
	Не действующие предприятия
	га
	15,1
	15,1
	-

	2.2
	Дороги
	га
	6,7
	6,7
	-

	2.3
	Акватория р.Усолки и др.
	га
	14,07
	14,07
	13,45

	2.4
	Лесные массивы
	га
	166,32
	166,32
	239,4

	2.5
	Земли с/х использования
	га
	3,5
	3,5
	6,27

	2.6
	Прочие территории
	га
	162,17
	162,17
	172,56

	3
	Население
	
	
	
	

	3.1
	Численность населения
	человек
	8519
	8520
	8540

	4
	Жилищный фонд.
	
	
	
	

	4.1
	Жилищный фонд-всего:
	тыс м2

общ.пл
	190,3
	204,5
	239,1

	4.2
	в т.ч.: муниципальный
	«-«
	12,5
	
	х

	
	частный
	«-«
	177,8
	
	х

	
	1-2 этаж. усадебный
	«-«
	174,6
	
	236,4


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2-этаж. секционный
	«-«
	15,7
	
	2,7

	4.3
	Деревянный
	«-«
	186,8
	
	х

	
	Кирпичный
	«-«
	3,5
	
	х

	
	С износом до 30%
	тыс.м2
общ.пл.
	22,3
	22,3
	239,1

	
	«-« от 31%д 65%
	«-«
	82,3
	82,3
	х

	
	«-« от 66% и выше
	«-«
	85,7
	х
	х

	4.4
	Убыль жилфонда
	«-«
	х
	85,7
	168,0

	
	в т.ч.: по технич. состоянию
	«-«
	х
	85,7
	168,0

	4,5
	Сохраняемый жилфонд.
	«-«
	х
	104,56
	22,3

	
	в т.ч.:1-этаж.усадебный
	«-«
	х
	90,08
	19,2

	
	2 этаж. усадебный
	«-«
	х
	0,53
	0,4

	
	2-этаж. секционный
	«-«
	х
	13,95
	2,7

	4,6
	Новое жилищное строительство
	«-«
	х
	100,0
	216,8

	
	в т.ч.:1-3 эт. усадебная
	«-«
	х
	100,0
	216,8

	4.7
	Размещается:

-на свободных территориях.
	«-«
	х
	7,7
	48,74

	
	-на реконструируемых территориях
	«-«
	х
	92,3
	168,06

	4.8
	Средняя обеспеченность на-

селения общей площадью

квартир.
	м2/чел
	22,3
	24
	28

	5
	Объекты социального и

культурно-бытового

обслуживания:
	
	
	
	

	5.1
	Детские дошкольные учреждения
	всего мест

на 1000ч.
	385
45
	410
48
	410
48

	5,2
	Общеобразовательные школы
	всего мест

на 1000ч.
	1374
161
	1374
161
	1460
170

	5.3
	Больницы
	всего коек
на 1000ч.
	140
16
	140
16
	140
13,53

	5.4
	Поликлиники
	всего пос./см
на 1000ч.
	350
24
	350
24
	350
35


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.5
	Предприятия торговли
	всего м2т.п.
на 1000ч.
	2016
237
	2150
252
	2570
300

	5,6
	Предприятия общественного питания
	всего пос./м

на 1000
	120
14
	260

31
	350
40

	5,7
	Предприятия бытового

обслуживания
	всего раб. м.

на 1000ч.
	х
	33
4
	60
7

	5,8
	Клубные помещения
	всего мест

на 1000ч
	400

47
	400
47
	1460
170

	5.9
	Спортзалы
	м2пл. пола

на 1000 чел
	430
50
	430
50
	683
80

	5.10
	Плавательные бассейны
	м2вод.
зер.
на 1000чел.
	х
	х
	214
25

	5.11
	 Бани
	всего п.мест

на 1000ч.
	40
5
	40
5
	60/7

	5.12
	  Пожарное депо
	а/маш.

1000 чел
	6
0,4
	6
0,4
	6/1а/маш.

на 4тыс./чел.

	5.13
	Общий строительный объем

зданий п с. Тасеево
	тыс.м.3
	163,9
	178,4
	262,5

	5.14
	Обеспеченность на 1 жителя

-всего по селу Тасеево.
	м3/чел.
	19,2
	21,0
	30,7

	5.15
	в т.ч.: учреждения непосред-

ственного обслуживания

населения по с. Тасеево.
	м3/чел.
	14,9
	17,0
	25,0

	6
	Транспорт.
	
	
	
	

	6.1
	Протяженность улично-дорожной сети,  в т. ч.
	км
	67,76
	80,2
	92,5

	
	- с твердым покрытием, из них
	км
	34,8
	61,2
	92,5

	
	- с капитальным покрытием
	км
	24,0
	46,4
	92,5

	6.2
	Протяженность магистральной улично-дорожной сети
	км
	6,75
	17,0
	28,3


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.3
	Строительство улично-дорожной сети
	км
	-
	12,4
	24,7

	6.4
	Реконструкция улично-дорожной сети
	км
	-
	20,0
	43,76

	6.5
	Протяженность улиц с автобусным сообщением
	км
	13,12
	25,05
	29,4

	6.6
	Плотность улично-дорожной сети, в т.ч.
	км/кв.км тер-ии
	5,04
	4,9
	5,65

	
	-магистральной
	-//-//-
	0,5
	1,04
	1,73

	6.7

	Плотность улиц с автобусным сообщением
	км/кв.км тер-ии
	0,98
	1,53
	1,8

	6.8
	Количество переездов и переходов через водотоки в т. ч.
	единиц
	10
	
	13

	
	- автомобильных мостов
	единиц
	6
	8
	8

	
	- пешеходных мостов
	единиц
	2
	-
	-

	
	- переходы по трубам
	единиц
	-
	3
	5

	6.9
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	машин
	-
	250
	300

	6.10
	АЗС
	единиц
	3
	4
	4

	6.11
	СТО
	постов
	-
	10
	13
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