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                          Введение
Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:5000. Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных объектов.

При разработке учитывалась «Комплексная программа социально-экономического развития с. Тасеево на период до 2017 года».

Для обеспечения безопасного и комфортного проживания людей проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, перечень которых приведен в библиографическом списке.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

1.1.Природные условия

  1.1.1 Климат

         Рассматриваемая территория расположена на Среднесибирском плоскогорье представляющим  собой сглаженное плато. Средние высоты левобережного рельефа реки Усолка в границах поселка варьируются в пределах 128 – 176,4м; правобереж-ного- 125,4-182м. Высотная разность составляет 54м.
 Климатические параметры  в границах рассматриваемой территории приняты по

результатам многолетних наблюдений на метеостанции «Троицкое». 

 Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наибольшая разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца  равна – 40,7 
[image: image2.wmf]o

С, а между максимумом и минимумом - 95
[image: image3.wmf]o

С. Температурный режим характери-зуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя суточ-ная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 13,1°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –-23°С. Температура воздуха наибо-лее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -51°С. Абсолютный минимум температур  – -57°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +17,7°С. Средняя максимальная +24,1°С. Продолжительность периода с о среднесуточной температурой менее 10°С – 268 дней. 

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (23.V) и продолжается до 10.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  65 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 18 октября происходит переход среднесуточных температур через 0(С к отрицательным значениям.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (15.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 3.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 30 марта.
Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1597ч в год, в том числе в июле – 258 ч, в декабре – 29ч. 
Характеристики ветрового и температурного режимов воздуха, облачности, атмосферных явлений и осадков, влажности воздуха и температурных параметров почв в рассматриваемых границах представлены в таблицах 1.1-1.6. В результате комплексного анализа климатических условий сделаны выводы и рекомендации.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА

                                                                                                                                                                                                                                    Таблица № 1.1.1

	№

п\п
	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I


	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/
	-23,0
	-19,8
	-11,2
	-0.9
	6,7
	14.4
	17.7
	14.1
	7.0
	-1,0
	-12.9
	-21,7
	-2.6

	2
	Средний минимум
	-29.6
	-27.4
	-20.2
	-8.3
	-1.1
	5.1
	8,8
	6.6
	0.8
	-5.6
	-18.2
	-28.0
	-9.8

	3
	Абсолютный минимум
	-57
	-54
	-48
	-37
	-20
	-8
	-2
	-5
	-17
	-35
	-53
	-55
	-57

	4
	Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха
	-48
	-43
	-37
	-23
	-10
	-3
	2
	-2
	-8
	-19
	-37
	-46
	-50

	5
	Средний максимум
	-16.5
	-11.2
	-2.4
	5.8
	14.5
	22.6
	25.5
	21.8
	14.1
	4.4
	-7.6
	-16.3
	4.6

	6
	Абсолютный максимум
	6
	7
	16
	25
	34
	37
	38
	36
	29
	23
	10
	7
	38

	7
	Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха
	-3
	0
	9
	16
	27
	31
	32
	30
	24
	16
	4
	-2
	33

	8
	Дата первого заморозка:

самая поздняя                                                               средняя
	
	
	
	
	
	
	
	21
	22


	
	
	
	

	9
	Дата последнего заморозка:

самая ранняя

средняя
	
	
	
	
	31
	21
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Даты наступления и прекращения устойчивых морозов:

наступление

прекращение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 28,9 
[image: image4.wmf]o

С.Средняя температура отопительного периода – 9,9 
[image: image5.wmf]o

С. Его продолжительность - 253 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ

                                                                                                                                                                                                                                    Таблица № 1.1.2

	№

п/п


	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I


	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	
	Температуры поверхности почвы

 /в градусах по шкале Цельсия/:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	средний минимум
	-32
	-31
	-24
	-10
	-2
	6
	10
	7
	1
	-6
	-20
	-30
	-11

	2
	средний максимум
	-18
	-12
	-1
	8
	26
	36
	40
	33
	20
	6
	-8
	-17
	9

	3
	абсолютный минимум
	-59
	-58
	-50
	-40
	-20
	-7
	-1
	-5
	-16
	-36
	-54
	-56
	-59

	4
	абсолютный максимум
	4
	5
	15
	31
	50
	55
	59
	56
	38
	26
	8
	5
	59

	5
	                           средняя температура
	-24
	-22
	-13
	-2
	10
	19
	23
	18
	8
	-1
	-13
	-23
	-2

	6
	Средняя дата первого заморозка
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	

	7
	Средняя дата последнего заморозка
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Средняя дата устойчивого промерзания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	
	

	9
	Средняя дата полного оттаивания
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	


Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97см ; наименьшая - 65 см; наибольшая – 173 см.                         

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Таблица № 1.1.3

	№

п/п


	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I


	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/
	77
	74
	69
	64
	61
	67
	74
	80
	82
	79
	79
	78
	74

	
	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	в час
	78
	78
	80
	80
	82
	92
	95
	96
	93
	85
	80
	79
	85

	3
	в семь часов
	78
	78
	81
	76
	70
	76
	84
	90
	92
	86
	81
	79
	81

	4
	в тринадцать часов
	73
	63
	53
	45
	43
	48
	54
	58
	60
	64
	73
	76
	59

	5
	в девятнадцать часов
	78
	75
	64
	54
	48
	54
	63
	76
	84
	79
	80
	79
	69

	6
	Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков 
наблюдения и более 80% в 13 часов
	0.0

7.3
	01.

1.4
	2.0

1.6
	7.7

1.8
	12.7

2.8
	5.1

2.3
	1.8

3.1
	0.7

4.2
	0.8

5.6
	0.7

7.9
	0.04

8.7
	0.0

11.1
	31.6

57.7


ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Таблица № 1.1.4

	№

п/п


	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	Число ясных дней по общей облачности:
	3.5
	3.8
	3.7
	2.8
	1.8
	2.1
	2.9
	3.3
	2.8
	1.6
	2.1
	3.1
	34

	2
	Число ясных дней по нижней облачности
	16.5
	17.2
	17.0
	12.8
	10.0
	10.4
	12.3
	9.9
	8.6
	6.4
	10.8
	14.7
	147

	3
	Число пасмурных дней по общей облачности
	13.5
	10.5
	10.5
	10.5
	12.3
	11.8
	10.8
	10.9
	13.4
	18.4
	16.4
	14.7
	154

	4
	Число пасмурных дней по нижней облачности
	1.7
	0.7
	0.8
	2.1
	2.7
	1.6
	1.8
	2.8
	4.8
	6.6
	3.6
	2.1
	31

	5
	Среднее число дней с туманом
	4
	2
	0.9
	0.7
	1
	3
	8
	9
	5
	0.9
	0.7
	4
	39

	6
	Среднее число дней с грозой
	-
	-
	-
	-
	2
	7
	8
	5
	0.9
	0.03
	-
	-
	23


ХАРАКТЕРИСТИКА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица  № 1.1.5

	№п/п


	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XI-III
	IV-X
	год

	1
	Среднее количество осадков  мм
	18
	14
	12
	20
	36
	47
	64
	59
	50
	41
	33
	28
	105
	287
	392

	
	
	% обеспеченности осадков 
	Зафиксированный за период наблюдений

	
	
	наибольшее количество
	наименьшее количество
	максимум
	минимум

	
	
	10
	5
	2
	80
	90
	95
	1946год
	1929год

	2
	Годовое количество осадков различной обеспеченности мм
	490
	520
	555
	345
	320
	300
	
	

	3
	
	% обеспеченности осадков
	Зафиксированный за период наблюдений

	
	
	63
	20
	10
	5
	2
	1
	средний максимум
	абсол. максимум

	
	Суточный максимум осадков различной обеспеченности мм
	21
	35
	45
	56
	76
	96
	28мм
	93мм

	4
	
	Осадки  /мм/

	
	
	0,1 - 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 5,0
	5,0 – 10,0
	10,0 – 20,0
	20,0 – 30,0
	30,0 и более

	
	Число дней с осадками различной величины за год
	168
	126
	95
	21
	6
	1
	0.3

	5
	
	Появление снежного покрова
	Образование устойчи-вого снежного покрова
	Разрушение устойчиво-го снежного покрова
	Сход снежного покрова

	
	
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее

	
	Даты снежного покрова
	13.IX
	1.XI
	9.X
	6.X
	12.XI
	24.X
	9.IV
	12.V
	23.IV
	13.IV
	22.V
	30. IV 


Окончание таблицы № 1.1.5

	6
	
	Высота снежного покрова /см /

	
	
	11-20 
	21-30
	31-40 
	41-50 
	51-60 
	61-70 
	71-80 
	81-90 

	
	Повторяемость зим с различной максим. декадной высотой снежного покрова, % 
	-
	-
	2
	15
	20
	31
	24
	8

	7
	
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	

	
	Средняя декадная  высота снежного покрова, см
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	поле

	
	
	
	
	5
	12
	19
	25
	31
	36
	41
	45
	49
	52
	55
	58
	58
	60
	61
	59
	50
	35
	18
	

	8
	Высота снежного

покрова на пос-ледний день декады, см
	
	
	9
	18
	26
	32
	35
	42
	47
	52
	56
	56
	59
	61
	62
	63
	64
	61
	43
	22
	
	поле

	
	
	
	6
	8
	14
	24
	31
	36
	42
	47
	51
	52
	55
	57
	60
	59
	60
	62
	58
	51
	37
	14
	лес


        Число дней со снежным покровом – 187. Наибольшая за зиму декадная  высота снежного покрова, измерена на поляне, достигает:  средняя - 64 см, максимум –90см. минимум - 52см; измеренная в лесу под кронами деревьев:  средняя - 64 см, минимум – 41 см, максимум – 79 см.
        Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА

Таблица  № 1.1.6

	№

п/п


	Наименование параметра
	I


	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек
	1.5
	1.6
	2.0
	2.4
	2.5
	1.9
	1.5
	1.5
	1.6
	2.3
	2.1
	1.7
	1.9

	2
	Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/
	0.2
	0.3
	0.6
	0.6
	1.0
	0.3
	0.3
	0.1
	0.1
	0.5
	0.3
	0.4
	5

	3
	Наибольшее число дней с сильным ветром
	2
	3
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	13

	4
	Повторяемость направ-лений ветра и штилей, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С
	4
	5
	2
	3
	6
	5
	9
	9
	4
	2
	3
	5
	5

	
	СВ
	4
	5
	3
	3
	5
	6
	12
	10
	7
	3
	4
	8
	6

	
	В
	3
	3
	4
	5
	5
	6
	11
	9
	9
	4
	3
	2
	5

	
	ЮВ
	9
	10
	12
	9
	8
	10
	8
	10
	10
	9
	6
	7
	9

	
	Ю
	14
	15
	18
	14
	10
	14
	12
	10
	14
	17
	15
	11
	13

	
	ЮЗ
	42
	40
	36
	34
	28
	28
	21
	23
	32
	42
	45
	45
	35

	
	З
	19
	17
	19
	23
	25
	20
	16
	17
	17
	18
	19
	16
	19

	
	СЗ
	5
	5
	6
	9
	13
	11
	11
	12
	7
	5
	5
	6
	8

	
	Штиль
	27
	23
	18
	13
	11
	13
	17
	20
	21
	13
	18
	24
	18




Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра южного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осенний и весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 1,5 – 2,5 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

1.1.2 Геологические и геоморфологические условия в границах проектирования
         Геологическое строение проектируемого района выражено осадочными поро-дами, изверженными породами различного состава и возраста: порды кембрия, карбона, перми, юры, мела и современные отложения.
         Наиболее древними осадочными образованиями являются кембрийские отложе-ния. Кембрий представлен тремя отделами и сложен конгломератами, песчаником, аргиллитами, доломитизированными известняками. Стратиграфически выше кембрия с угловым несогласием залегают отложения нижнего силура. Это светло – серые квар-цевые песчаники и гравелиты дзержинской свиты.

        На отложениях нижнего силура залегают средне – девонские образования, состо-ящие из аргиллитов, песчаников, гравелитов, известняков.

        На девонских породах залегает угленосная толща пермокарбона, представленная тунгусской свитой, состоящей из конгломератов, песчаников, алевролитов и аргилли-тов, среди которых содержатся пласты бурых углей. Наибольшим распространением пользуются юрские отложения, представленные серыми песчаниками-гореликами, алевролитами, аргиллитами и пластами бурых углей. Пермо - карбоновые отложения имеют достаточно широкое распространение на исследуемой площади в бассейне реки Усолка. Отложения пермокарбона представлены серыми ожелезненными средне-зернистыми песчаниками  с линзами плотных крупнозернистых слюдистых песчани-ков. Общая мощность отложений листвяжинской и клинтайгинской свиты составляет 160-180м.

      Отложения илекской свиты согласно, с постепенным переходом залегают на верх-неюрских отложениях, выполняя узкую синклиналь, протягивающуюся с юга от с. Большая Степь дор. Мурмы на севере. Характерной особенностью отложений илек-ской свиты является пестрая окраска с преобладанием красных, фиолетовых и голу-бовато – зеленых тонов. На юрских отложениях здесь залегают алевролиты красные 

и сиренево - красные, замещающиеся кверху песчаниками желтовато – серыми, розо-выми и оранжевыми, содержащими прослои красно – бурых слюдистых алевролитов 

и аргиллитов. Мощность свиты составляет 200м.

      Четвертичные отложения покрывают сплошным плащем все вышеописанные комплексы осадочных образований. Они представлены аллювиально – делювиальны-ми суглинками, супесями, лессовидными супесями. Мощность четвертичных отложе-ний колеблется в пределах 5-15м.

      По долинам рек развиты аллювиальные суглинки, пески и галечники. Магматичес-кие породы описываемого района представлены докембрийскими гранитами, дойками диабазов и сибирскими трапками.

По геоморфологическому положению территория рассматриваемого района вхо-дит в северо-западную часть Канско – Тасеевской докембрийской впадины, располо-

женной на юго-западной окраине Сибирской платформы. 
1.1.3 Гидрогеологические условия района проектирования

Гидрогеологические условия района очень сложные. Подземные воды приуро-чены к различным по генезису и составу породам, которыми выполнены различные тектонические структуры. В зависимости от условий питания, движения, разгрузки, степени обводненности пород и приуроченности к тем или иным литологическим разрезам выделяются различные водоносные горизонты и комплексы.

1. Водоносный горизонт аллювиальных песчано – галечниковых отложений.
Подземные воды горизонта связаны с песчано – галечниковыми  отложениями низких террас рек Тасеева и Усолка. Мощность отложений составляет 5 – 15м, местами достигает 30 – 40м.

 Воды, приуроченные к песчано – галечниковым отложениям, грунтовые. Зале-гания от 1 до 5м, иногда от 10 до 15м. Питание горизонта происходит за счет инфильт-рации атмосферных осадков. Разгрузка горизонта происходит в долинах рек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – кальциевые с минерализацией 0,5 – 1г/л. Жесткость не превышает 7мг-экв/л. Данный горизонт широко используется  для водоснабжения усадебной застройкой.

2. Водоносный комплекс углисто – глинистой толщи средней юры.

Углисто – глинистая толща пород широко распространена на юге села. Разрез представляет чередование глин, алевролитов, песчаников и песков с прослоями бурого угля. Воды, приуроченные к этому комплексу, поровопластовые, слабонапорные. Глубина залегания 10 – 15м. Обводненность пород зависит от степени трещинова-тости и уменьшается с глубиной. В среднем удельный дебит скважин составляет 0.1-0.2 л/сек. Пополнение запасов подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – натриевые и гидрокарбонатно – кальциевые с минерализацией 0,5 – 1г/л и жесткостью до 7 мг-экв/л.

Воды данного комплекса пригодны для водоснабжения.

3. Водоносный комплекс песчано-углистой толщи среднего карбона и нижней перми.

Песчано-углистая толща распространена в юго – восточной части села и представлена чередованием алевролитов, аргиллитов, песчаников, глин и углей. Водовмещающими являются  песчаники и угли. Мощность песчаников изменяется от 0.5 до 3м. В кровле и подошве водовмещающих пород залегают слабопроницаемые водоупорные аргиллиты и алевролиты. Подземные воды трещинно - пластовые, напорные. Уровень подземных вод 20 - 30м. Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глубиной. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет перелива вод в местах гидравлической связи с вышележащими водоносными горизонтами. 
По своим физико – химическим свойствам воды данного горизонта удовлетво-ряют требования к питьевой воде.

4. Водоносный комплекс терригенных пород верхнего кембрия и ордовика.

Водоносный комплекс терригенных пород широко распространен в междуречье Усолка – Подкаменная. Стратиграфически он соответствует эвенкийской и луговой свитам, сложенный мергелями, алевролитами, песчаниками. Подземные воды здесь напорные, трещинно – пластовые, залегают на глубине 50 – 200м. Обводненность пород зависит от степени трещиноватости. Дебит скважин, вскрывших породы этого комплекса, не превышает 0.5 – 1 л/сек. В химическом составе преобладают гидрокар-бонаты кальция и натрия. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока вод из вышележащих водоносных горизонтов. Раз-гружаются воды в речных долинах. 
1.1.4 Гидрологическая характеристика

Гидрография в границах поселковой черты представлена рекой Усолка, рекой Шумиха и ручьями Филиктор /Аниськин/ и Плехановский.

Река Усолка является основной водной артерией проектируемого района, а так-же левым притоком реки Тасеева (бассейн р.Ангары) и впадает в нее на 57км от устья. Образуется в пределах Канско – Рыбинской равнины слиянием р. Кайтуш и ручья, вытекающего из болота. Площадь водосбора составляет 9070 км2.Общая длина водотока 356км. В нижнем течении долина реки достигает ширины 1 – 2 км, где четко прослеживаются две террасы: пойменная - высотой 3 – 4 м и надпойменная - высотой 8 – 10 м. Долина реки ассиметрична, правый берег крутой, левый пологий. Ширина долины 300 - 400 м, русло извилистое песчаное, слабодеформирующееся, часто меандрирует. Пойма реки заболочена, заросшая кустарником и хвойным лесом. Ширина реки 10- 12 м, глубина 0,8- 1,0 м.
Для реки характерно высокое половодье и летние паводки /характеристики представлены в табл.1.1.8-1.1.10/. Половодье обычно наблюдается в конце апреля. Среднемноголетний расход половодья равен  1080 м3/с. (2930 м3/с – 12.05.1966 г, 647 м3/с – 05.06.1974 г.). С 20 октября по 20 ноября река замерзает и держит лед 170 – 185 дней. В конце апреля начинается ледоход.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 355 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.

Максимальный уровень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеороло-гического центра г. Красноярска –132,92м* БС /Створ водопользования расположен в 99 км от устья/. По данным МЧС села Тасеево за период с 1938 г. по 2009 г. Усолка максимально поднималась на 810см в 1966году 6 мая, достигая отметки 143,2м.
Питание реки Усолка осуществляется за счет атмосферных осадков,  грунтовых и талых вод и многочисленных притоков: вышевпадающих правых_на территории Тасеевского района - р. Плотбинка, р. Шумиха /приток в поселковой черте/ и вышевпадающих левых - р.Хандала, руч. Кривой и ручьи Плехановский и Филиктор, впадающие в нее в границах села. Ниже по течению ее воды пополняются реками и ручьями, наиболее крупные из которых слева – Мурма, Копотиловка, Бол. Ваховка и справа – Глинная, Черная, Брякич 3-й, Горевка, Кукла. 

Гидрологические характеристики р.Усолка приведены по данным наблюдений водомерного поста с. Троицк, расположенного в 32 км от села Тасеево /ниже по тече-нию/из справочника «Ресурсы поверхностных вод»/Ангаро – Енисейский район, т.16/ и представлены в табл.1.1.7 – 1.1.10. 
 Ручьи Плехановский, Аниськин и Шумиха в зимний период перемерзают, а в жаркое сухое лето частично пересыхают. 

Грунтовые воды залегают на глубине 6 - 18 м, они вскрыты шахтными колодца-ми, имеют небольшой дебит, очень жесткие.

Подземные воды правобережной части находятся в кварцевых песчаниках силу-рийского периода. Воды безнапорные, их уровень фиксируется на глубине 20-32м. 
___________________________________________________________________

* Ввиду разночтения данных необходимо их уточнение путем регулярного наблюдения параметров на гидропосту, установленному в с.Тасеево.

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ
 

                                                                                                                                                           Таблица № 1.1.7

	№

п\п
	Река-пункт
	Длина реки

км
	Площадь

водос-бора

км2
	Озер-

ность

%
	Заболо-

чен-

ность

%
	Лесис-

тость

%
	Сред.

уклон

реки

‰

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Река Усолка /с.Троицкое /
	356
	10800
	
	7
	73
	0.5

	2
	Река Шумиха
	24
	*
	*
	*
	*
	*

	3
	Ручей Аниськин /Филиктор/
	14
	*
	*
	*
	*
	*

	4
	Ручей Плехановский
	22
	*
	*
	*
	*
	*



РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ
                                                                                                                           Таблица № 1.1.8

	№

п\п
	Река-пункт,

характеристика,

год
	Дата
	Наибольший

расход воды и дата
	Продолжительность половодья
сут.
	Сток

половодья 

в % от

 годового


	Слой стока

за

половодье

мм

	
	
	начала поло-водья
	макс.

расхо-

да
	оконча

ния 

поло

водья
	средне-

суточн.

м3/с
	сроч-

ный

м3/с
	дата

срочного

расхода
	
	
	

	1
	РекаУсолка

/с.Троицкое/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	наибольшее раннее/год
	6.IV

1961
	26. IV
1961
	31.V
1962
	343
	355
	1951
	90

1961
	87
	90

	
	наименьшее

позднее/год
	1.V
1965
	27.V
1946
	4.VI
1961
	112
	114
	1946
	38

1962
	54
	28

	
	средний
	20.IV
	13.V
	21.VI
	202
	207
	
	63
	68
	51


ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЖДЕВОГО ПАВОДОЧНОГО СТОКА РЕКИ УСОЛКА

               ЕДИНИЧНЫЕ НАИБОЛЬШИЕ ПАВОДКИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

                                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 1.1.9
	№ п/п
	Характерис-тики

за период

наблюдения
	Предпаводоч-ный

расход воды

м3/с

дата
	 Наибольший

срочный расход

 м3/с

дата
	Дата оконча-ния паводка
	Продолжительность паводка

/сутки/
	Слой стока за весь

паводок

мм

	
	
	
	
	
	подъема
	спада
	общая
	

	1
	Средний
	18,5

24.07
	37,2

30.07
	11.08
	6
	12
	18
	3,3

	2
	 Наибольший /ранний/
	45,6

31.05.62
	97,3

2.06.62
	06.06.62
	12
	22
	31
	17

	3
	Наименьший

/поздний/
	6,41

21.09.65
	13,6

8.10.59
	05.10.50
	2
	4
	6
	0


МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЬШИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ

                                                                                                                                                                                                                    Таблица № 1.1.10

	Река-пункт
	Характеристики паводков
	                  Максимальные расходы воды и слои стока

         дождевых паводков различной обеспеченности

          %

	
	за период наблюдений

наибольшие
	за многолетний период

средние
	

	
	расход    воды

м 3/сек

    год
	слой

стока

мм

год
	модуль

 стока

 л/сек 

   км2
	расход    воды

     м3/сек

  год
	   слой 

  стока

мм

год
	 модуль

стока

л/сек

 км2
	

	
	
	
	
	
	
	
	    0,1
	      1
	      2
	      5
	     10
	     25

	Река Усолка

 /с.Троицкое/
	97,3

1960
	      17
	10,7

1960
	35,2
	
	3,88
	157
	112
	97,1
	78,5
	
63,3
	42,1


1.1.5 Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы 

Минерально-сырьевые ресурсы административного района представлены месторождениями бурого угля, торфа, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, камня строительного, прочих строительных песков, гипсов и ангидритов для але-

бастра и строительных изделий, грунтов, солей натриевых /рассолы/. Проявления выражены горючим газом, каменными, бурыми и сапропелитовыми углями, торфом, железом, медью, свинцом и цинком, алюминием, ураном, кварцем, тальком, поде-лочными камнями, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, глинами туго-плавкими, песками стекольными, прочими строительными песками, песчано – гравийными материалами, камнями строительными, карбонатными породами для строительной извести, гипсами и ангидритами для алебастра и строительных изделий, песком формовочным, сапропелем, солью каменной, рассолами, солью калиевой, подземными минеральными и пресными водами.
        В радиусе 6 км от существующих границ райцентра сосредоточены месторож-дения и проявления бурого и каменного угля, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, прочих строительных песков, песчано – гравийных материалов, камня стро-ительного и поделочной окаменелой древесины, грунтов для рекультивации отрабо-танного пространства при добыче полезных ископаемых, залежи подземных пресных вод.

          Каменный уголь. В 6км на северо-запад от поселка, на правом берегу р. Мурмы расположено Усть - Мурминское проявление /15П/. Выработками вскрыт пласт угля нижнепермского возраста. В кровле пласта залегают пески с прослоями глины и мелкими углистыми и каолинизированными включениями. В подошве пласта залегают глины. Уголь рыхлый, содержит много отпечатков растительного детрита. Слои нижнепермских отложений залегают почти горизонтально.

Бурый уголь . Суховское месторождениями бурого угля, разрез «Тасеевский»/в табл.1.1.11-/1М/- расположено в 6км юго-западнее райцентра. Промышленная угле-носность связана со среднеюрскими нерасчлененными отложениями, вмещающими 2-3 пласта бурого угля. Ширина сажистых углей достигает 300 м, мощность – от 1,015 до 1,45 м, средняя – 0,7м. Глубина залегания пласта в пределах месторождения  колеб-лется от 5,3 до 68,45 м. Уголь пласта Тасеевский бурый, технологической группы 2Б.

Средние показатели качества угля: влажность рабочая – 33,8 %; зольность чистого угля – 9,5 %, а с учетом засорения породными прослоями – 9,7 %; массовая доля серы – 0,88%; удельная теплота сгорания – 6714 ккал/кг, низшая – 3398 ккал/кг; содержание в горючей массе углерода – 71,59%, водорода – 5,08%, кислорода – 22,22%.. С 1992 года добыто 25 тыс. т бурого угля. Общая площадь месторождения составляет 9км2.

        В обводнении месторождения принимают участие поровопластовые воды подсти-лающих песчаников средней юры, угольного пласта Тасеевский  и пород вскрыши, а также атмосферные осадки. Водопритоки за счет подземных вод составляют 35 - 390 м3/час, с учетом ливневых осадков - 45 – 468 м3/час. Для питьевого водоснабжения приемлемы подземные воды подстилающих песчаников, на производственные нужды – дренажные воды, запасы которых по кат. С1 составляют 66 м3/час. Юго-западнее обнаружено месторождение №2- резервное, а в 2км от поселковой черты в южном направлении – Хандалинское проявление бурого угля /9П/. Угленосность связана с юрскими отложениями и представлена тремя угольными пластами / Тасеевский, Хандалинский и Спутник/. Угленосная пачка прослеживается на расстоянии 6 км при мощности 1,25-1,55м. Зольность угля Тасеевского пласта на сухую массу по углю – 13,63%, а Хандалинскго пласта – 22,71%, влага – 10,42 – 11,28%.Мощность пород вскрыши колеблется от 25,7 до 47,6м. Линейный коэффициент вскрыши составляет 26,3.

        Мурминское проявление расположено в 6км северо-западнее райцентра/5П/. Среди юрских отложений фиксируется выход Мурминского пласта на расстоянии 11км от долины р. Филиктор на юге до р. Мурма севере при мощности пласта 2,68м /среднее/. Угольный пласт имеет преимущественно западное падение под углом 1 - 2
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.

Зольность угля на сухую массу составляет 15,11%. Мощность пород вскрыши колеб-лется от 21 до 56,3 м.
Песчано – гравийные материалы. Проявление /1П/ расположено в центре села Тасеево. Выявлено местным населением. На левом берегу р.Усолки выработками вскрыты аллювиальные четвертичные отложения, представленные песчано – гравий-ным материалом (ПГМ). Наблюдаются прослойки ПГМ мощностью до 0.5м, богатые галькой/до 60%/. Размеры гальки от 1 до 4см..в поперечнике. Песок от мелко -  до крупно - зернистого, слегка глинистый. Большая часть залежей сложена материалом с малым количеством гальки. Видимая мощность – 5-10м. Общее содержание гальки – 14,6%, песка – 85,4%. Гранулометрический состав песка по фракциям: 2.5мм -9.6%; 1.2мм – 7.6%; 0.6мм – 19.1%; 0.3 мм – 28.4%; 0.15мм – 15.18%; менее 0.15 мм – 20.12%. Гравий и песок содержат органические примеси и глинистые частицы. Прогнозные ресурсы не оценивались. Проявление периодически разрабатывалось с целью ремонта трактовых и проселочных дорог.
Прочие строительные пески. Известно проявление /1П/ Средне – Тасеевское, расположенное в селе Тасеево, у моста через реку Усолка, где карьером вскрываются песчано-гравийные отложения  пермо-карбонового возраста. Выявлено в 1962 году КГУ. Песчано-гравийный материал содержит 14,6% гравия и 85.4% . Гранулометри-ческий состав песка по фракциям в %: 2.5мм-9.5; 1.2мм – 7.6; 0.3мм – 28.4; 0.15мм – 15.1; менее0.15мм – 19.5. Песок содержит до 10% глинистых частиц и сильно загрязнен органическими примесями. Прогнозные ресурсы не оценивались.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича. Известно Усолкинское месторож-дение, /1М/,расположенное в 4км ок северо-западу от райцентра Тасеево. Разведано с 1983 года. Приурочено к четвертичным отложениям, повсеместно развитым в районе, перекрывающим породы мезозоя и палеозоя. Продуктивной толщей является пласто-образная залежь мощностью от 5,8 до 14м, в среднем 10,7м, площадью1км 2 Представлена суглинками темно-бурого, бурого, оранжево-бурого и светло-бурого цветов, комковатой структуры. По содержанию тонкодисперсных фракций суглинки являются низкодисперсным сырьем. По огнеупорности суглинки относятся к легко-плавкому сырью /1200-1240 
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 С/, по спекаемости – к неспекающимся / водопоглоще-ние - 10,8-15,5%/. Сырье пригодно для производства кирпича керамического полнотелого методом пластического формования при естественной сушке сырца, отвечающего требованиям ГОСТ 530-80 для марок 175-300, Мрз 35-50. Рекомендуе-мый состав масс: суглинки с 10% добавлением опилок; суглинки с 10% добавлением опилок и 5% - шамота. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Месторождение не разрабатывает-ся , является объектом государственного резерва.

На западной окраине села расположено Тасеевское месторождение /2М/- табл. № 1.1.11. Разведано в 1955 году. В геологическом строении месторождения принима-ют участие глинисто-песчаные отложения четвертичного возраста, залегающие на размытой поверхности пермо-карбоновых отложений. Вскрытая мощность четвертич-ных отложений – 14м. В разрезе:

- почвенно-растительный слой- 0.2-0.7м; 

-суглинки пылеватые, средние и тяжелые, желтовато-бурого цвета мощностью 2.7-5.1м; 

-супесь мелко-зернистая буровато-желтого цвета- 0,3-2.0м;

-песок кварциево-полевошпатовый желтовато-серого цвета, мелко и среднезернистый -4.8м;

- суглинок илистый, темно-серый с зеленоватым оттенком – 2.3м;

-супесь мелкозернистая, зеленовато-серого цвета, вскрытая мощность-2м.  

Полезным ископаемым являются суглинки второго слоя мощностью 3.5м.

Испытаниями, проведенными на Красноярском кирпичном заводе, установлена пригодность суглинков для получения кирпича обыкновенного марки не ниже 75 по ГОСТ 530-54 при условии добавления в них 10% опилок с сушкой  в искусственных камерных сушилках в течение 44-48 часов при температурном обжиге 980-1020 
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С.

Гидрогеологические условия месторождения простые. Водоносными являются пески, залегающие ниже подошвы полезного ископаемого. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород 5м.
Месторождение разрабатывалось Крайколхозстройобъединением до 1985года. Сезонным кирпичным заводом выпускался кирпич марки 100 по ГОСТ 530-80.
У восточной окраины села расположено проявление /4П/- Тасеевское-1. В не-больших многочисленных карьерах вскрыта залежь суглинков видимой мощностью 1.5-2м. Суглинки серовато- бурого цвета, пористые, лессовидные. Залежи распростра-нены на значительной площади. По физико-механическим показателям суглинки пы-леватые. Гранулометрический состав по фракциям:

- 0.5-3мм – 3.45%;

- 0.05-0.5мм – 58.25%;

- 0.05-0.005мм – 22.12%;

- менее 0.005мм – 19.63%.

Число пластичности -11, формовочная влажность – 16,55%, по отношению к сушке - малочувствительные с коэффициентом 0,62, воздушная усадка - 6%. Суглинки пригодны для выработки кирпича обыкновенного невысоких марок пластическим методом формовки. Прогнозные ресурсы оценены в 5 млн. м3.
Камни строительные. Обнаружены в 1км от северной границы села. Проявление не оценивалось, не эксплуатировалось, не лицензировано.

Поделочная окаменелая древесина. Тасеевское проявление /1П/ расположено на южной окраине села Тасеево. Серые среднезернистые песчаники пермокарбона с линзами крупнозернистых слюдистых песчаников содержат окаменелые стволы деревьев. Прогнозные ресурсы не оценивались.

Грунты. Суховское месторождение  /1М/ расположено в 6км юго-западнее райцентра. Предварительно и детально разведаны в 1986-1988гг. ПГО «Красноярскгеология». Месторождение приурочено к четвертичным отложениям, повсеместно развитым в районе, перекрывающим породы мезозоя и палеозоя. Находится во вскрыше одноименного месторождения бурого угля. Продуктивной толщей является пластообразная залежь мощностью от 5,6 до 15м, в среднем 10,9м, площадью 1км 2. Представлена суглинками темно-бурого, бурого, оранжево-бурого и светло-бурого цветов, комковатой структуры. Средняя плотность суглинков – 1.7 т/м3

Коэффициент разрыхления – 1.25, естественная влажность – 6.56 – 20.31%. По содер-жанию тонкодисперсных фракций суглинки являются низкодисперсным сырьем. В технических границах карьера  ТКЗ ПГО «Красноярскгеология» утверждены запасы плодородного слоя почвы для биологической рекультивации (ГОСТ 17.5.1.01-83) по кат.А+В+С1 в количестве 1388 тыс.м 3 и четвертичных суглинков для подпочвенной рекультивации по кат.А+В+С1 в количестве 14539 тыс.м 3 .Часть запасов складирована в отвалах. 
Сводная характеристика  близлежащих к поселку месторождений полезных, ископаемых представлены  в таблице 1.2 и на схеме охраны окружающей среды.

Лесные ресурсы. Район богат природными лесными ресурсами. Лесами занято более 70% площади района. Запасы эксплуатационных насаждений активно истощаются в силу интенсивного их освоения за последнее десятилетие и требуют восстановления. С восточной стороны село Тасеево окаймляют леса Усольского лесничества, которое осуществляет в нем рубки ухода, санитарные рубки и выращивает в лесопитомнике зеленые насаждения для восстановления погибших деревьев и озеленения села. С южной стороны к селу примыкают хвойные лесные массивы, которые можно использовать в рекреационном назначении. Среди лесных пород преобладают мягколиственные и темнохвойные породы. 

В поселковой черте 50% территории занято землями сельскохозяйственного назначения и сельскими лесами, представленными преимущественно сосной и сосредоточенными в сосновых борах, окаймляющих село с южной, восточной сторон, а также расположенных в границах села.  

       Рекреационные ресурсы.  В ресурсно-рекреационной системе Красноярского края Тасеевский район не относится к самым благоприятным, но тем не менее обладает определенными ресурсами для организации и развития массового круглогодичного и сезонного отдыха, как кратковременного, так и длительного. Живописный рельеф, благоприятные для купания река Усолка со своими притоками, эстетическая  ценность природного ландшафта, наличие дикоросов в окружающих поселок лесах, а также присутствие в 10км от села минеральных вод – предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей Тасеевского района и районного центра. 

В настоящее время на берегах реки Усолка имеются три пляжных площадки, необорудованных и неустроенных. В районном центре есть незначительные по площади лесопарковые зоны. С южной  и восточной сторон к селу примыкают большие красивые сосновые боры. 

Собственных баз выходного дня и лыжных баз райцентр не имеет.
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ  К СЕЛУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  И  ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  

Таблица № 1.1.11
	№п/п
	№ на плане
	Вид полезного ископаемого
	Наименование

месторождения
	Степень

освоения
	Масштаб-ность
	Единица

измерен.
	Запасы, учтенные балансом
	Запасы, не учтенные балансом
	Прогноз-ные ре-сурсы Р1

	
	
	
	
	
	
	
	А+В+С1
	С2
	А+В+С1
	С2
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1/М/
	Бурый уголь
	  Суховское: раз-

рез Тасеевский


	разраба-

тываемое
	М
	млн.т
	22.413
	
	
	
	

	2
	2/М/
	
	Суховское
	резервное
	С
	млн.т
	
	8,431
	
	Р1- 65

Р2-100

	3
	5/П/
	
	Мурминское /проявление/
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	4
	9/П/
	
	Хандалинское

/проявление/
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	5
	1/П/
	Песчано-гравийные материалы
	Тасеевское

/проявление/
	резервное
	М
	тыс. м3
	Ресурсы не оценивались

	6
	1/М/
	Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича
	Усолкинское
	резервное


	М
	тыс. м3
	2090
	
	
	
	Не

оцени-вались
5 

	7
	2/М/
	
	Тасеевское
	резервное
	М
	тыс. м3
	2042
	
	
	
	

	8
	4/П/
	
	Тасеевское - 1
	резервное
	
	тыс. м3


	1500
	
	
	
	

	9
	15/П/
	Каменный уголь
	Усть-Мурминское
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	10
	6/П/
	Камни строительные
	Мурминское /проявление/
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	11
	1
	Поделочная окаменелая древесина
	Тасеевское
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались

	12
	1/П/
	Прочие строительные пески
	Средне-Тасеевское
	резервное
	
	млн.т
	Ресурсы не оценивались


Окончание таблицы № 1.1.11 
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	13
	1/М/
	Грунты
	Суховское 
	резервное
	
	тыс. м3
	                                15927

	14
	1/П/
	Пресные подземные воды
	Карьерные воды на разрезе «Тасеевский»
	используемые
	Предельная глубина изучения и добычи-150м
	м3/сут
	400


1.2 Комплексная оценка природных условий

          В данном проекте проведен комплексный анализ климатических факторов и природных ресурсов в границах рассматриваемого района, в результате которого дана оценка природно-климатических условий для выполнения строительства, сделаны выводы и даны рекомендации для определения возможных направлений развития этого района. 

Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наибольшая разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца  равна – 40,7 
[image: image9.wmf]o

С, а между максимумом и минимумом - 95
[image: image10.wmf]o

С. Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 13,1°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –-23°С. Температура воздуха наибо-лее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -51°С. Абсолютный минимум температур  – -57°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +17,7°С. Средняя максимальная +24,1°С. Продолжительность периода с о среднесуточной температурой менее 10°С – 268 дней. 


Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико. Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 28,9 
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С.Средняя температура отопительного периода – 9,9 
[image: image12.wmf]o

С. Его продолжительность - 253 суток.
         По строительно-климатическому районированию  село Тасеево расположено в I климатическом районе с подрай-оном IВ. Грунты в основном непросадочные. Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97см ; наимень-шая - 65 см; наибольшая – 173 см. Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интер-вале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяй-ственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

           В районе проектирования преимущественно дуют ветра южного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осенний и весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 1,5 – 2,5 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.
Количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произрастания зерновых, зернофуражных, выращиваемых в районе.
Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно-растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов. Вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех сельскохозяйственных культур.

Наиболее характерными чрезвычайными ситуациями природного явления являются половодье и паводок, во время которых происходит подъем уровня воды в реках и их притоках, что неблагоприятно сказывается на состоянии низинных и пойменных участках рек, на которых расположены населенные пункты. А также лесные пожары, возникающие по причине человеческого фактора.

Т.о. неблагоприятными для освоения территории факторами физико - геологического характера являются: затопление и подтопление паводковыми и грунтовыми водами застройки, расположенной в прибрежье реки Усолка и в районе «Нового квартала».
Геохимических аномалий на территории проектирования не выявлено.

Комплексная оценка природно - климатических условий позволяет признать их достаточно благоприятными для постоянного проживания населения и оценить  степень комфортности рассматриваемой территории как гиперкомфортную.

В результате анализа природных минерально-сырьевых ресурсов выделены  приоритетные направления для освоения бурых углей, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также подземные вод.
         Технологические испытания бурых углей Суховского месторождения не проводились. По основным показателям качества угли соответствуют ГОСТу 11719 – 78 и пригодны, как энергетическое топливо для коммунально-бытовых нужд. По сложности геологического строения Суховское месторождение отнесено к 1 группе классификации запасов и признано подготовленным для промышленного освоения. Осложняющим фактором при проведении горных работ является наличие во вмеща-ющих породах твердых конкреционных включений в виде линз мощностью 0,1-2,0м, при вскрытии которых требуется применение буровзрывных работ. Горно-геологические и горно – технические условия отработки запасов Суховского месторождения открытым способом благоприятные.

           Подземные воды подстилающих песчаников средней юры по химическому составу гидрокарбонатные, натриево – магниево – кальциевые с минерализацией 0,67 г/дм3.В естественном состоянии отвечают требованиям ГОСТ 2874 – 82 «Вода питьевая». Микрокомпоненты содержатся в пределах допустимых норм, токсичных составляющих не обнаружено.

           Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича Усолкинского месторождения пригодны для производства кирпича керамического полнотелого методом пластического формования при естественной сушке сырца, отвечающего требованиям ГОСТ 530-80 для марок 175-300, Мрз 35-50. Рекомендуемый состав масс: суглинки с 10% добавлением опилок; суглинки с 10% добавлением опилок и 5% - шамота. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом.

Тасеевское месторождение /2М/ глин и суглинков легкоплавких для кирпича пригодно для получения кирпича обыкновенного марки не ниже 75 по ГОСТ 530-54 при условии до-бавления в них 10% опилок с сушкой  в искусственных камерных сушилках в течение 44-48 часов при температурном обжиге 980-1020 
[image: image13.wmf]o

С. Гидро - геологические условия месторожде-ния простые. Водоносными являются пески, залегающие ниже подошвы полезного ископа-емого. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород 5м.
Суглинки проявления /4П/- Тасеевского-1  пригодны для выработки кирпича обыкновенного невысоких марок пластическим методом формовки. Прогнозные ресурсы оценены в 5 млн. м3.
1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны и спецтерритории

1.3.1 Существующее положение

Земли поселковой застройки в современном балансе территории занимают 1344,4га в том числе: усадьбы - 519,7 га, водное пространство - 53,9 га, улицы, пере-улки, площади - 174,8 га, дороги - 6,7 га, постройки общественного и хозяйственного значения - 35,1га, производственные и коммунально - складские территории - 79,7га, лесные массивы - 219,9 га, земли сельхозиспользования - 6,2 га прочие территории - 248,4 га, на которых расположились, кроме прочих, несанкционированно свалки см.табл № 1.1.12/.

Таблица № 1.1.12

	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь

га
	Площадь

 %

	1
	2
	3
	4

	
	Всего в ведении поселковой администрации:
	1344,4
	100,0

	
	А. Территория застройки
	
	

	1
	Жилая застройка – всего:
	519,65
	38,7

	
	в т.ч. 1-2 этаж. усадебная
	503,14
	37,5

	
	2 эт. секционная
	16,51
	1,2

	2
	Общественная застройка
	35,11
	2,6

	3
	Зеленые насаждения общего пользования
	3,2
	0,2

	4
	Улицы, площади, проезды, дороги
	174,82
	13,0

	5
	Производственные и коммунально-складские 
	54,61
	4,1

	6
	Недействующие производства
	16,01
	1,2

	7
	Акватория рек и ручьев
	39,78
	3,0

	8
	Лесные массивы
	53,57
	4,0

	9
	Земли сельхозиспользования
	2,69
	0,2

	10
	Прочие территории (естественный ланшафт и др.)
	52,0
	3,8

	
	Итого в границах селитебной застройки:
	951,44
	70,8

	
	Б. Внеселитебные территории
	
	

	11
	Производственные и коммунально-складские 
	25,1
	1,8

	12
	Земли сельхозиспользования
	3,5
	0,3

	13
	Дороги
	6,7
	0,5

	14
	Не действующие производства.
	15,1
	1,1

	15
	Лесные массивы
	166,32
	12,4

	16
	Акватория рек и ручьев
	14,07
	1,0

	17
	Кладбище
	4,92
	0,4

	18
	Прочие территории
	157,25
	11,7

	
	Итого внеселитебные территории:
	392,96
	29,2


Основными недостатками современного баланса селитебной территории являются:

- низкая плотность жилой застройки;

- наличие промышленных территорий в жилой застройке с нарушением санитар-но-гигиенических норм; 

- нечеткое функциональное зонирование территории;

- искривленность и разнопрофильность некоторых улиц;

- бессистемность в размещении общественных учреждений;

- крайне малый процент территорий под зелеными насаждениями общего пользо-вания. 

Производственно – складская зона в поселке занимает 79,71 га, что составляет 5,9 %  от поселковой территории. В настоящее время 15,1 га - 1,1% поселковой терри-тории не используется по назначению в силу бездействия предприятий. Сегодня функционируют:
- ГП «Край ДЭО» с производственной базой, расположенное  в южной части села за границами населенного пункта, на территории в 4,3 га; вид деятельности – содержа-ние, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений; мощность АБЗ - 25 т/час.; средний объем выпуска асфальтобетонной смеси за последние 3 года 1000 т/год;

среднесписочная численность трудящихся на АБЗ 59 человек, работает сезонно;

- ООО «Хлеб» - расположенное в юго-восточной части села по ул. 40 лет Победы 1 на участке в 1,29 га; проектная мощность 20 т/сутки; объем реализации за 2008 год-13000 тыс.руб.; среднесписочная численность трудящихся 39 человек;

- колбасный цех,  расположенный в западной части села, выпускающий колбас-ную продукцию с копчением; 

- ОАО «Манагосян», расположенное на ул. Лихачева, складирующее и реализу-ющее строительные материалы;

        - лесозаготовительные и лесообрабатывающие предприятия:

             - ООО «Каменское», организованное в 2001 году, ведет вывозку и переработку древесины; за 2008 год произведено и реализовано пиломатериалов на 25000 тыс. руб.в основном в г. Москву; основные здания: 2 цеха лесопиления (70% и 10% износа) и гараж; среднесписочная численность трудящихся 95 человек; в перспективе увели-чения заготовки и переработки древесины не предусматривается;
     - ООО «Тасейлес», организованное в 1998 году, расположенное в южной части села на территории в 5,6 га; ведет переработку древесины; за 2008 год произведено и реализовано пиломатериалов на 350,0 тыс.руб.; пункт сбыта продукции - город Канск; основные здания и сооружения: цех лесопиления, два гаража и котельная, кирпичные здания со средним процентом износа; среднесписочная численность трудящихся 40 человек;

      - ООО «К и К Тасеево», расположенное в северо-восточной части села по ул. Октябрьской, 154 б; организовано в 2003 году; основные здания: 1 кирпичный цех (6000 м3,10% износа); среднесписочная численность трудящихся 42 человека;

     - ООО «Гарант», организованное в 2004 году, расположенное в западной части села по ул. Лихачева, 14 в. на участке 1,5 га; построен цех лесопиления в 2006 году, среднесписочная численность трудящихся 6 человек;

     - ООО «Боскэ», осуществляющее лесопиление и продажу пиломатериала;

    - ООО «Осокор», осуществляющее лесопиление и продажу пиломатериала;

     - КГАУ «Красноярсклес», расположенный в восточной части села по улице Кирова 51 на участке в 0,38 га; объем реализации 100,0 тыс. рублей в год; заготовлено 6000м3 леса и произведено 500 м3 пиломатериалов, реализуемых в городе Канске; среднесписочная численность трудящихся 86 человек;

     - индивидуальное предпринимательство: ИП «Дмитриев», ИП «Горбачев», ИП «Вишняков», ИП «Максимов», ИП «Тужиков», ИП «Пушкарев», ИП «Лексин», ИП «Жуковский», ИП «Краус», ИП «Новиков»,ИП «Андреев», ИП «Хаконов», ИП «Бур-макин», осуществляющие лесопиление и продажу пиломатериала;

- сельскохозяйственные предприятия:

     - ООО «Восход», расположенное в центральной части села  по улице Совет-ской  34 на участке в 0,12 га; организованное в 1992 году; за 2008 год реализовано продукции /зерно/ на 35288 тыс. руб. в город Канск; среднесписочная численность трудящихся 68 человек;

- ХПП, расположенный в центральной части села, осуществляющий прием и хранение зерна;  

    - ГПКК «Тасеевское АТП» - осуществляет транспортное обслуживание района и села по перевозкам пассажиров и народнохозяйственных грузов; занято 60 человек;
   - три АЗС, осуществляющие продажу топлива, включая авиационный бензин, одна из которых расположена в жилой застройке у ЦРБ;

- КГБУ «Ветеринарный отдел», расположенный в жилой застройке на ул. 1-й Бой.
Население села составляет 8,5 тыс. чел. Трудовые ресурсы заняты в основном на вышеперечисленных предприятиях и в организациях обслуживающего значения.
Предшествующее развитие села сформировало хаотичное размещение произ-водственно-коммунальных территорий, неблагоприятно рассредоточившихся в теле жилой застройки и существующих там преимущественно в нарушении требований ныне действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
1.3.2 Проектное планировочное решение
Согласно новому решению генерального плана обновляется изношенный жилой фонд и основные фонды объектов соцкультбыта, а также дополняется новыми, необ-ходимыми для обеспечения полного благосостояния существующего и перспектив-ного населения на расчетный срок. 

Динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

 Таблица № 1.1.13

	№ п/п
	Тип застройки
	Общая площадь тыс. м2
	Новое строи-

тельство
	Всего

по проекту

	
	
	существ.
	сносим.
	сохран.
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%

	1
	1-эт. усадебная
	174,07
	154,92
	19,15
	216,8
	100,0
	236,37
	98,9

	2
	2-эт усадебная
	0,53
	0,11
	0,42
	
	
	
	

	3
	2-эт. секционное
	15,7
	12,99
	2,71
	-
	-
	2,71
	1,1

	
	Итого:
	190,30
	168,02
	22,28
	216,8
	100,0
	239,08
	100,0


Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности застройки и нормативной плотности населения (СниП 2.07.01.-89*, приложение 5) и приводится ниже в табл. № 1.1.14.

Одно - трехэтажная коттеджная застройка предусматривается преимущественно с приусадебными участками до 1000 м2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Таблица № 1.1.14

	№ п/п
	Этажность
	Объем нового

строительства

/тыс.м2/
	Население

человек

при 28м2/чел.
	Плотность

населения

(чел./га)
	Требуемая

территория

/га/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Усадебная /1-3 эт./ застройка
	216,8
	7743
	24
	322,63


Всего по проекту размещаются требуемые 239,1 тыс. м2 общей площади, в том числе 216,8 тыс. м2 - нового строительства. 

Сводная характеристика жилфонда по жилым образованиям приводится ниже:

Таблица № 1.1.15

	№ п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	С-Запа

дный

район
	Север-

ный район
	Восточ-

ный

район
	Юж-

ный

район
	Ю-За-

падный

район
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Существующий

жилфонд
	тыс.м2
общ. S
	19,6
	46,1
	26,5
	29,1
	69,0
	190,3

	
	в т.ч.:    сносимый
	«-«
	18,46
	38,73
	22,55
	25,2
	63,1
	168,02

	
	    сохраняемый
	«-«
	1,14
	7,37
	3,95
	3,90
	5,92
	22,28

	
	в т.ч.: 1-эт.усадеб.
	«-«
	1,14
	5,92
	2,91
	3,9
	5,28
	19,15

	
	  2-эт. усадеб
	«-«
	х
	0,42
	х
	х
	-
	0,42

	
	2-эт.секцион
	«-«
	х
	1,03
	1,04
	х
	0,64
	2,71

	2
	Проектируемая

площадь (нетто)
	га
	27,46
	57,63
	33,55
	41,43
	162,56
	322,63

	3
	Новое строитель-

cтво (1-3 эт. усад)
	тыс. м2

общ. S
	18,46
	38,73
	22,55
	27,84
	109,24
	216,82

	4
	Общая емкость
	«-«
	19,6
	46,1
	26,5
	31,74
	115,16
	239,12

	5
	Население при

норме 28 м2/чел.
	чело-

век
	700
	1646
	946
	1135
	4113
	8540


На перспективу проектом формируется социальная инфраструктура села в пол-ном объеме по действующим нормативам. Всего по генплану размещается около 80 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 262,5 т.м3 , из которых 161,4 тыс. м3  вновь строящиеся. Предусматривается упорядочение и раз-витие коммунально-складских и производственных территорий.

Генеральным планом предусматривается упорядочение планировочной струк-туры села на основе  сложившейся системы, расширение основных магистральных улиц, выравнивание, упорядочение улиц местного значения.

     Предложено развитие общественного центра с увеличением предприятий бы-тового обслуживания, строительством новых усадебных и малоэтажных домов, реконструкцией и модернизацией существующей застройки.

Предшествующее развитие села сформировало хаотичное размещение произ-водственно - коммунальных территорий, неблагоприятно рассредоточившихся в теле жилой застройки и существующих там в нарушении требований СанПиН. Упорядо-чивание их генеральным планом предусматривает вынос таковых предприятий в ус-ловно - благоприятную по розе ветров юго - восточную промзону и в благоприятную восточную и северо-восточную промзоны. Объектам малого предпринимательства, исключающим выбросы в атмосферу, для деятельности предлагается северо-западная промзона. Генеральным планом предусматривается вынос ХПП, ООО «Восход», ИП «Максимов», ИП «Лексин», ветлечебницы, ликвидация несанкционированных свалок, закрытие действующего кладбища и организация нового, а также постепенный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон действующих предприятий, по мере его полного износа.  В результате генплан села Тасеево выводится на следующие техни-ко - экономические показатели:

Основные технико-экономические показатели

Таблица № 1.1.16
	№ п/п
	Показатели
	Един

измер
	на

1.01.2009г
	на

2024год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территории
	
	
	

	1.1
	Общая площадь в поселковых границах в т.ч.:
	га
	1344,4
	1579,1

	
	
- жилые территории «нетто»
	га
	519,65
	598,3

	
	- из них 1-2этажная усадебная застройка
	га
	503,14
	586,4

	
	
- 2этажная секционная
	га
	16,51
	11,9

	1.2
	Общественная застройка
	га
	35,11
	37,0

	1.3
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	3,2
	4,7

	1.4
	Улицы, проезды, транспортные магистрали
	га
	174,82
	234,1

	1.5
	Производственные и коммунально-складские зоны на селитебной территории
	га
	54,61
	49,5

	1.6
	Недействующие производства
	га
	16,01
	-

	1.7
	Акватория реки Усолки и ее притоков
	га
	39,78
	39,8

	1,8
	Лесные массивы
	га
	53,57
	61,8

	1.9
	Прочие территории
	га
	54,69
	33,3

	
	                             Итого селитебная территория
	га
	951,44
	1058,5


 Продолжение таблицы № 1.1.16
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Внеселитебные территории
	
	
	


	2.1
	Производственные и коммунально-складские зоны вне селитебной территории 
	га
	25,1
	88,92

	2.2
	Недействующие предприятия
	га
	15,1
	-

	2.3
	Дороги
	га
	6,7
	-

	2.4
	Акватория р. Усолки и ее притоков
	га
	14,07
	13,45

	2.5
	Лесные массивы
	га
	166,32
	239,4

	2.6
	Земли с/х использования
	га
	3,5
	6,27

	2.7
	Прочие территории
	га
	162,17
	172,56

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения
	    чел.
	8519
	8540

	4
	Жилищный фонд
	
	
	

	4.1
	Жилищный фонд -/ всего общей площади/
	тыс. м2
	190,3
	239,1

	4.2
	в т.ч.: муниципальный
	тыс.м2
	12,5
	х

	4.3
	частный
	тыс.м2
	177,8
	х

	4.4
	1-2 этажный усадебный
	тыс.м2
	174,6
	236,4

	4.5
	2 этажный секционный
	тыс.м2
	15,7
	2,7

	4.6
	деревянный
	тыс.м2
	186,8
	х

	4.7
	кирпичный
	тыс.м2
	3,5
	х

	
	с износом до 30%
	тыс.м2
	22,3
	239,1

	
	с износом от 31%д 65%
	тыс.м2
	82,3
	х

	
	с износом от 66% и выше
	тыс.м2
	85,7
	х

	4.4
	 Убыль жилфонда
	тыс.м2
	х
	168,0

	
	в т.ч.: по техническому состоянию
	тыс.м2
	х
	168,0

	4.5
	 Сохраняемый жилфонд
	тыс.м2
	х
	22,3

	4.6
	в т.ч.: 1-этажный усадебный
	тыс.м2
	х
	19,2

	4.7
	2 этажный усадебный
	тыс.м2
	х
	0,4

	4.8
	Новый жилой фонд
	тыс.м2
	х
	216,8

	4.9
	в т.ч.: 1-3 этажный усадебный
	тыс.м2
	х
	216,8

	
	размещаемый на свободных территориях
	тыс.м2
	х
	48,74

	
	    размещаемый на реконструируемых террит-ях
	тыс.м2
	
	168,06

	4.8
	 Средняя обеспеченность населения общей    площадью квартир
	м2/чел
	22,3
	28

	5
	Объекты социального и культурно-бытового

обслуживания:
	
	
	



                                                                                                                  Окончание таблицы № 1.1.16
	1
	2
	3
	4
	5

	5.1
	Детские дошкольные учреждения

     (кол-во мест/обеспеченность на 1000 жителей)
	мест

мест
	385

 45
	410

48

	5.2
	Общеобразовательные школы

     (кол-во мест/обеспеченность на 1000 жителей)
	мест

мест
	1374

 161
	1460
170

	5.3
	Больницы

(кол-во койко-мест/обеспеченность на 1000 жит.)
	к/мест

к/мест
	140

 16
	140

13,53

	5.4
	Поликлиники (кол-во посещен.в смену/обеспе-               ченность на 1000 жителей)
	чел.

чел.
	350

 24
	350

35

	5.5
	Предприятия торговли (м2 торговой площади/

обеспеченность на 1000 жителей)
	м2
м2
	2016

 237
	2570

300

	5.6
	Предприятия общественного питания (посадочных мест/ обеспеченность на 1000 жит.)
	посад.мест
	120

14
	350

40

	5.7
	Предприятия бытового обслуживания (раб.мест/

обеспеченность на 1000 жителей)
	рабоч.

мест
	х
	60

7

	5.8
	Клубные помещения (необходимое кол-во мест/

обеспеченность на 1000 жит.)
	мест


	400

 47
	1460

170

	5.9
	Спортзалы –(всего полезной площади/

обеспеченность на 1000 жит.)
	м2

	430

 50
	68

80

	5.10
	Плавательные бассейны (необходимая площадь водного зеркала/ обеспеченность на 1000 жит.)
	м2
	х
	214

25

	5.11
	Бани (кол-во посадочных мест/ обеспеченность на 1000 жит.)
	посад.

мест
	40/5
	60/7

	5.12
	Пожарное депо ( кол-во машин необходимое/

обеспеченность на 1000 жит.)
	а/маш.

 тыс.чел
	6

 0,4
	6

0.25

	5.13
	Общий строительный объем зданий в с. Тасеево
	тыс.м.3
	163,9
	262,5

	5.14
	Обеспеченность на 1 жителя

- всего по селу Тасеево
	м3/чел.
	19,2
	30,7

	5.15
	в т.ч.: учреждений непосредственного обслуживания населения по с. Тасеево
	м3/чел.
	14,9
	25,0


На территориях промзон недействующих ныне предприятий и проходящих по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89, а также соответствующих требованиям ныне действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предусмотрен резерв производствен-ных территорий села.
        Схемой инженерной подготовки предусмотрено создание системы инженер-ной защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми во-дами. 

1.4 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в совокупности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в райцентре имеется значительный потенциал для добычи и переработки мине-ральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям сельского хозяйства и капитального строительства, а также для организации производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны /см. табл. 1.1.17/.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Таблица № 1.1.17
	№ п/п
	Наименование полезного ископаемого
	Полезное назначение

ископаемого
	Область применения
	Возможная организация производства

	1
	2
	3
	4
	5


	1
	Песчано-гравийные материалы

	как составляющие при пр-ве бетона, как основание при строительстве и ремонте дорог
	в отрасли капитального строительства
	Предприятие по добыче и переработке

	2
	Глины, 

суглинки легкоплавкие 

для кирпича


	как составляющие при про-изводстве  кирпича обыкно-венного марки не ниже 75 по ГОСТ 530-54, ГОСТ 530-80 для марок 175-300, Мрз 35-50
	в отрасли капитального строительства


	Предприятие по добыче и переработке



	3
	Камни строительные
	как строительный и отделочный материал
	в отрасли капитального строительства
	Предприятие по добыче и переработке

	4
	Поделочная окаменелая древесина
	как отделочный материал
	в отрасли капитального строительства


	Предприятие по добыче и переработке



	5
	Прочие строительные пески
	 песок для кладочных и штукатурных растворов, песок для бетона, составля-ющие при производстве силикатных блоков


	в отрасли капитального строительства


	Предприятие по добыче и переработке



	6
	Грунты
	как слой для механической рекультивации и как плодо-родного слой почвы для би-ологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83  
	в недропользо-вании, отрасли капитального строительства

и с/х
	Предприятие

по добыче и поставке сырья


Окончание табл. № 1.1.17
	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Каменный

 уголь
	как вид топлива
	ЖКХ, отрасль топливно-энергетическая 
	Предприятие

по добыче и поставке сырья

	8
	Бурый уголь

	как вид топлива
	
	

	9
	Пресные подземные воды
	для питьевого водоснабжения подземные воды подстилаю-щих песчаников, для произ-водственных нужд-дренажные
	во всех отраслях страны
	


Границы существующих месторождений и выявленных проявлений отражены на схеме планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды, схеме расположения полезных ископаемых и спецтерриторий /см Лист3, Приложения/.
Комплексный анализ источников загрязнения окружающей среды в рассматри-ваемом селе  позволил выделить основные предприятия-загрязнители, которые нега-тивно влияют на ее составляющие  и представлены в таблице /см. табл.1.1.18 /.

Комплексная оценка территории интерпретирована графически на схеме планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды /см Лист3, М 1: 5000/.
                                              СВОД – АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

  Таблица № 1.1.18

	№

п/

п
	Источник загрязнения
	Характер выпускаемой продукции
	Загрязнение компонента окружающей среды
	Примечание

	
	
	
	воздушного бассейна
	водного бассейна
	раститель-ности
	почв
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Тасеевский филиал

 ГП «КрайДЭО»

. т.ч. асфальтобетонная 

              установка,

             котельная


	Асфальтобетон для ремонта, строительства,

реконструкции

а/дорог и сооруже-

ний на них
	Выбросами

из  дымовых

труб, коробки сушильного барабана, от элеватора
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердыми и

жидкими

промыш –

ленными и

бытовыми

отходами
	Контроля

нет

	2
	38 теплоисточников, работающих на твердом топливе
	отопительные коммунальные услуги
	Выбросами

из  дымовых

труб
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердые про-изводствен. и бытовые отх.
	Контроля

нет

	3
	Тасеевское АТП
	пассажирские перевозки
	Выбросами

от авто-

транспорта
	Стоки

при

 мойке машин
	Через атмосф. выбросы
	Стоки при мойке машин,

твердые  и

быт.отходы
	Источник шума. Контроля

нет



	4
	Тасеевское ГП «КрайДЭО», база МУП  «Коммунальщик»
	грузовые перевозки
	Выбросами

от авто-

транспорта
	Стоки

при

 мойке машин
	Через атмосф. выбросы
	Стоки при мойке машин,

твердые  и

отходы
	Контроля

нет

	5
	Три АЗС
	продажа топливом, включая авиационный бензин
	Выбросами 

от авто-

транспорта
	Стоки при при мойке территор.
	Через атмосф. выбросы
	Стоки при мойке территор
	Контроля

нет


  Продолжение табл. № 1.1.18

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	ООО «Восход»
	складирование, хранение и продажа зерна
	пыление
	-
	-
	Твердые  

отходы
	Контроля

нет

	7
	ИП «Дмитриев», 

ИП «Горбачев»,

ИП «Вишняков», 

ИП «Максимов», 

ИП «Тужиков», 

ИП «Пушкарев», 

ИП «Лексин», 

ИП «Жуковский», 

ИП «Краус», 

ИП «Новиков»,

ИП «Андреев», 

ИП «Хаконов», 

ИП «Бурмакин»
	лесопиление и продажа пиломатериала
	Пыление на открытых 

площадках
	-
	Через

  произ-

водство работ
	Твердые 

производст-вен. и быто-вые отходы
	Источники шума.

Контроля

Нет.

	8
	ООО «Хлеб» 

	Производство хлебобулочных изделий
	Выбросами

 из  дымовых

труб
	-
	Через атмосф. выбросы 
	Твердыми

бытовыми

отходами
	Источник шума

	9
	ОАО «Манагосян»

	хранение, продажа строительных материалов
	Пыление на открытых 

площадках
	-
	-
	Твердые 

бытовые отходы
	Контроля

нет

	10
	ООО «Каменское», 
ООО «Тасейлес», 
ООО «К и К Тасеево», 
ООО «Гарант», 
ООО «Боскэ»
	лесозаготовка и лесообработка
	Пыление на открытых 

площадках
	-
	Через пр-во. работ
	Твердые 

производст-вен. и быто-вые отходы
	Контроля

нет


Окончание табл. № 1.1.18

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	ХПП 
	Прием, хранение и обработка зерна
	Пыление на открытых 

площадках
	-
	-
	Твердыми

бытовыми

отходами
	Контроля

нет

	12
	Колбасный цех

	производство колбасных изделий с копчением
	Выбросами

 из  дымовых

труб,аэрац.

фонарей
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердыми и

жидкими 

бытовыми

отходами
	Контроля

нет

	13
	Автомобильный  транспорт/    личный и транзитный/
	-
	Выбросами

 от авто-транспорта
	При мойке машин
	Через атмосф. выбросы
	-
	Источник шума

	14
	Кладбище
	Захоронение

 трупов
	-
	Инфильт

в грунто-вые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	При захор.

заразно-

больных
	Располож.

в жилой 

зоне

	15
	Свалка для твердых отходов

санкционированная


	Складирование

 отходов
	Неприятны-ми запахами
	Инфильт

в грунто-вые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	Все виды 

отходов
	В 450м от

жилья

	16
	Свалки для твердых отходов

несанкционированные


	Складирование

 отходов
	Неприят. запахами
	Инфильт

в грунто-вые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	Все виды 

отходов
	Вне жилья,

 в водоохран. зонах

	17
	Свалка для жидких отходов
	Складирование

 отходов
	Неприят. запахами
	Инфильт

в грунто-вые воды
	Нарушен.

почвен.

покрова
	Загрязнение продуктами разложения
	Несакцион.,

на лесах 1 категории

	18
	Антенны «Мегафон»,

«Билайн», «ЕТК», «МТС» «Сибирьтелеком»,
	Услуги сотовой связи
	-
	-
	-
	-
	Источники ЭМП и СВЧ


*

ГЛАВА II . МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ 

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

        2.1 Охрана воздушного бассейна

2.1.1 Оценка существующего состояния воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна охарактеризовано по данным стационарных наблюдений Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-щей среды с региональными функциями (ЦГМС – Р). Среди 42 административных районов края Тасеевский район отмечен как средний по величине валовых выбросов вредных веществ в атмосферу. Краткая характеристика их годовых объемов по району /за 2008год/ представлена в таблицах 2.1.1-2.1.2:

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ) В АТМОСФЕРУ

    Таблица № 2.1.1

	Пункт наблюдения
	Количество источников

выбросов загрязняющих веществ
	Количество загрязняющих веществ от стационарных источников.

тыс.тонн
	В том числе выброшено

без очистки

	
	всего
	в т.ч.органи-зованных ис

точников
	
	всего
	в т.ч.органи-зованных ис

точников

	Тасеевский район
	61
	16
	1.1
	0.9
	0.9


ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Таблица № 2.1.2

	Всего

/тонн/
	В том числе

	
	твердых
	газообразных и жидких
	из них

	
	
	
	диоксид серы
	оксид углерода
	оксид азота
	углеводо-роды без

 ЛОС

	961
	398
	563
	129
	403
	30
	-


Фоновое состояние воздушного бассейна по последним  данным территориаль-ного центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ГУ Красноярский ЦГМС – Р) оценено в таблице 2.1.3. Загрязнение колеблется в пределах от 0,03ПДК до 0,53ПДК. Это позволяет  оценить состояние воздушного бассейна как  «благоприят-ное».

              Основными источниками существующего загрязнения атмосферы являются:

- трубы и аэрационные фонари немногочисленных промпредприятий;

- открытые склады производственных и коммунально – складских территорий; 

- 38 теплоисточников, работающих на твердом топливе;

- 1309 личных легковых автомобилей;
- 7 маршрутных автобусов /один – на внутрипоселковом маршруте/;

-  автомобильный  транспорт предприятий.        

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА




                                                                                                                   Таблица № 2.1.3
	№

п/п
	Наименование ингредиента
	Фоновый

уровень

мг/м3
	Предельно-

допустимая

концентрация

мг/м3
	Оценка загрязнения

/доли ПДК/

	1
	Взвешенные вещества
	0,170
	0,500
	0,34

	2
	Диоксид серы
	0,015
	0,500
	0,03

	3
	Оксид углерода
	1,500
	5,000
	0,30

	4
	Диоксид азота
	0,050
	0,200
	0,25

	5
	Оксид азота
	0,021
	0,040
	0,53


Все /за исключением антенн и кладбища/  источники загрязнения окружающей среды в рассматриваемом районе являются и основными источниками загрязнения атмосферы /см. табл.1.4.1/.
 По составляющей «теплоисточники» они охарактеризованы в таблице 2.1.4. Многочисленные котельные рассредоточены преимущественно в жилой застройке, имеют незначительную высоту выбросов, неблагоприятную для рассеивания, не обо-рудованы системами очистки дымовых газов, либо имеющиеся на них системы старые, с большим коэффициентом износа. 
          Наиболее крупное из действующих предприятий – Тасеевский филиал ГП «КрайДЭО», функционирующий сезонно, лишь в теплый период года. 

Основные источники загрязнения атмосферы  на площадке филиала «Край ДЭО»:

- асфальтосмесительная установка Д – 508 -2а;

- склад каменных материалов;

- битумохранилище;

- мазутохранилище;

- котельная; 

- склад угля;

- ремонтно – механические мастерские с участками металлообработки, шино-ремонтным, аккумуляторным и сварочным;

Основными зонами наиболее интенсивного пылевыделения являются дымовая труба, загрузочная и разгрузочная коробки сушильного барабана, элеватор. Пыль обра-зуется также при грохочении сухого песка и щебня, при подаче и дозировании сухих 

горячих каменных материалов. Характеристика валовых выбросов, загрязняющих атмосферу, представлена в табл.№ 2.1.5.
          ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/

  Таблица № 2.1.4

	№

п/п
	Котельная

/наименование, место-

положение, мощность/
	Год постройки
	Тип и количество котлов
	Параметры дымовой

трубы
	Кол-во сжиг. топлива

т / год
	Ингредиенты,

выбрасываемые в атмосферу
	Примечан.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Котельные МУП 

«Коммунальщик»:

	1
	Центральной районной

 больницы 3,0 Гкал/час
	2004
	КВ-РК-1  

 3 шт.
	Н=28

Д=0,72м
	2600
	Пыль 

неорганическая,

ангидрид 

сернистый,

диоксид азота,

оксид углерода,

бенз(а)пирен,

азота оксид,

углерод (сажа),

взвешенные вещества
	БЦ

	2
	Банно-прачечного комбината 

0,92 Гкал/час 
	
	КВ-0.23

  4 шт.
	Н=20м

Д=0,83м
	940
	
	БЦ

	3
	Центральная

1,38 Гкал/час
	2008
	Сварные

6 шт.
	Н=27м

Д=0,53м
	2020
	
	БЦ

	4
	Школы №1

1.62 Гкал/час
	2001
	Сварные-0,54

3 шт.
	Н=26м

Д=0,63м
	947,5
	
	БЦ 

	5
	Детского сада № 9

«Лесовичок» 0,69 Гкал/час
	1988
	Сварные-0,23

3 шт.
	Н=33м

Д=0,53м
	668,5
	
	б\очистки

	6
	«Нефтяник»

1.08 Гкал/час
	2008
	Сварной

1 шт.
	Н=14м

Д=0,53м
	384,0
	
	Бат. циклон

	7
	Базы МУП «Коммунальщик»

 0,92 Гкал/час
	1994
	Сварные

4 шт.
	Н=28м

Д=0,72м
	1045,5
	
	б\очистки

	8
	Школы №2

2,0 Гкал/час
	2005
	КВ-0,5/1

2шт.
	Н=28м

Д=0,82м
	1399
	
	Бат. циклон

	9
	СПТУ-72

0,69 Гкал/час
	2002
	Сварные

3 шт.
	Н=14м

Д=0,5м
	628,5
	
	Бат. циклон


Продолжение табл. № 2.1.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Детского сада № 6

«Сказка» 0,46 Гкал/час
	2000
	Сварные

2 шт.
	Н=14м

Д=0,53м
	257
	
 Пыль 

неорганическая,
ангидрид 

сернистый,
диоксид азота,
оксид 
углерода,
бенз(а)пирен,
 азота оксид,

	БЦ

	11
	Нарсуда /гаража/ 

0,46 Гкал/час
	2008
	Сварной

1 шт.
	Н=11м

Д=0,58м
	2336
	
	БЦ

	12
	Художественной школы

0,12 Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт.
	Н=6м

Д=0,2м
	60
	
	б\очистки

	13
	Тасеевского сельсовета
	
	Трубчатый сварной1шт.
	Н=7м

Д=0,2м
	91
	
	б\очистки

	14
	Библиотеки, ФАП 

0,23 Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=12м

Д=0,2м
	350
	
	б\очистки

	15
	Детского сада № 1

«Светлячок», 0,14 Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=4м

Д=0,3
	120,5
	
	б\очистки

	16
	Детского сада № 2

«Солнышко», 0,14Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=4м

Д=0,3м
	112,5
	
	б\очистки

	17
	Детского сада № 4

«Теремок» 0,14 Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=7м

Д=0,3м
	137
	
	б\очистки

	18
	Детского сада № 7

«Родничок» 0,14Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=8м

Д=0,2м
	106
	
	б\очистки

	
	Ведомственные котельные

	19
	ООО «Каскад»
Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=8м

Д=0,3м
	60
	углерод (сажа),
взвешенные 
вещества
	б\очистки

	20
	«Усольского лесничества» 

0,9 Гкал/час
	
	Трубчатые сварные2шт. 
	Н=6м

Д=0,2м
	210
	
	б\очистки

	21
	ИП «Вишняков»

0,46Гкал/час
	
	Трубчатые сварные2шт.
	Н=10м

Д=0,32м
	133
	
	б\очистки


  Продолжение табл. № 2.1.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22
	Тасеевского АТП

0,5 Гкал/час
	
	КВ-0,252шт. труб. сварн.
	Н=18м

Д=0,62
	480
	Пыль
неорганическая,
ангидрид
сернистый,
диоксид азота,
оксид 
углерода,
бенз(а)пирен,
азота оксид,
углерод (сажа),
взвешенные 
вещества
	б\очистки

	23
	ООО «Тасеевского хлебокомбината»0,6 Гкал/час
	
	Универсал-6

2шт.
	Н=9м

Д=0,7м
	481
	
	б\очистки

	24
	Филиала ГП КрайДЭО

1,56 Гкал/час
	
	ИЖ 0,63/1шт

ИЖ 0,93/1шт
	Н=24м

Д=0,72м
	832
	
	б\очистки

	25
	ООО «Минасян младший»0,25Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=9м

Д=0,2м
	100
	
	б\очистки

	26
	ПЧ-65

0,46 Гкал/час
	2007
	Трубчатые сварные2шт.
	Н=22м

Д=0,53м
	320
	
	б\очистки

	27
	Производственные цеха 
ИП «Жуковский» 

0,2 Гкал/час
	
	
	Н=10м;12м

Д=0,4м;0,4м
	80
	
	б\очистки

	28
	Детского дома

0,69 Гкал/час
	2004
	 Сварные-0,23  3 шт.
	Н=16м

Д=0,53м
	600
	
	б\очистки

	29
	Колбасного цеха

0,1Гкал/час
	
	Трубчатый сварной1шт
	Н=10м

Д=0,25м
	40
	
	б\очистки

	30
	Гаража «Боскэ»


	
	Трубчатые сварные 2ш
	Н=12м

Д=0,3м
	200
	
	б\очистки

	31
	ООО «Восход»
Гкал/час
	2007
	Трубчатые сварные 2ш
	Н=8м

Д=0,3м
	576
	
	Батарейн.

циклоны

	32
	ГУ Тасеевского райотдела ветеринарии 0,3Гкал/час
	
	Трубчатые сварные 2ш
	Н=6м

Д=0,3м
	213
	
	б\очистки

	33
	ГП»Усольский лесхоз» Дачная 5  1Гкал/час
	
	Трубчатые сварные 3ш
	Н=20м

Д=0,53м
	1400
	
	б\очистки

	34
	ООО «К и К Тасеево», 
0,69 Гкал/час
	
	Трубчатые сварные 3ш
	Н=24м

Д=0,2м
	90
	
	б\очистки


Окончание табл. № 2.1.4
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	35
	ООО «Каменское»

0,15Гкал/час
	
	К-200

1шт.
	Н=9м

Д=0,3м
	720 м3
	Оксид

углерода, 

сажа
	Древесныеотходы,

дрова

б\очистки

	36
	ООСП «Боскэ»

0,15Гкал/час
	
	1 трубный
	Н=14м

Д=0,4м
	1350 м3
	
	

	37
	ООО «Гарант»

1,5 Гкал/час
	
	Трубчатые сварные 2шт.
	Н=9м

Д=0,4м
	180 м3

	
	Дрова,

б\очистки

	38
	ООО «Тасейлес»

0,72 Гкал/час
	
	Трубчатые     сварные 2шт.
	Н=12м

Д=0,32
	790
	-/-
	Дрова+

уголь


ХАРАКТЕРИСТИКА  ВАЛОВЫХ   ВЫБРОСОВ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ  (ЗВ)  В  АТМОСФЕРУ  ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМИ
                                            Таблица № 2.1.5
	№

п/п
	Наименование источника выброса
	Наименование ингредиента
	Класс опасности
	Валовый выброс загрязняющих веществ

	
	
	
	
	до очистки,  т/год
	после очистки,   т/год

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	уловленных

и очищенных
	итого выброшенных неочищенных

	
	
	
	
	
	выделяется     без очистки
	поступает    на очистку
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Асфальтобетонный завод КрайДЭО

Ул.Октябрьская 175
	Пыль неоргани-ческая с содержа-нием двуокиси кремния ниже 20%
	3
	323,345
	29,585
	293,76
	264,384
	58,961

	2
	
	Пятиокись ванадия
	1
	0,053
	0,053
	без/оч
	
	

	3
	Производственная база КрайДЭО

Ул.Сильвина 1а


	Пыль неорганичес -кая с содержанием двуокиси кремния от 20% до 70%
	3
	32,006
	32,006
	без/оч
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	4
	Производственная база КрайДЭО

Ул.Сильвина 1а


	Свинец
	1
	0,00016
	0,00016
	без/оч
	
	

	6
	
	Пыль резиновая
	
	0,01
	0,01
	без/оч
	
	

	7
	
	Кислота серная
	2
	0,00001
	0,00001
	без/оч
	
	

	8
	
	Сажа
	3
	0,014
	0,014
	без/оч
	
	

	9
	
	Бензин нефтяной
	4
	0,1
	0,1
	без/оч
	
	

	10
	
	Фтористые соеди-нения газообразные
	2
	0,0002
	0,0002
	без/оч
	
	

	11
	
	Марганец и его соединения
	2
	0,0006
	0,0006
	без/оч
	
	

	12
	
	Железа оксид
	3
	0,037
	0,037
	без/оч
	
	

	13
	
	Бенз(а)пирен
	1
	0,00001
	0,00001
	без/оч
	
	

	14
	Производственная база КрайДЭО

ул.  Сильвина  1а  Асфальтобетонный завод  КрайДЭО

ул.Октябрьская 175
	Диоксид азота


	2
	1,621

0,666
	1,621

0,666
	без/оч
	
	

	15
	
	Серы диоксид


	3
	3,435

1,82
	3,435

1,82
	без/оч
	
	

	16
	
	Углерода оксид


	4
	22,022

2,707
	22,022

2,707
	без/оч
	
	

	17


	
	Углеводороды пре-дельные /С12-С19/
	4
	0,086

0,054
	0,086

0,054
	без /оч
	
	

	18
	АБЗ КрайДЭО

ул.Октябрьская 175
	Бензол

	2
	0,000004
	0,000004
	без/оч
	
	

	Ито-го
	АБЗ  «КрайДЭО»
	
	
	334,645
	29,338
	293,76
	264,384
	70,161

	
	Производств. база 

«КрайДЭО»
	
	
	59,332
	59,332
	без оч-ки
	
	59,332

	
	Всего
	
	
	393,977
	29,338
	293,76
	264,384
	129,493


2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна

В целях снижения воздействия выбросов на окружающую среду на АБЗ реко-мендуется провести следующие мероприятия:

- смонтировать 3-я ступень очистки – мокрый пылеуловитель ударно – инерцион-ного действия с эффективностью пылеулавливания – 70%;

- смонтировать циклон рециркуляции – 1-я ступень очистки с эффективностью пы-леулавливания – 35%;

- циклоны СЦН – 40 заменить на новые с эффективностью пылеулавливания – 96%.

          За выбросами и соблюдением нормативов ПДВ на наиболее крупном источнике загрязнения воздушного бассейна Тасеевском филиале ГП «КрайДЭО» осуществлять периодический производственный лабораторный контроль. Контроль проводить в соответствии с ГОСТом 17.2.3.02 – 78/3 аттестованной службой охраны, гигиены труда, промышленной безопасности и экологического контроля.  

 Проектом рекомендовано:

  1.Филиалу «КрайДЭО» 

         - выполнять производственный лабораторный контроль за выбросами в атмосферу от всех источников загрязнения по разработанному плану – графику согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, п.5.3 и 5.4.;

          - осуществлять регулярный контроль за соблюдением установленных нормативов - предельно-допустимых выбросов;

          - сформировать зеленую СЗЗ со стороны примыкания предприятия к жилой застройке по ул.  Сильвина  от территории производственной базы 

     б) при увеличении объемов производства асфальтобетона  обязательное формирование СЗЗ  АБЗ в 500м /согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03/.

 2. Руководству ведомств существующих котельных:

    а) на первую очередь развития поселка

      - установить системы очистки на дымовых трубах теплоисточников;

 - заменить имеющиеся изношенные системы очистки на новые с эффективностью пылеулавливания – 96%.
    б) на расчетный срок:

      - ликвидировать малоэффективные котельные с внедрением централизованного теплоснабжения согласно /1 вариант развития инфраструктуры села/;

      - заменить котельные, работающие на  твердом топливе, на электрокотельные 

/2 вариант развития инфраструктуры/.

   3. Владельцам передвижных источников загрязнения 

      - ежегодно проводить транспортные средства через технический осмотр;

      - ежедневно контролировать техническое состояние транспортных средств.

  4. Тасеевской администрации:

      -  провести инвентаризацию источников загрязнения воздушного бассейна; 

      -  разработать и согласовать в установленном порядке программу производствен-ного контроля окружающей среды, включающую в себя мониторинг  воздушного бассейна;

      - осуществлять контроль за состоянием  воздушного бассейна по разработанной программе.
      - деятельность новых предприятий согласовывать на отведенных генеральным планом территориях, а для предприятий с классом опасности III и выше с обязатель-ным представлением предварительно разработанного и согласованного проекта его санитарно-защитной зоны, предусматривающего необходимые воздухоохранные ме-роприятия;

      - вынести предприятия /ХПП, ООО «Восход», ветлечебницу, ИП «Максимов», /на предлагаемые проектом  территории производственно-коммунальных зон, как несоответствующие требованиям  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03;

      - предприятиям - ИП «Горбачев», ИП «Лексин», сформировать СЗЗ в границах своего предприятия; 

      - ИП «Дмитриев», АТП – сократить производственные территории до площадей, предлагаемых генпланом;

      - ИП «Вишняков» - уменьшить СЗЗ до 50м, перепрофилировав деятельность на 5кл. опасности;

      - предписать АЗС, расположенной у ЦРБ, обслуживание только легковых автомо-билей, сформировав СЗЗ в 50м;

      - пекарню … перевести на потребление электроэнергоресурсов

         В настоящее время помимо производственного контроля на предприятии / в филиале «КрайДЭО»/ ведется периодический дополнительный контроль за его воз-действием на окружающую среду, осуществляемый ФГУЗ «Центром гигиены и эпи-демиологии в Красноярском крае» и Федеральной службой по экологическому, техно-логическому и атомному надзору. Проектом рекомендуется включить в контролируе-мый процесс все источники загрязнения воздушного бассейна села Тасеево.

2.2 Охрана водного бассейна

2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна

В настоящее время на проектируемой территории водозабор пресных вод осуществляется из одиночных скважин и групп скважин для хозяйственно – питьевого и производственно – технического водоснабжения села. Местоположение скважин и водонапорных башен представлено на схеме ПО и ССОС/ см. схему М 1:5000, лист 2/. Информация по их состоянию сведена в таблицу № 2.2.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРОВ СЕЛА ТАСЕЕВО  
                                                                                                                                 Таблица № 2.2.1

	№

п/п
	Наименование водонапорной 

башни


	Кол-во скважин
	Год пост-ройки
	Фактич.про-изводитель-ность

м3/час
	Оцен-ка состоя-ния
	При-над-леж-ность
	Рекомен-дации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	  МУП«Коммунальщик» ул.Пролетарская
	1
	1998
	0,6
	удовл.
	му-ниц.
	 Организ   зон  сан. охраны

	2
	ЦРБ ул. Лазо
	1
	2006
	0,6
	удовл.
	мун.
	


Окончание таблицы № 2.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Новый квартал
	1
	1994
	0,6
	удовл.
	мун.
	

	4
	Детского сада № 9

ул.Сурикова
	1
	1988
	0,35
	треб. ремонт
	му-ниц.
	На болоте

	5
	По ул.Мичурина
	1
	1989
	0,1
	удовл.
	мун.
	Требуется ремонт, организация зон санит. охраны

	6
	По ул. Пихтовая
	1
	1994
	0,1
	удовл.
	мун.
	

	7
	ТСШ №1
	1
	1978
	0,1
	удовл.
	мун.
	

	8
	Центральная  по Ул.Партизанская
	1
	2000
	0,7
	удовл.
	мун.
	

	9
	«Нефтяник» пер.Гагарина
	1
	1992
	0,2
	удовл.
	мун.
	

	10
	ТСШ № 2 ул. Мичурина
	1
	1999
	0,6
	удовл.
	мун.
	

	11
	По ул. Норышева
	1
	2003
	0,3
	удовл.
	мун.
	Треб.кап.ремонт

	12
	ПУ ул. Луначарского
	1
	1993
	0,2
	удовл.
	мун.
	ЗСО

	13
	ОАО «Хлебозавод» 40 лет Победы
	1
	1976
	0,2
	Не работ.
	Вед.
	Требует. кап. рем.

	14
	ООО«Тасейлес» Ул.Дачная 5
	1
	1984
	0,3
	удовл.
	Вед.
	Требуется ремонт, организация зон санит. охраны

	15
	ОАО «Каскад» Ул.Кирова 53
	1
	1989
	0,2
	удовл.
	Част.
	

	16
	  Филиал ГП«КрайДЭО»
	1
	1982
	0,2
	удовл.
	Вед.
	

	17
	АБЗ ул.Октябрьская 173
	1
	1975
	0,1
	удовл.
	Вед.
	

	18
	КГОУ « Тасеевский детский дом М.И. Крастелева
	1
	2002
	0,3
	удовл.
	Вед.
	организация зон санит. охр.

	19
	АО «Маслозавод» ул.Октябрьская 169
	1
	1978
	0,3
	удовл.
	Частн
	Требуется ремонт, организация зон санит. охраны

	20
	КХ «Земля»
	1
	1982
	0,1
	удовл.
	Част.
	

	21
	ООО «Гарант» ул.Лихачева 18
	1
	1969
	0,1
	удовл.
	мун.
	

	22
	ИП«Вишняков»ул.Пономарева
	1
	1976
	0,1
	удовл.
	 Част.
	Требуется ремонт, организация зон санит. охраны

	23
	ООО «Каменская» ул. Молодежная
	1
	1986
	0,1
	удовл.
	Вед.
	

	24
	ГУ ТР Отдел ветеринарии

Ул. 1 Бой 12
	1
	1991
	0,15
	удовл.
	Вед.
	


Состояние подземных вод достаточно хорошо изучено, но контролируется неповсеместно.
Подробная характеристика подземных вод отражена в гл.1.1.3 и представлена трещинными водами юрских, девонских и аллювиальных отложений. По хими-ческому составу воды всех водоносных горизонтов гидрокарбонатно – кальциевые с минерализацией 0,5 – 1г/л. Жесткость не превышает 7мг-экв/л. По своим физико – химическим свойствам все воды удовлетворяют требования к питьевой воде.

Контроль водозаборов осуществляется Федеральным государственным уч-реждением здравоохранения, Канским филиалом «Центра гигиены и эпидемиоло-гии в Красноярском крае». Испытательным лабораторным центром периодически выполняется химический анализ и микробиологические исследования питьевой во-ды  в с. Тасеево. По последним данным испытательного лабораторного центра, представленным на момент проектирования /см. табл.№ 2.2.2/, питьевая вода прак-тически по всем исследуемым показателям  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». На качество воды экспертизировано  12 водоза-боров /см. Приложение/. Исключением является повышенное содержание железа/до 4,3 ПДУ*/, обнаруженное  в пробах МОУ СОШ № 2 на водозаборе котельной по ул.Мичурина 8;  до 1,97 ПДУ*, обнаруженное  в пробах столовой МОУ СОШ № 2 /см. табл.2.2.2/ и до 1,3ПДУ*, найденное в пробах Тасеевской ЦРБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  СЕЛА ТАСЕЕВО  
Таблица № 2.2.2
	№

п/п
	Наименование показателей
	Результаты испытаний
	Величина  допустимых уровней
	Уровень содержания/доли ПДУ/
	Оценка состояния

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Количественный химический анализ

	1
	Нитраты          мг/дм3
	0,39-10
	45
	0,0087-0,22
	Благопр.

	2
	Запах                   балл
	0
	2
	0
	Благопр.

	3
	Мутность по каолину    мг/дм3
	0,15-1,9
	2
	0,075-0,95
	Усл.благ

	4
	Привкус              балл
	0
	3
	0
	Благопр.

	5
	Цветность           град
	0-1,3
	20
	0-0,065
	Благопр.

	6
	Железо             мг/дм3
	0,05-0,18

0,39*-1,3*
	0,3
	0,17-0,6

1,3*-4,33*
	Благопр. Крайне неблагопр.

	7
	Аммиак            мг/дм3
	<0,05-0,33
	2
	0,025-0,165
	Благопр.

	8
	Нитриты          мг/дм3
	<0,003
	3
	0,001
	Благопр.

	9
	Хлориды          мг/дм3
	10,1-44,9
	350
	0,029-0,128
	Благопр.

	10
	Сульфаты        мг/дм3
	37,1-133,9
	500
	0,074-0,03
	Благопр.

	11
	Окисляемость 

                     мгО2 /дм3
	1,3-3,6
	5
	0,26-0,72
	Благопр.


Окончание таблицы № 2.2.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	Сухой остаток мг/дм3
	487-498
	1500
	0,32-0,33
	Благопр.

	13
	Молибден        мг/дм3
	<0,0025
	0,25
	0,01
	Благопр.

	14
	Жесткость общая   

                       моль/ м3
	5,9-7,2
	10
	0,59-0,72
	Условно

благопр.

	15
	Мышьяк           мг/дм3
	<0,005
	0,05
	0,1
	Благопр.

	16
	Фториды          мг/дм3
	0,21-0,23
	1,2
	0,175-0,191
	Благопр.

	17
	Марганец         мг/дм3
	<0,01
	0,1
	0,1
	Благопр.

	18
	Ртуть                мг/дм3
	<0,0002
	0,0005
	0,4
	Благопр.

	19
	Кадмий            мг/дм3
	<0,0005
	0,001
	0,5
	Благопр.

	20
	Медь                мг/дм3
	0,004-0,006
	1
	0,004-0,006
	Благопр.

	21
	Свинец             мг/дм3
	<0,005
	0,03
	0,17
	Благопр.

	22
	Цинк                мг/дм3
	0,002-0,005
	5
	0,0004-0,001
	Благопр.

	23
	Хром                мг/дм3
	<0,02
	0,05
	0,4
	Благопр.

	24
	pH
	6,5-6,65
	9
	0,72-0,74
	Условно

благопр.

	Микробиологические исследования

	25
	НВЧ ОКБ, КОЕ 
                        в 100мл
	Не обнаруж.
	Не доп.
	нет
	Благопр.

	26
	НВЧ ТТКБ, КОЕ                       

                        в 100мл
	Не обнаруж.
	Не доп.
	нет
	Благопр.

	27
	ОМЧ, КОЕ     в 100мл   
	1-3
	100
	0,01-0,03
	Благопр.


В четвертичных отложениях почти повсеместно развиты грунтовые воды. На правобережье реки Усолка они встречены на глубине 8,8м. На левобережье глубина залегания этих вод не превышает 10 – 15м. А в районе «Нового квартала» периоди-чески, в весенние паводки, их уровень поднимается до 1.2м, подтопляя застройку /зо-ны подтопления отражены графически на схеме ПО и ССОС /см. лист2/.

    Источниками загрязнения водного бассейна в  селе Тасеево являются производ-ственные предприятия, выгребы надворных туалетов всей частной застройки, полу-благоустроенные жилье и объекты соцкультбыта, собирающие свои бытовые стоки в септики. Далее они вывозятся на свалки для жидких отходов или, невывезенные, ин-фильтруются в грунтовые и подземные воды. Естественно загрязняют водный бассейн путем инфильтрации и свалка для жидких отходов, и свалки для твердых отходов, и скотомогильник, и кладбища. Объемы жидких отходов организаций и объектов ЖКХ, финансируемых из районного бюджета и вывозимых на свалку, сведены в табл. № 2.2.3. 

*  Содержание железа в пробах водозаборов, отмеченных в тексте.  

ВОДООТВЕДЕНИЕ (СЕПТИК) ОБЪЕКТАМИ ЖКХ СЕЛА ТАСЕЕВО

Таблица № 2.2.3
	№ п/п
	Наименование объекта ЖКХ
	Объем жидких стоков 

куб.м

	1
	Администрация Тасеевского рйона
	362,9

	2
	Финансовое управление Тасеевского рйона
	7,4

	3
	МОУ  Тасеевская средняя школа № 1
	2042,5

	4
	МОУ  Тасеевская средняя школа № 2
	768,7

	5
	МДОУ Детский сад № 6 «Сказка»
	44,8

	6
	МДОУ Детский сад № 9 «Лесовичек»
	1275,1

	7
	МОУ Центр образования
	639,5

	8
	МОУ ДОД «ММЦ»
	21,9

	9
	МУК «Тасеевский РДК»
	174,3

	10
	МУЦСОН /Центр соцзащиты населения/
	239

	11
	ЦСПСиД
	212

	12
	Управление социальной защиты населения
	100

	13
	Жилой район «Новый квартал»
	4000

	14
	Центральная районная больница
	230

	15
	Прочие /внебюджетные организации/
	1000

	16
	Производственная база КрайДЭО
	112,1


            Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Свалки и скотомогильник устроены без проекта, поэтому отходы и падший скот складируются на отведенных территориях без соблюдения надлежащих технологий, загрязняя  грунтовые воды. Местоположение свалок представлено на схеме планировочных ограничений и частично на ситуационном плане /см. лист1, лист2/.
Оценка источников загрязнения водного бассейна приведена в табл. №2.2.5.
2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна
              В целях охраны водного бассейна проектом ликвидируются все несанкциониро-ванные свалки твердых отходов. Откорректировано положение для полигона ТБО сан-кционированной свалки с организацией СЗЗ в 500м/ при условии выполнения ее по предварительно разработанному и согласованному проекту/.
          В генплане разработана схема централизованного водоснабжения села с  канали-зованием  его бытовых и производственных стоков на предусмотренные в проекте очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой сточных вод до уровня предельно – допустимых концентраций с последующим сбросом очищенных стоков в р. Усолка. Местоположение очистных сооружений выбрано в северном нап-равлении от села, ниже по течению реки, вне водоохраной зоны на левобережье р.Усолка,  и отражено на схеме окружающей среды /см. лист 8/. По окончанию строительства канализационных очистных сооружений в проекте ликвидируются свалка для жидких отходов и  септики муниципальных объектов ЖКХ. 
        В проекте выделены водоохранные зоны существующих водотоков /см.схему

планировочных ограничений/, размеры которых представлены в таблице 2.2.4.
ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ

Таблица № 2.2.4

	№ п/п
	Наименование

водотока
	Длина,

км
	Ширина

водоох-ранной зоны,
м
	Приток реки


	Приме-чание

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1
	Река Усолка /село Тасеево/
	от истока 254

 до устья  354
	200
	Река Тасеева
	левый

	2
	Река Шумиха
	24
	100
	Река Усолка
	правый

	3
	Ручей Аниськин

/ручей Филиктор/
	14
	100
	Река Усолка
	левый

	4
	Ручей Плехановский
	22
	100
	Река Усолка
	левый


 Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- захоронение скота, людей;

- захоронение любых отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями;

- движение и стоянка транспортных средств;

В границах водоохранных зон выделены прибрежные защитные полосы шириной 50 м от береговой линии, на которых введены дополнительные ограничения хозяйственной деятельности, а именно запрещены:

- распашка земель;

- размещение  отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Т.к. на этой территории уже размещены складские помещения, частные огороды, объекты соцкультбыта, вышеизложенные ограничения хозяйственной деятельности в первую очередь относятся к владельцам объектов, наложившихся своей площадью на эти зоны.
Водоохранные и защитные полосы, выделенные в прибрежной зоне, отражены на схемах планировочных ограничений и существующего и прогнозируемого состояния окружающей среды.

Оценка источников загрязнения водного бассейна представлена в табл.2.2.4, где сделаны выводы и даны рекомендации по охране вод от загрязнения. 
          В границах сельской черты выполнена схема вертикальной планировки и инже-нерной подготовки села, в которой  все стоки поверхностных и талых вод с асфальти-рованных территорий по открытой системе отвода собираются и отводятся на локальные очистные сооружения. В целях охраны вод от загрязнения проектом предусмотрено пять локальных очистных сооружения ливневых стоков закрытого типа для полной очистки собранных поверхностных загрязненных вод, которые впоследствии, очищенные, сбрасываются в реку Усолка и ручей Плехановский. На левобережье ручья Плехановский расположено одно локальное очистное сооружение, а на побережьях Усолки  – четыре/одно - на правом берегу и три - на левом/.

            В случае вскрытия водоносных горизонтов при использовании недр целесооб-разно принять меры по охране подземных водных объектов.
            В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется  ведение монито-ринга водного бассейна,  как поверхностного так и подземного, мест складирования  и захоронения жидких и твердых отходов, а также регулярное осуществление периодического контроля вод и сточных, и чистых. 

    Для ведения мониторинга водного бассейна проектом рекомендуется создание пунктов наблюдения за водным режимом и качеством вод в поверхностных и подзем-ных водных объектах.

Чтобы ограничить поступление в подземные воды окислителей, являющихся причиной повышенного ожелезивания подземных вод /зафиксированное в пробах водозабора средней школы № 2 по ул.Мичурина 8/, при эксплуатации водозабора следует выполнять необходимые требования:

- затрубное пространство кондуктора должно быть зацементировано;

- устье скважины закрыто герметично;

- при установке фильтра необходимо избегать интервалов с мощными прослоями углей.

ОЦЕНКА  ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОД  И  ОХРАНА  ВОДНОГО  БАССЕЙНА 

                                                                                                                                                                                           Таблица № 2.2.4                                                                                                                                                                                         

	№

п/п
	Источник загрязнения вод и его

местополо-

жение
	Источники

водоснабжения

предприятия
	Способ захоронения жидких отходов

(ЖО), твердых отходов(ТО),

трупов(О)
	Оценка утилизации, 

отведения

стоков


	Выводы и рекомендации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Септики объек-тов ЖКХ 

села Тасеево
	Водозаборные скважины хозпитьевого назначения 

в районе

поселения
	Водоотведение бытовых сточных вод осуществля-ется в септики с последу-ющим вывозом их на свалку для жидких отходов
	неблагопр. водоотведе-ние
	Сети водоотведения отсутствуют.

Неочищенные стоки на свалке являются источником загрязнения грунтовых вод и почв и требуют устройства СЗЗ в1000м. Целесообразно устройство канализации с отведением стоков на локальные очистные сооружения.

Проектное предложение:

-устройство канализационных сетей с отведением по ним бытовых стоков на очистные сооружения;

-строительство канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой и доочисткой на фильтрах с целью выведения их на уровень предельно – допустимых концентраций.

- постепенная  ликвидация септиков и выгребов;

- отвод стоков от индивид. жил.застройки:

а) либо на канализационные очистные села;

б) либо на локальные очистные сооружения /ЛОС/;

в) либо замена септиков на ЛОС .

	2
	Выгребы индивидуаль-ной жилой застройки

С. Тасеево
	
	Сброс бытовых стоков осуществляется в выгре-бы надворных туалетов с последующим вывозом их на собственные огороды
	неблагопр. водоотведе-ние
	

	3
	Выгребы и септики предприятий 
	
	Водоотведение бытовых сточных вод осущест-вляется в выгребы и септики с последующим вывозом их на свалку для жидких отходов
	неблагопр. водоотведе-ние
	

	4
	Свалки

для ТБО №1 №2

несанкциониро-ванные
	-
	Складирование не по проекту без соблюдения технологии захоронения
	неблагопр.
	Грунтовые воды загрязняются при инфильтрации в них дождевых и талых вод, проходящих через свалки Закрытие и рекультивация свалок  №1, №2.

	5
	Скотомогильник
	
	не по проекту без соблю-дения технологии захор.
	Усл. благопр.
	Отвод благоприятный. Необходима разработка и согласование проекта скотомогильника.


 Окончание таблицы № 2.2.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Свалка для ТБО № 3 санкциониров.
	
	Складирование не по проекту без соблюдения технологии захоронения
	неблагопр.
	Корректировка местоположение территории под ТБО. Разработка проекта полигона для утилизации ТБО. Формирование СЗЗ в 500м

	7
	Свалка

для жидких отходов
	-
	Грунтовые воды загряз-няются при инфильтра-ции в них дождевых и талых вод, проходящих через свалку, а в первую очередь при инфильтра-ции в них непосредствен-но жидких бытовых отходов
	крайне неблагоприятно
	Контролирование состояния грунтовых вод и наличия глиняного мешка в грунтовой подоснове. Формирование СЗЗ в 500м

По окончанию строительства канализационных очистных сооружений ликвидация свалки.

	8
	Кладбище существующее
	-
	Захоронение по нацио-нальным традициям
	Благоприятно
	Закрытие. Формирование СЗЗ в 50м.Отведение нового кладбища по генплану. 

	9
	Кладбище проектируемое
	
	Захоронение по нацио-нальным традициям.
	Благоприятно
	Новое  с формированием СЗЗ в 100м.Умерших от за-разных болезней погребать предварительно обработав.


*

                                                    2.3 Охрана почв
2.3.1 Оценка существующего состояния почв

Основными источниками загрязнения почв в проектируемом районе являются свалки, септики и кладбище. Площадь земель, занятая свалками, это территория нарушенных земель.

На территории ненарушенных земель повсеместно развит почвенно – растительный слой, мощность которого колеблется в пределах от 0,2 до 0,3 м. Почвенно – растительный слой  представлен в основном виде тяжелыми суглинитыми черноземами, частично /на участках логов и других  залесенных понижений/ - тяжелосуглинистыми оподзоленными почвами. Площадь села равна 1344,4га. Баланс  земель  на территории села характеризуется следующими показателями/см.табл.2.3.1/

БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ СЕЛА ТАСЕЕВО

                                                                                                                                    Таблица № 2.3.1

	№ п/п
	Состав земель
	Площадь

	
	
	га
	%

	1
	Земли жилой застройки:
	598,3
	56,5

	 
	-малоэтажной (2эт)
	586,4
	55,4

	 
	-индивидуальной
	11,9
	1,1

	2
	Земли общественно-деловой застройки
	37,0
	3,5

	3
	Земли промышленности
	123,45
	9,2

	5
	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций
	234,1
	22,1

	6
	Земли сельскохозяйственного использования:
	6,27
	0,4

	7
	Земли рекреационного назначения
	353
	24

	8
	Земли под водными объектами
	53,25
	4,6

	9
	Земли под объектами специального назначения (кладбище)
	5,3
	0,3

	10
	Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность
	225,53
	

	 
	Итого земель в пределах черты сельского поселения
	1636,2
	100

	11
	Особо охраняемые территории и территории особо охраняемых объектов /в границах района/
	-
	-


     Площадь земель, занятая сельскими свалками, составляет 5,49га. Из 3 мест складирования твердых отходов ни одно не  удовлетворяет требованиям СанПиН, 
     Местоположение существующей свалки №1 – в 500 м в западном направле-нии от села, на месте бывших песчаных карьеров. Свалка № 2 сформировалась в южной части села, в 1км от жилья, на месте разрабатываемых когда-то песчаных карьеров. Свалка для жидких отходов организована в 600 м от этого села, на лево-бережье Усолки, вне водоохраной зоны, на лесах первой категории, несанкциони-рованна и имеет площадь  3 га. Требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 по сани-тарным разрывам удовлетворяют, но не соответствует по способу организации и планировочному решению. Санкционированная свалка № 3 расположена в 400м на северо-восток от села. Местоположение благоприятно по розе ветров, но недоста-точно по санитарному разрыву.
         Скотомогильник расположен в 3.5 км в западном направлении от села, в водоохраной зоне ручья Филиктор, что противоречит Водному Кодексу.

        Существующее кладбище исчерпало свои возможности, требуется отведение нового места для захоронений. Местоположение по разработанному проекту нового кладбища благоприятное, в 500м от нового жилого района «Елань», площадью 3га.
         Их существующее местоположение представлено на схемах /см. Схему ПО и ССОС и Ситуационную схему/.

        Характер и ассортимент промышленных твердых бытовых отходов, склади-руемых на свалках ТБО отражен в проекте нормативов образования и лимитов размещения отходов для ГУДП ДРСУ /см. Приложение /. 

        Комплексная характеристика источников загрязнения почв и их оценка отражена в таблице 2.3.2.

         В селе отмечен невысокий процент покрытия дорог асфальтом, что не позволяет собирать все загрязненные ливневые стоки с их поверхности.

2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения

По решению генерального плана в селе остается высокий процент усадебной застройки на селитебной территории, что свидетельствует об  использовании 70 % этих земель в сельскохозяйственном назначении. Почвенный слой на этой территории ежегодно распахивается и периодически рыхлится.            

       В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий. На землях, наложившихся на водоохранные зоны водотоков, допустима лишь регламентированная в ВОЗ деятельность.
         На участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе его осуществления, рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на участках, предлагаемых генпланом для озеленения.                                                 

В целях охраны почв от загрязнения проектом вертикальной планировки все загрязнения с асфальтированных территорий стоками поверхностных и талых вод собираются и отводятся на локальные очистные сооружения.

Проектом также предлагается закрытие существующего кладбища и организация захоронений на отведенном месте в южной части села.
Свалки №1, №2 ликвидируются с последующей рекультивацией нарушенных земель. Территория для полигона ТБО выделена в северо-восточной части на расстоянии необходимого санитарного разрыва - 500м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. при условии утилизации отходов по предварительно разработанному и согласованному проекту.
РАСЧЕТ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
       Расчетная численность населения на расчетный срок – 8540человек. 
Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий (при  норме 300 кг на 1 человека) составит:

на расчетный срок
300 кг × 8540 чел. = 2562 тонны в год
Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 67000 м2. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг в год с 1 м2 твердых покрытий составит: 

· на расчетный срок
5 кг × 67000 м2 = 335,00 т /год.

Общее количество ТБО будет равно:

2562,000 тонн /год + 335,00 тонн /год =2897 т/год

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* таблица 12 размер земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год 0,02- 0,05 га. Необходимый резерв территории для полигона ТБО составит:

· на расчетный срок
2,9 т /год × 0.05га × 15лет = 2,2га.
     Количество уборочных машин рассчитано, исходя из площади дорожных покрытий, которая составляет 67000 м2.

НЕОБХОДИМЫЙ МУСОРОУБОРОЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

                                                                                                                                        Таблица 2.3.2

	Тип машин
	Нормативное
	Количество

	
	
	I очередь
	расчетный срок

	Мусоровозы
	20 на 100 тыс. жителей
	2
	2

	Уборочные
	60 на 1 млн. м2 улич. покрытий
	            2
	4


     В целях улучшения санитарно- гигиенического состояния почв села проектом предусматривается ряд природоохранных мероприятий:

·  на первую очередь развития села необходимо выполнить все процедуры по от-воду участка для размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов, отвечающего всем действующим санитарным правилам /местоположение свалки для жидких отходов – ныне существующее/; 

·  разработать проект полигона ТБО;
·  существующие несанкционированные свалки ТБО необходимо ликвидировать, проведя механическую рекультивацию   территорий грунтами, разведанными на близлежащем Суховском месторождении, используя плодородный слой его почвы для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83;   
                  - разработать рациональную схему сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов по селу;

-  разработать программу, направленную на сокращение отходов производства и потребления;
- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах сельской черты и в районах хозяйствующих предприятий села Тасееево;

- в холодный период года  необходимо проводить регулярную зачистку от загрязненного снега и отходов промдеятельности  коммунально-складских территорий села, а также проезжих частей его улиц.

             Следует признать, что наличие высокого уровня биологического загрязнения почв ряда территорий края является следствием отсутствия в Красноярском крае общей краевой и территориальных программ, направленных на сокращение отходов производства и потребления, обеспечение рациональной организации систем сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов.

   План мероприятий по нарушенным территориям освещен в табл. 2.3.2. 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОЧВ И  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОХРАНЕ ПОЧВ


     Таблица № 2.3.2                                                        

	№

п/п
	Источник загрязнения почв и его местоположение
	Существующее положение
	F
га
	Оценка
	Предлагаемые проектом мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Свалка ТБО №1 (Зап.) несанкционированная
	В 500 м от жилья. Вне водоохраной зоны. Складируются твердые отходы

всех видов.
	1,2
	Несанкционированная, неконтролируемая. 
	Закрытие с последующей рекультивацией

	2
	Филиал «КрайДЭО»
	Промотходы 2,3,4 кл. опасности складир. временно в промзоне.Частично реализ. населению,частично- на вторсырье, остальные - на 

свалки МУП ЖКХ
	
	Временное хранение
	Проведение мониторинга на мест. складир. отходов, сост.почв Разработать проект реализации  и утилизации отходов. Осуществлять контроль за состоянием почв.

	3
	Свалка ТБО№2(Юж. ) несанкционированная
	
	1,18
	СЗЗ выдержана.
Неконтролируемая.
	Закрытие с последующей рекультивацией

	4
	Свалка ТБО №3 Тасеевского ЖКХ МУП «Коммунальник»
	Полигон ТБО в 400м от поселковой черты с С-В


	1,93
	СЗЗ не выдержана.
Неконтролируемая.
	Перемещение на размер СЗЗ  на С-В. Захоронение ТБО по разработан. проек-ту полигона ТБО F=2,2га

	5
	Свалка для жидких отходов
	в 500м от поселка на С-З 
	1,18
	СЗЗ выдержана

Неконтролируемая.
	Сохранение до введения в экспл.кан.очист.сооружений
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Кладбище существующее
	В селе, среди застройки жилого назначения
	5,27
	СанПиН не проти-воречит.Исчерпаны возможности.
	Закрытие. Погребать в отведенном месте на новом кладбище с организацией СЗЗ 100 м

	6
	Септики жилого сектора и объектов соцкультбыта
	В селе, среди застройки жилого назначения
	
	Осн.часть установлена без проекта, в наруше-нии сан.норм. Старые не ремонтируются, загрязняя т.о.почвы
	В генплане разработана схема водоснабжения и канализации бытовых стоков. Все септики проэкспертизировать и, несо-ответствующие требованиям СанПиН, ликвидировать.
На р.с. замена на ЛОС

	7
	Скотомогильник
	В 3 км на запад от поселка, в водоохраной зоне.
	0,5
	СЗЗ выдержана. Нарушается Водный кодекс.
	Местоположение генпланом откорректировано.Вне водо-охраной зоны. Рекомендо-вана разработка проекта


*

2.4 Охрана растительного мира

2.4.1 Оценка существующего состояния растительности

Основная часть проектируемой территории  расположена в зоне тайги /подроб-ная характеристика лесных богатств представлена в разделе «Лесные ресурсы»/.    Очагов распространения вредителей и болезней в лесах Тасеевского района не заре-гестрировано.

Часть лесов добывается и перерабатывается на древесину деловую, пиломатери-ал, дрова многочисленными индивидуальными предприятиями, а также ГП "Усоль-ское лесничество», расположенных в с. Тасеево.

  В целях упорядочения пользования лесами государственного фонда и предупреждения истощения древесных запасов леса Тасеевского района разделены на три группы. В границах села расположены леса первой группы.
  К I группе отнесены леса, выполняющие защитные, санитарно-гигиенические, рекреационные, эстетические функции. На этой территории проводятся рубки ухода, санитарные рубки и другая лесохозяйственная деятельность, направленная на воспро-изводство лесного фонда, сохранение экологического равновесия. К лесам I группы отнесены зеленые зоны, водоохранные леса, нерестовые полосы, защитные полосы вдоль автомобильных дорог, орехопромысловые зоны, санитарно-защитные зоны. Наибольший удельный вес среди лесов I группы - запретные полосы вдоль рек, (41%). Средний возраст древостоя  в окружающих село лесах – 40 лет. Ассортимент произ-растающих пород в лесах района:

- хвойные: сосна, ель, пихта, лиственница, кедр;

- мягколиственные: береза, осина, тополь, ивы древовидные.

 Преобладающим видом древостоя являются еловые насаждения. В защитных насаждениях на долю ели, березы и осины приходится 83% лесопокрытой площади. Полепочвозащитные леса представлены сосной.
Анализ существующего положения озеленения села показывает, что, не смотря на богатое ландшафтное окружение, Тасеево не имеет ярко выраженного непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках  мало-этажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично, вдоль улиц. Недос-таточно озеленены производственные территории. Отсутствует озеленение санитарно-защитных зон. Существующая зона массового отдыха на берегу реки, включенная в планировочную структуру села Тасеева, неблагоустроенна, скудно озеленена.

Отмечен крайне малый процент территорий под зелеными насаждениями общего пользования – 3,8 м2 /чел. /см. табл.№ 2.4.2/.
2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира

         Большие  лесные  массивы,  окружающие  село,  акватории  рек и  ручьев,  парк  и  лесопарк  образуют  очень  красивый  природный  ландшафт.  Сохранение  и  учет  природных  особенностей местности  создают  предпосылки  к  достижению  вырази-тельного  облика  села. С  учетом  постепенного  его  преобразования  устанавливают-

ся зоны  для  организации  отдыха  населения. Прибрежные  территории  ручьев  и
рек  очищаются  озеленяются  и  благоустраиваются. В зеленых  массивах, окаймляю-щих село,  предлагается  разместить  различные  виды  круглогодичного кратковре-менного отдыха.  

         Задачей  озеленения  является  создание  благоприятных  экологических  условий  для  жизни  и  отдыха  населения.  В планировочную  структуру  включены  естествен-ные  участки  природы, лесопарк,  парк,  озелененные  оси  водных акваторий.

 Составной частью общей системы озеленения села будут и зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и их санитарно-защитных зон.
 Насаждения  специального  назначения /в границах  санитарно-защитных  зон/, размеры которых приняты в  соответствии  с  санитарной  классификацией  промыш-ленных  объектов  и производств, предлагается подобрать из ассортимента газоустой-чивых и пылеустойчивых. Территории производственно - складских предприятий ре-комендованы к озеленению и благоустройству. Вокруг территорий, на расстоянии не-обходимого санитарного разрыва от границы предприятий до жилья, формируются зеленые санитарно-защитные зоны, размер которых принят по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет:

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ  ЗОНЫ  ПРЕДПРИЯТИЙ  И  СПЕЦТЕРРИТОРИЙ

                                                                                                                                                 Таблица № 2.4.1
	№
п/п
	Номер на плане
	Наименование

предприятия
	Размер

СЗЗ

м
	Класс

опас-ности
	Площадь

СЗЗ

м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	7
	Производств-ная зона КрайДЭО/сущ/
	300
	3
	525503

	
	
	  Асфальтобетонный з-д КрайДЭО/персп 
	500
	2
	1189781
	1
	Пилорама
	100
	4
	65058

	2
	7
	Филиал КрайДЭО
	100
	4
	90245

	3
	5
	 ООО "Коммунсервис"
	50
	5
	28238

	4
	6
	 ГПКК Тасеевское АТП
	100
	4
	118868

	5
	13
	 Усольское лесничество
	50
	5
	73258

	6
	3
	 Колбасный цех
	300
	3
	416302

	7
	2
	 ХПП
	100
	4
	123745

	8
	1
	 ОАО "Каменское"
	100
	4
	115837

	9
	3
	 ООО "Хлеб"
	50
	5
	41024

	10
	1
	 ООО "К и К "Тасеево"/пл.№1/
	100
	4
	75862

	11
	1
	 ООО "К и К "Тасеево"/пл.№2/
	100
	4
	99795

	12
	1
	 ООО "Боске"
	100
	4
	105972

	13
	1
	 ООО "Тасейлес"
	100
	4
	102975

	14
	2
	 ООО "Восход"
	50
	5
	14667

	15
	1
	 ООО "Оскар"
	100
	4
	60937

	16
	1
	 ООО "Медведь"
	100
	4
	48113
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	17
	1
	 ООО "Гарант"
	100
	4
	87071

	18
	4
	 ООО "Минасян"
	50
	5
	38364

	19
	1
	 ИП "Максимов"
	100
	4
	103521

	20
	1
	 ИП "Дмитриев"
	100
	4
	143030

	21
	1
	 ИП "Новиков"
	100
	4
	72301

	22
	1
	 ИП "Андреев"
	100
	4
	73371

	23
	1
	 ИП "Хакомов"
	100
	4
	94069

	24
	1
	 ИП "Вишняков"
	100
	4
	98206

	25
	1
	 ИП "Горбачев"
	100
	4
	57622

	26
	1
	 ИП "Пушкарев"
	100
	4
	50442

	27
	1
	 ИП /лесопиление/
	100
	4
	62207

	28
	3
	 ИП Кудрявцева
	50
	5
	16211

	29
	1
	 ИП "Тужиков"
	100
	4
	64865

	30
	1
	 ИП "Лексин"
	100
	4
	59298

	31
	1
	 Цех лесопиления
	100
	4
	106429

	32
	1
	 Пилорама
	100
	4
	105918

	33
	5
	 Пождепо
	50
	5
	25374

	34
	2
	 РайПО
	50
	5
	26008

	35
	5
	 Электроподстанция
	50
	5
	31486

	36
	резерв
	Объекты малого предпринимательства
	50
	4
	резерв

	37
	резерв
	Объекты малого предпринимательства
	100
	5
	резерв

	38
	резерв
	Объекты малого предпринимательства
	300
	3
	резерв

	39
	6
	СТО
	100
	4
	60182

	40
	8
	 АЗС № 1
	100
	4
	74833

	41
	8
	АЗС № 2
	100
	4
	40379

	42
	8
	АЗС № 3
	100
	4
	54908

	43
	0
	Стадион
	100
	0
	100810

	44
	28
	КГБУ "Ветеринарный отдел"
	100
	4
	46725

	45
	5
	Крайгаз
	50
	5
	13678

	46
	14
	Кладбище существующее /закрываем./
	50
	5
	52798

	47
	14
	Кладбище проектируемое
	100
	4
	110227

	48
	15
	Свалка жидких отходов
	500
	2
	1002884

	49
	16
	Скотомогильник
	1000
	1
	3260980

	50
	15
	Свалка твердых отходов № 3 /проект./
	500
	2
	1007957


 Жилые здания, находящиеся в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий, в настоящий период продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается до принятия мер по сокращению вредного влияния на жилую территорию. Предприятия должны выполнить проект са-нитарно-защитной зоны по уменьшению вредных выбросов до границ своей террито-рии. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предусмотреть вынос предприятия на резервную площадку. Резервные площадки размещены с учетом сани-тарно-защитных разрывов от жилья.

    Генеральным планом села предлагается интенсивное озеленение улиц, мест общего пользования, придомовых территорий объектов соцкультбыта. Озелененные улицы села объединят объекты озеленения в единую систему. В качестве озеленяемого материала рекомендуется высаживать деревья и кустарники, произрастающие в окружающей тайге: сосну, ель, лиственницу, березу, рябину и т. д., а также растения,  обладающие наибольшей пылезащитной способностью: вяз, сирень, черемуху, бузину. 

  Рекреационную зону предлагается благоустроить, озеленить, создать дорожно-тропиночную сеть, площадки отдыха, спортивные площадки. На последних предполагается формирование спортивного газона из трав, устойчивых к вытаптыванию.
Водоохранные /см табл.2.2.4/, санитарно - защитные зоны, предлагаемые про-ектом, рекомендуется озеленить лесопосадками. А в 20-ти и 40-метровом коридоре /по оси воздушных линий электропередач/ –  выделить СЗЗ с растительно – травяным покровом.
                                                          БАЛАНС ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Таблица № 2.4.2
	№

п/п


	Объекты озеленения
	Современное

состояние
	По генплану

	
	
	
	I очередь (2014г)
	расчетный срок (2024г)

	
	
	га
	м2/чел
	га
	м2/чел
	га
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Общего пользования
	3,2
	3,8
	3,2
	3,8
	4,7
	5,5

	1
	Парки, скверы, бульвары,
	-
	-
	6,5
	7,6
	22,21
	26,0

	2
	Поселковый лес, лесопарк
	53,57
	62,9
	53,57
	62,9
	61,8
	72,4

	II
	Специального назначения
	166,32
	-
	159,82
	-
	239,4,0
	-

	1
	Санитарно-защитное озеленение
	
	
	
	
	5,62
	6,6

	
	Всего:
	223,09
	261,9
	223,09
	261,9
	333,73
	390,8


 Необходимо осуществлять подсадки также на незалесенных участках, реко-мендованных генпланом как зоны озеленения, восстанавливать погибшие и надлежа-щим образом беречь лес от пожаров. Для этого сформирована пожарозащитная полоса со стороны преобладающего направления ветров /юг  и Ю-З села/.

Т.о. озеленение села обеспечивает  органичное  единство  с  природой. Баланс зеленых территорий представлен в таблице № 2.4.2.
2.5 Охрана животного мира

        В границах проектирования присутствует 53,25 га водного пространства и 348,3 га лесов 1 категории, в которых обитают птицы и рыба. Река Усолка отнесена к категории рыбохозяйственого водотока. Для сохранения обитающих в них популяций необходи-мо строгое контролирование промысловой деятельности в отведенный для этого пери-од.

2.6 Охрана недр

          С западной стороны села к существующей застройке примыкает месторождение полезных ископаемых. С восточной стороны  к селу примыкает проявление глин и суглинков/см. гл.1.1.5/. Их границы продемонстрированы на схемах планировочных ограничений и ССОС. Планировка генплана выполнена с учетом залежей природных ресурсов.

          С северной, северо-восточной и юго-западной сторон село окаймляют проявле-ния песчано-гравийных материалов, строительных песков, камней строительных и по-делочной окаменелой древесины / см. табл.№1.1.11/- это перспектива для развития экономики села и задействования незанятых трудовых ресурсов. Близлежащие место-рождения полезных ископаемых, находящиеся в радиусе 6км, так же могут быть задействованы трудовыми резервами села Тасеево.

     Поскольку недра – невозобновляемая часть литосферы целесообразно осущест-влять разработку месторождений не хаотично, а по предварительно выполненным проектам. Разрабатывать недра  на большую глубину, по сравнению с указананной разведкой, что при совершенствовании технологии добычи приведет не только к уменьшению потерь, но и к комплексному использованию всех полезных ископаемых, как основных, так и сопутствующих. Выработанные до конца карьеры необходимо своевременно рекультивировать. Выработанные  и рекультивированные карьеры, находящиеся на границах села, могут быть использованы, как резервные, для организации производственной и предпринимательской деятельности / за расчетный срок развития села/. 
      При разработке близлежащих к селу месторождений и проявлений полезных ископаемых необходимо помнить о рациональном  использования недр.
           Надзорная деятельность за пользование недрами в настоящее время осущест-вляется недостаточно и проведение проверок лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ ГП  «Край-ДЭО» и др.организаций  выявляет многочисленные  нарушения лицензионных требований и условий.       

       Для исключения подобных нарушений, а также  в целях рационального исполь-зования и охраны недр проектом рекомендуется:

      - проводить  предварительные геолого-гидрогеологические исследования перед освоением недр;

      - выдерживать сроки проведения полных химических анализов лечебных ресур-сов;

     - своевременно переутверждать запасы подземных минеральных вод с опытно-
промышленной категории C1 в промышленные категории А+В;

     - регулярно проводить проверки предприятий по вопросам геолого-маркшей-дерского обеспечения горных работ, выполнения лицензионных условий и согласо-ванных управлением нормативов эксплуатационных и технологических потерь;

     - контролировать оформление уточненных границ горного отвода;

     - проводить проверки соблюдения требований законодательства о недрах при разработке месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов;

     - вывести на должный уровень надзорную деятельность, проводимую в области рационального использования и охраны недр, направленную  на обеспечение госу-дарственных интересов при пользовании недрами, соблюдение требований законо-дательства по рациональному и комплексному использованию минеральных ресурсов, предупреждению и устранению вредного влияния горных работ на население и окружающую природную среду.

             2.7 Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов 
                 Физическими  факторами в проектируемых границах являются зоны элек-тромагнитного излучения /ЭМИ/, формирующиеся на путях прохождения линий электропередач, электромагнитные поля /ЭМП/, создаваемые передающими радио-техническими объектами и шум, порождаемый различным громко работающим оборудованием и транспортом.

         Источниками электромагнитного излучения в селе являются передающие радиотехнические объекты и объекты связи /антенны сотовой связи ОАО «ЕнисейТелеком», ОАО ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Мегафон», телеантенна/, формирующие зоны ЭМИ, см. схему ПО и ССОС-лист3, табл.№ 2.7.1:

- радиусом 200м на высоте расположения локаторов /30м от поверхности земли/;

   - радиусом 200м на высоте расположения РПО / 31м от поверхности земли/.

Антенны расположены на самых высоких точках рельефа левобережья /175м БС/  в границах села и с учетом 30 метровой высоты подвеса оборудования зону ЭМИ формируют на высоте 200м - 205м над уровнем моря.

          Для исключения влияния электромагнитных излучений  на население высот-  ная застройка в зоне ЭМИ не предусматривается.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ЭМИ

Таблица № 2.7.1

	№ п/п
	Источник

электро-магнитных излучений
	Номер

на плане
	Класс опасности
	Размер СЗЗ
	Зона

ЭМИ
	Площадь СЗЗ

м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Телевизионная вышка
	5
	3
	200
	R200
	125256

	2
	 Вышка сотовой связи «ЕнисейТелеком»
	5
	3
	200
	R200
	125256

	3
	 Вышка сотовой связи «СибирьТелеком»
	5
	3
	200
	R200
	125256

	4
	 Вышка сотовой связи «Мегафон»
	5
	3
	200
	R200
	125256


             Т.к. интенсивность движения автотранспорта по ул.Тасеева низкая /в перспек-тиве 5 единиц на маршруте/ и использование аэродрома на перспективу также не ме-няется / применение малой авиации для предотвращения пожаров и с целью учебно-тренировочных занятий парашютистов/, источником постоянного шума в селе они не являются. 

           Основными источниками постоянного шума в селе является и частично останется работающее оборудование многочисленных котельных, электроподстанции и вентиляционное оборудование предприятий.

        Для исключения влияния шума, ЭМИ и ЭМП 

а) в проекте выделены:

 - СЗЗ от электроподстанции – 50м;

 - СЗЗ от котельных / в границах СЗЗ предприятия/;

 - СЗЗ вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /35кв/ шириной 40м;  коридор для ЛЭП /110кв/ шириной 50м и для ЛЭП /220кв/- шириной 60м./см. табл.№ 2.7.2/.
б) проектом рекомендуются:

-  установка тройного остекления в существующей застройке;

- применение шумозащитных материалов при возведении новых объектов с установкой в оконных проемах стеклопакетов с высокими звукоизоляционными характеристиками;

         -  инвентаризация источников формирования ЭМИ и ЭМП в пределах села;
         -  инвентаризация источников шума в границах села;
- осуществление контроля за уровнем ЭМИ и ЭМП, уровня шума в жилых и рабочих зонах санитарно - эпидемиологическими органами;

 -  разработка проекта теплоснабжения села Тасеево с ликвидацией малоэффек-тивных котельных;

- разработка проектов СЗЗ котельных /в рекомендуемых генпланом границах/ сохраняемых и предложенных к реконструкции;

         - при невозможности достижения СЗЗ в рекомендуемых генпланом границах: 

а) либо замена теплоисточника на электрокотельную, б) либо его ликвидация с под-ключением нагрузок к централизованному теплоснабжению.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ЭМП
Таблица № 2.7.2
	№ п/п

на схеме
	Источник

электро-магнитных полей
	Размер СЗЗ
	Зона электромагнитных полей
	Мощность
ЛЭП
	Площадь санитарно-защитной зоны

м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЛЭП
	20
	40
	35 кВ
	51540

	2
	ЛЭП
	20
	40
	35 кВ
	112108

	3
	ЛЭП
	25
	50
	110 кВ
	146795

	4
	ЛЭП
	25
	50
	110 кВ
	105650

	5
	ЛЭП
	30
	60
	220 кВ
	66543

	6
	ЛЭП
	30
	60
	220 кВ
	58436


2.8 Охрана объектов культурного наследия

          По данным Управления архитектуры Красноярского края  в районе  проекти-рования имеются следующие объекты культурного наследия/см. табл. № 2.8.1/.

           Планировочные решения генерального плана приняты с учетом наличия в проектируемом  селе объектов культурного наследия, которые сохранены и требуют бережного к себе отношения. Необходима экспертная оценка состояния памятников истории, с целью своевременного принятия решения о поддержании данных основных фондов и по мере необходимости проведения их реставрации.
ОБЪЕКТЫ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Таблица № 2.8.1
	№

п/п
	Адрес памятника
	Наименование памятника
	Документ о постановке на госуд.охрану
	Категория значения
	Отношение
к истории,

архитектуре

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	С.Тасеево

ул.Советская,

Центральный парк
	Братская могила  партизан и их семей, погибших в борьбе с колчаковским карательным отрядом в феврале 1919г. 
	Решение крайисполкома от 16.06.1980 

№ 384-15 
	Регионального значения
	Памятник истории

	2
	С.Тасеево

ул.Партизанская,8
	Дом жилой /1-я половина
XI X века/

	Указ Президента РФ от
20.02.1995 №176 
	Федерального значения
	Памятник архитектуры



	3
	С.Тасеево

Ул.Луначарского, площадь у здания суда
	Братская могила  партизан и их семей, погибших в борьбе с колчаковскими войсками в 1918-1919г.г. Захоронения из разных мест были перенесены в село и погребены в одну могилу.
	Решение крайисполкома от 16.06.1980 

№ 384-15
	Регионального значения
	Памятник истории

	4
	С.Тасеево

на общем кладбище
	Братская могила тринадцати жителей расстрелянных колчаковцами 19 июля 1919г.
	Решение крайисполкома № 345 от 24.12.1986
	Регионального значения
	Памятник истории

	5
	С.Тасеево

на общем кладбище
	Братская могила тридцати партизан, по-гибших в июле 1919гв боях партизанско-го соединения Северо-Канского фронта с колчаковскими войсками жителей растрелянных колчаковцами 19 июля 1919г.
	Решение крайисполкома от 16.06.1980 

№ 384-15
	Регионального значения
	Памятник истории


Окончание таблицы № 2.8.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	С.Тасеево

ул. Краснопартизан-ская 1
	Дом, в котором в 1919 году работали курсы командиров партизан Северо-Канского фронта.
	Решение крайиспол-кома от 16.06.1980

№ 384-15
	Регионального значения
	Памятник истории

	7
	С.Тасеево

ул.Дзержинского 2
	Дом, в котором в сентябре1909года в те-чение7 дней жил Ф.Э. Дзержинский, сос-ланный в Тасеево на вечное поселение.
	Решение крайиспол-кома от 16.06.1980

№ 384-15
	Регионального значения
	Памятник истории


*
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