Внимание! 
Важная информация от ГПКК «ЦРКК» 
по эксплуатации тепловых сетей 

В целях обеспечения гарантированной энергоэффективности и безаварийного функционирования систем теплоснабжения в селе Дзержинское, а также для оперативного выявления протечек теплоносителя и случаев самовольного разбора сетевой воды, ГПКК «ЦРКК» уведомляет Вас о том, что на протяжении всего отопительного сезона в тепловых сетях, присоединённых к перечисленным ниже котельным, будет применяться реагент «Уранин А»:
1. Котельная №1 — с. Дзержинское, пер. Свободный, д. 12 «г»;
2. Котельная №6 — с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 148 «б»;
3. Котельная №8 — с. Дзержинское, ул. А. Павлова, д. 13 «а»;
4. Котельная №2 — с. Дзержинское, ул. Больничная, д. 53.
Информируем, что применение данного реагента является стандартной практикой при эксплуатации тепловых сетей. Реагент придаёт теплоносителю характерный зелёный оттенок, благодаря которому специалисты в короткий срок могут обнаружить повреждения трубопроводов и определить места сливов сетевой воды.

